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Рис. 26 – Нанесение линейного размера
2.2.10. Для нанесения диаметрального размера [image: image2.png](% KOMTIAC-3D V11 - [®parme TOKpConp]
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 (рис. 27) указываем курсором нужную окружность. 
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Рис. 27 – Нанесение диаметрального размера

В данном случае размерная линия должна быть полная без обрыва (рис. 28 а).
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                                      а)                                            б)   

Рис. 28 – Задание на Панели свойств размерной линии полной и с обрывом

Для задания размерной надписи на полке выберем диалог ее редактирования на Панели свойств (рис. 29).
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б)

Рис. 29 – Диалог задания размерной надписи на полке (на Панели свойств)
Задание количества отверстий выполним после вызова команды Текст надписи на Панели свойств (или из Контекстного меню) при создании линейного, диаметрального или радиального размера. В этом поле вводится текст, предшествующий основному содержанию размерной надписи (например, «2 отв.») (рис. 30). После установки нужных значений параметров оформления размерной надписи нажимаем кнопку ОК.
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                          а)                                                                              б)  
Рис. 30 – Задание количества отверстий перед размерной надписью

Чтобы ввести текст под размерной надписью, нажмите кнопку Далее (‹‹) (рис. 31). После нажатия кнопки Далее в диалоге появляется дополнительная область с элементами управления.
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                                 а)                                                                                         б)

Рис. 31 – Задание количества отверстий под размерной надписью

2.2.11. Для простановки радиальных размеров нажимаем кнопку Радиальный размер [image: image10.png][parme T BE3 MMEHN1]
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 на Инструментальной панели Размеры (рис. 32), указываем курсором на дугу. После формирования нужного текста размерной надписи или дополнения текста (аналогично ранее изложенному для окружности п. 2.2.10), автоматически предложенного системой, нажимаем кнопку ОК. 
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Рис. 32 – Нанесение радиальных размеров
Группа переключателей Тип на вкладке Размер позволяет указать, требуется ли проставить радиальный размер от центра или не от центра окружности (рис. 33).
[image: image12.png]KOMITAC-3D V11 - [®parme niOxpConp]

©ain Peasktop BeaenTe Bua Brraska  MecTpyenTel Cleuwndkawa  Cepenc Otdo  Crpaska  BHGmoTerd

10 &[0

|22 4| x|t | T[] 4 [0 102 ]

1A
O-2ds@d s

ASE 60 | BUNEGA GRIQ

200

A=)

e

-~ O [l [-110.99
Be
panep | 70T || paavereresipeves e o7 uempa gy |

BIVOLHATE W BLICTIOMITS OTPHCOEKY pasHepHoft i O LerTRa




    [image: image13.png][@parme TOKpConp]

10|l

ofin Peaoctop Baenm Bua Boraska UncToienmi Crewpwcawa  Cepenc Qwo Crpasa  Eybmvoten

FAARE NN = e e |

2l SBE S

ASE 60 | BUNEGA GRIQ A=)

95,249

69.630 | Tun

Blealz0 |

-« Q| 1
N T —

Pasanreli paanep oT uenTpS xpyiocTH |

BIIVOLHATE WIW BLICTIOMITS OTPHCOEKY PasHepHOft Y OT UeHTRa





Рис. 33 – Нанесение радиального размера от центра или не от центра окружности

2.2.12. Для простановки углового размера выбираем кнопку [image: image14.png](% KOMTIAC-3D V11 - [®parme TOKpConp]
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 Угловой размер на Инструментальной панели Размеры (рис. 34). 
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а)                                                      б)

Рис. 34 – Нанесение углового размера
По умолчанию ориентация размера определяется системой автоматически. Зададим на вкладке Параметры Панели свойств ручное размещение углового размера для смещения его относительно осевой линии.

2.2.13. Для выполнения созданного фрагмента на чертеже выбираем команды Файл → Создать → Новый документ → Чертеж (рис.35). На вкладке Шаблоны выберем формат чертежа А3.
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Рис. 35 – Выбор чертежа по шаблону

Выделим созданные во фрагменте объекты рамкой и выполним их копирование с помощью контекстного меню (рис. 36). 
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Рис. 36 – Копирование выделенных объектов 
Выполним их вставку на созданный чертеж командой Вставить (рис. 37).
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Рис. 37 – Компоновка вставляемых объектов на чертеже

2.2.14. Заполним основную надпись чертежа, дважды щелкнув мышью на ее изображении (рис. 38) и перемещая курсор в соответствующие графы. Зафиксируем заполненный текст кнопкой Создать объект [image: image18.png]] Fad () B9
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  на Панели специального управления.
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Рис. 38 – Заполнение основной надписи

2.2.15. Сохраним созданный документ.
3. Контрольные вопросы
1. Какие Инструментальные панели используются при создании чертежа плоского контура?

2. Как задаются типы линий для построения графических примитивов?

3. Какие положения вспомогательных прямых и отрезков предусмотрены системой?
4. Укажите способы построения отрезка, окружности.

5. Как выполняется построение осей для окружности, прямоугольника?

6. Для чего необходимы объектные привязки? Какие виды объектных привязок вы знаете?

7. Как выполняется построение радиальных и диаметральных размеров на полке?

8. В каком случае и как выполнить задание размеров «Ручное»?  С обрывом?
9. Как проставить в размерной надписи количество отверстий под строкой и в строке (при задании диаметра)?
10. Перечислите все возможные способы проведения горизонтальных и вертикальных линий.

11. Как найти середину отрезка?

12. Как выполнить копирование однотипных элементов? Построить симметричные элементы?

13. Как прекратить действие команды?

14. Как получить справку во время работы?
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