Вопросы к экзамену по «Начертательной геометрии и инженерной графике»
1. Предмет и метод начертательной геометрии. Центральные проекции. Параллельные проекции. Свойства параллельных проекций.
2. Ортогональные проекции. Метод Монжа. Эпюр Монжа и его свойства.
3. Задание прямых на эпюре. Различное положение прямой относительно плоскостей проекций.
4. Взаимное положение прямых в пространстве. Метод конкурирующих точек. Определение видимости на чертеже.
5. Теорема о проекциях прямого угла, следствие из теоремы.
6. Задание плоскости на чертеже. Положения плоскости относительно плоскостей проекций. Главные линии плоскости (горизонталь и фронталь).
7. Пересечение прямой и плоскости общего положения (первая позиционная задача).
8. Пересечение плоскостей общего положения.
9. Перпендикулярность прямой и плоскости.
10. Способ вращения вокруг оси, перпендикулярной к плоскости проекций.
11. Способ вращения без указания оси вращения (плоскопараллельное перемещение).
12. Способ замены плоскостей проекций.
13. Пересечение поверхности многогранников с плоскостью общего и частного положения.
14. Пересечение поверхности многогранника с прямой общего положения.
15. Способы образования кривых поверхностей и задание их на чертеже. Классификация кривых поверхностей. Определитель кривых поверхностей.
16. Поверхности вращения. Основные понятия.
17. Кривые линии.
18. Винтовая линия.
19. Пересечение кривой поверхности с проецирующей плоскостью.
20. Пересечение кривой поверхности с прямой общего положения.
21.  Пересечение кривой поверхности с плоскостью общего положения
22. Пересечение поверхностей. Способ секущих плоскостей.
23. Развертка поверхности многогранника.
21. Приближенная развертка кривой развертывающейся поверхности.
24. Аксонометрические проекции. Общие понятия и определения. Основная теорема аксонометрии.
25. Стандартные аксонометрические проекции. Окружность в прямоугольной аксонометрии.
Правила оформления чертежей в соответствии со стандартами ЕСКД:
ГОСТ 2.301-68 Форматы
ГОСТ 2.302-68 Масштабы
ГОСТ 2.303-68 Линии
ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные
ГОСТ 2.305-2008 Изображения: виды, разрезы, сечения.
Наименование и расположение видов на чертеже,
Что такое главный вид, дополнительный вид, их обозначение на чертеже.
Различие между разрезом и сечением.
В каких случаях допускается соединять половину вида и половину разреза? Какими линиями их соединяют? Как они располагаются на чертеже?
Какой разрез называется местным?
Как различают разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей? Какой разрез называют сложным?

ГГГГ
[bookmark: bookmark0]ГОСТ 2.311-68
Как изображается резьба на стержне и в отверстии (ГОСТ 2.311-68)? Какой линией проводится граница резьбы?
Как выполняется штриховка отверстий с резьбой (при разрезах вдоль и поперек оси)?
Как обозначаются метрическая и трубная резьбы на чертеже?
ГОСТ 2.307-2011 (68) Нанесение размеров на чертежах


