Тестовые вопросы по теме: «Последовательностные цифровые устройства»
 1.Триггер – это                                                                                                                                                 а) устройство, предназначенное для записи хранения цифровой информации                                                  б) устройство, для изменения токов в цепи                                                                                     в) устройство, необходимое для включения и выключения вычислительной техники                                     г) устройство, регулирующее мощность
2. Какое количество информации может хранить триггер?
а) 1Байт
б) 0
в)1бит
г) до одного килобайта
3.По способу записи информации триггеры делятся на:
а) синхронные
б) асимметричные
в) асинхронные
г) инверсные
4.Типы триггеров, которые могут работать в счетном режиме:
а) D-триггер
б) JK-триггер
в) T-триггер
г) RSC-триггер
5.Имеет два входа, два выхода и может быть реализован на двух логических элементах ИЛИ-НЕ или на двух логических элементах И-НЕ
а) D-триггер
б) RS-триггер
в) T - триггер
 6.Имеет один информационный вход и выдаёт на выход сигнал с задержкой:
а) D-триггер
б) RS-триггер
в) T - триггер
г) JK - триггер
7.Триггер с одним информационным входом, который с каждым импульсом переходит в противоположное состояние:
а) D-триггер
б) RS-триггер
в) T - триггер
г) JK - триггер
8.Устройства, построенные на основе триггеров и предназначенные для приема, хранения, и передачи информации в форме двоичных чисел, называются:
а) делители частоты
б) сумматоры
в) регистры
г) счетчики импульсов
9.Параллельный регистр (регистр памяти) предназначен для:
а) записи, хранения и выдачи параллельного кода
б) записи и преобразования параллельного кода
в) хранения и преобразования параллельного кода
г) для преобразования последовательного кода в параллельный


10. Для преобразования последовательного двоичного кода в параллельный используется:
а) параллельный регистр
б) регистр сдвига
в) регистр памяти
г) кольцевой регистр
11. Для формирования циклически повторяющихся цифровых последовательностей предназначен:
а) параллельный регистр
б) кольцевой регистр
в) регистр сдвига
г) регистр памяти
12.Счётчик предназначен для                                                                                                                 а)подсчёта поступающих на его вход импульсов
б)хранения и обработки данных
в)подсчета потребленной энергии
г)преобразования входной аналогового сигнала в дискретный код 
13.Цифровые устройства, построенные на основе триггеров и предназначенные для уменьшения частоты импульсов в целое количество раз:
а) делители частоты
б) сумматоры
в) регистры
г) счетчики импульсов
14.В каком виде фиксируется в счётчике число поступивших на его вход импульсов?                         а) в виде двоичного кода, хранящегося в триггерах
б) в виде потенциала (напряжения), хранящегося на зажимах выходного конденсатора счётчика
в) в виде двоично-десятичного кода, хранящегося в выходном регистре
г) в виде десятичного числа, высвечиваемого на индикаторе 
15.Что понимают под коэффициентом счёта счётчика?                                                                                      а) минимально допустимый период следования входных импульсов, при котором обеспечивается надёжная работа счётчика
б) интервал времени между моментами поступления входного импульса и окончания самого длинного переходного процесса в счётчике
в) максимальное число единичных сигналов, которое может быть зафиксировано на счётчике
г) модуль счёта, характеризуемый числом устойчивых состояний счётчика                                    16.Сколько триггеров должен иметь двоичный счётчик с коэффициентом счёта M = 8?                       а)2
б)3
в)4
г)5
17.В какой момент 5-разрядный двоичный счетчик возвращается в начальное состояние?
а) при поступлении на вход 16-го импульса
б) при подаче на вход 32-го импульса
в) ри подаче на вход инверсного сигнала
г) при переполнении, наступающем при числе импульсов N=31 


18. На 7-сегментном индикаторе десятичного счётчика высвечивается число 5. Какое число будет высвечиваться на индикаторе при подаче на вход ещё 6-ти импульсов?
0
1
2
3 
19. Счетчик с максимальным быстродействием - это
а)  асинхронный счетчик
б) синхронный с последовательным переносом
в) синхронный с параллельным переносом
г) синхронный с последовательно-параллельным переносом





































                                                                                                                


































