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Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Прикладная механика» предназначены для обучающихся по направлению 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики специализации «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». 
Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении практических заданий по дисциплине «Прикладная механика». 
Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят обучающимся самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, и направлены на формирование следующей компетенции:
- ОПК-2 Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 
- ПК-22: Способен разработать проекты объектов профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-технологических, эстетических, эргономических, экологических и экономических требований
В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине «Прикладная механика» обучающиеся должны
- знать основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью
- уметь применять основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью; разрабатывать проекты объектов профессиональной деятельности с учетом механико-технологических требований;
- владеть навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин, связанных с профессиональной деятельностью.
Описание практической работы содержит: тему задания, требования к выполнению конкретного задания по данной теме, порядок выполнения задания, формы контроля, требования к оформлению заданий. Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам приведены рекомендуемые источники.



1. Перечень видов практической работы по дисциплине

	№
	Тема
	Форма контроля
	Требования к выполнению заданий 
(знание и/или 
умение и/или владение 
навыками)

	1 
	Определение реакций связей в покоящейся системе сочлененных тел.
	Устный опрос
	- знать основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью
- уметь применять основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью; разрабатывать проекты объектов профессиональной деятельности с учетом механико-технологических требований;
- владеть навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин, связанных с профессиональной деятельностью

	2 
	Контрольное задание №1. Растяжение прямого стержня.
	Собеседование по результатам выполненного контрольного задания
	- знать основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью
- уметь применять основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью; разрабатывать проекты объектов профессиональной деятельности с учетом механико-технологических требований;
- владеть навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин, связанных с профессиональной деятельностью

	3 
	Контрольное задание №2. Кручение вала круглого сечения.
	Собеседование по результатам выполненного контрольного задания
	- знать основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью
- уметь применять основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью; разрабатывать проекты объектов профессиональной деятельности с учетом механико-технологических требований;
- владеть навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин, связанных с профессиональной деятельностью

	4 
	Контрольное задание №3. Прямой поперечный изгиб статически определимой балки.
	Собеседование по результатам выполненного контрольного задания
	- знать основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью
- уметь применять основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью; разрабатывать проекты объектов профессиональной деятельности с учетом механико-технологических требований;
- владеть навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин, связанных с профессиональной деятельностью

	5 
	Контрольное задание №4. Расчет сварных и резьбовых соединений
	Тестовый контроль знаний
	- знать основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью
- уметь применять основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью; разрабатывать проекты объектов профессиональной деятельности с учетом механико-технологических требований;
- владеть навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин, связанных с профессиональной деятельностью

	6 
	Контрольное задание №5. Расчет клиноременной передачи.
	Тестовый контроль знаний
	- знать основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью
- уметь применять основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью; разрабатывать проекты объектов профессиональной деятельности с учетом механико-технологических требований;
- владеть навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин, связанных с профессиональной деятельностью

	7 
	Контрольное задание №6. Расчет цепной передачи.
	Тестовый контроль знаний
	- знать основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью
- уметь применять основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью; разрабатывать проекты объектов профессиональной деятельности с учетом механико-технологических требований;
- владеть навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин, связанных с профессиональной деятельностью

	8 
	Контрольное задание №7. Расчет зубчатой передачи
	Тестовый контроль знаний
	- знать основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью
- уметь применять основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью; разрабатывать проекты объектов профессиональной деятельности с учетом механико-технологических требований;
- владеть навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин, связанных с профессиональной деятельностью

	9 
	Контрольное задание №8. Расчет вала и подшипников качения.
	Тестовый контроль знаний
	- знать основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью
- уметь применять основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью; разрабатывать проекты объектов профессиональной деятельности с учетом механико-технологических требований;
- владеть навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин, связанных с профессиональной деятельностью



2. Общие методические указания

Прежде чем приступить к выполнению практического задания, необходимо самостоятельно изучить учебный материал темы, ознакомиться с методическими указаниями к выполнению соответствующего практического задания.
Необходимо пользоваться учебниками, рекомендованными данным пособием, так как в расчете на них составлены методические указания к выполнению практических заданий.
Рекомендуется следующий порядок выполнения практического задания:
1. Повторить теоретический материал по теме занятия.
2. Внимательно прочитать задание. 
3. Изучить последовательность выполнения задания.
4. Решить задачу и выполнить проверку полученных результатов.
5. Оформить задание согласно требованиям. 
6. Изучить тестовые задания и контрольные вопросы по данной теме.




3. Тематика и задания самостоятельной работы в 4 семестре

Тема 1.
Определение реакций связей в покоящейся системе сочленённых тел
Типовое задание. Самостоятельное решение практических задач (тренинг).
Дано: F = 2ql, Н,  q =  30 Н/м, l = 10 м, М = ql2, Нм.  Найти реакции связей.
[image: ]
Требования к выполнению задания по данной теме: При подготовке к решению задач повторить соответствующие разделы курса «Теоретическая механика» по данной теме, конспектов лекций  
Порядок выполнения задания: Изучить учебную информацию по теме, произвести её анализ, предложить вариант(ы) решения задач. Порядок выполнения задания изложен в [7].
Вопросы для самопроверки
1. Какое тело называют абсолютно твердым? 2. Какие системы сил называются уравновешенными? 3. Что такое равнодействующая заданной системы сил? 4. Перечислите аксиомы статики. 5. Являются ли условия равновесия абсолютно твердого тела необходимыми и достаточными для равновесия деформируемых тел? 6. Какие тела называются связями для данного тела? 7. Что такое заданные силы, реакции связей, давление на связь? 8. Как направлена реакция: а) гладкой поверхности; б) опоры на катках; в) цилиндрического шарнира и подшипника; г) невесомого стержня; д) сферического шарнира и подпятника; е) жесткой заделки; ж) нити, привязанной к телу и к опоре или перекинутой одним концом через блок? 9. Как определяется проекция силы на ось? 10. Какие силы называются сходящимися? 11. Как складываются сходящиеся силы: а) графически; б) аналитически? 12. Запишите условия равновесия системы сходящихся сил в геометрической и аналитической формах. 13. Что называется парой сил? Как подсчитать момент пары? 14. Зависит ли действие пары сил на тело от ее места в плоскости? 15. В чем состоит условие эквивалентности двух пар? 16. Чему равен момент силы относительно точки? Как изобразить его в виде вектора-момента? Чем этот вектор отличается от вектора-момента пары? 17. Когда момент силы относительно точки равен нулю? 18. Как определить момент силы относительно оси? В каких случаях он равен нулю? 19. Какая зависимость существует между моментами силы относительно точки и оси, проходящей через эту точку? 20. Как записать условия равновесия произвольной системы сил: а) на плоскости; б) в пространстве? 21. В каких случаях плоская система сил приводится: а) к паре сил; б) к равнодействующей? 22. Сформулируйте теорему Вариньона о моменте равнодействующей заданной системы сил. 23. Какие задачи называются статически определимыми? Какие статически неопределимыми? 24. Что такое центр параллельных сил? Как найти координаты центра параллельных сил? 
Требования к оформлению задания: Решение задач представить в письменной форме в рабочей тетради.
Рекомендуемые источники: 
1. Диевский, В.А. Теоретическая механика: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. Пособие — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71745.
2. Джамай, В.В. Прикладная механика : учебник для академического бакалавриата / В.В. Джамай. Е.А. Самойлов. А.И. Станкевич, Т.Ю. Чуркина : под ред. В.В. Джамая. – 2-е изд.. испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 360 с. Серия : Бакалавр. Академический курс. https://biblio-online.ru/viewer/985F03E6-042F-4BDC-9CBB-CDD56F58461E/prikladnaya-mehanika#page/2
3. Тюняев А. В., Звездаков В. П., Вагнер В. А. Детали машин. – С-Пб.: Издательство «Лань», 2013. – 736 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5109
4. Гулиа Н.В., Клоков В.Г., Юрков С.А. Детали машин. – С-Пб.: Издательство «Лань», 2013. – 416 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5705
5. Гилета В.П. Детали машин. Расчет и проектирование механических передач. – Новосибирск: Изд-во НГТУ. – 2017 – 116с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=574717
6. Дербенев Н.А. Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления. Методическое пособие- Астрахань: АГТУ, 2011. – 20с. - http://portal2.astu.org.
7. Хахов А.А. Определение реакций связей в покоящейся системе сочлененных тел. Методические указания по курсу «Механика». – Астрахань: АГТУ, 2024. – 63с. - http://portal2.astu.org/

Тема 2. 
Контрольное задание №1. Растяжение прямого стержня
Стальной стержень ступенчатого сечения находится под действием внешней силы и собственного веса. Необходимо построить эпюры нормальных продольных сил, нормальных напряжений, перемещений сечений стержня относительно жесткой заделки. Площадь большего поперечного сечения стержня в 2 раза превышает меньшую.
Исходные данные к контрольному заданию №1
[image: 2]
	Вариант
	Нагрузка
F, кН
	Площадь сечения
А, см2
	Длины участков, м

	
	
	
	a
	b
	c

	1
	1,1
	1,5
	12
	10
	8

	2
	1,2
	1,6
	14
	11
	9

	3
	1,3
	1,7
	16
	12
	10

	4
	1,4
	1,8
	18
	13
	11

	5
	1,5
	1,9
	20
	14
	12

	6
	1,6
	2,0
	21
	15
	13

	7
	1,7
	2,1
	22
	16
	14

	8
	1,8
	2,2
	23
	17
	15

	9
	1,9
	2,3
	24
	18
	16

	10
	2,0
	2,4
	25
	19
	17


Требования к выполнению контрольного задания №1
При подготовке к решению задачи повторить соответствующие разделы учебника и учебных пособий по данной теме, конспектов лекций.

Порядок выполнения контрольного задания №1: Изучить учебную информацию по теме, произвести её анализ, предложить вариант(ы) решения задач. Порядок выполнения задания изложен в [6].
Форма контроля: Собеседование по выполненному контрольному заданию. 
Проверить правильность решенных задач с изложением порядка решения задачи, обоснования рациональности выбранного способа решения.
Контрольные вопросы
1. Какие тела называют упругими и упругопластичными? 2. В чем сущность метода сечений? 3. Что называют напряжением в данной точке сечения? 4. Какие напряжения называют нормальными? 5. Какие деформации являются упругими, а какие остаточными (пластическими)? 6. Как формулируется закон Гука? 7. Как определяют допустимые напряжения? 8. Что называют коэффициентом запаса прочности? 9. Каково условие прочности при растяжении? 10. Как строится диаграмма растяжения? 11. Почему диаграмма растяжения называется условной? 12. Что называют пределом прочности и пределом текучести материала? 13. Что называют относительным остаточным удлинением при разрыве? 14. Что называют истинной диаграммой растяжения? 15. Что называют коэффициентом Пуассона и чему он равен? 16. Какие системы называют статически неопределимыми? 17. Какие материалы называют хрупкими, а какие пластичными? 18. Как находят напряжения при изменении температуры?
Рекомендуемые источники:
1. Джамай, В.В. Прикладная механика : учебник для академического бакалавриата / В.В. Джамай. Е.А. Самойлов. А.И. Станкевич, Т.Ю. Чуркина : под ред. В.В. Джамая. – 2-е изд.. испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 360 с. Серия : Бакалавр. Академический курс. https://biblio-online.ru/viewer/985F03E6-042F-4BDC-9CBB-CDD56F58461E/prikladnaya-mehanika#page/2
2. Асадулина, Е.Ю. Сопротивление материалов : учеб. Пособие для вузов / Е.Ю. Асадулина. – 2-е изд., испр. И доп. – М. :Издательство Юрайт, 2018.- 279 с. – Серия  : Университеты России. https://biblio-online.ru/viewer/DD3FCFA6-04DF-4243-AC47-9ED8CE306760/soprotivlenie-materialov#page/2
3. Межецкий, Г.Д. Сопротивление материалов : учебник / Г.Д. Межецкий, Г.Г. Загребин, Н.Н. Решетник. – 5-е изд. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 432 с. : ил. – Библиогр. В кн. – ISBN 978-5-394-02628-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453911(24.04.2018)
4. Перекрестов А.П.  Расчет на прочность при простых сопротивлениях: учебное пособие для бакалавров, изучающих курс «Сопротивление материалов»/ А.П. Перекрестов, Л.М. Денисова, А.Ю. Кукарина, А.В. Чанчиков; Астраханский государственный технический университет. Астрахань: Изд-во АГТУ, 2016. 100 с. (40 экз)
5. Дербенев Н.А. Растяжение и сжатие. Расчет на прочность. Методическое пособие. - Астрахань: АГТУ, 2021. - 24 с.
6. Хахов А.А. Растяжение прямого стержня. Методические указания и контрольные задания по курсу «Механика». – Астрахань: АГТУ, 2024. – 23с. - http://portal2.astu.org/

Тема 3: 
Контрольное задание №2: Кручение вала круглого сечения.
Стальной вал круглого сплошного поперечного сечения нагружен внешними скручивающими моментами в соответствии с заданной схемой. Требуется построить эпюру внутренних крутящих моментов и из условия прочности определить диаметр вала. Полученный из расчета диаметр вала округлить до ближайшего целого числа. Для принятого диаметра вала построить эпюру углов закручивания поперечных сечений относительно крайнего левого сечения. Определить также наибольший угол закручивания. 
Исходные данные к контрольному заданию №2
[image: 5]

	Вариант
	Длины участков, м
	Внешние скручивающие моменты, кН∙м
	Допускаемое касательное напряжение,
[τ], МПа

	
	а
	в
	с
	М1
	М2
	М3
	М4
	

	1
	1,1
	1,3
	0,8
	1,3
	1,5
	1,8
	1,0
	35

	2
	1,2
	1,4
	0,9
	1,4
	1,6
	1,9
	1,1
	40

	3
	1,3
	1,5
	1,0
	1,5
	1,7
	2,0
	1,2
	45

	4
	1,4
	1,6
	1,1
	1,6
	1,8
	2,1
	1,3
	50

	5
	1,5
	1,7
	1,2
	1,7
	1,9
	2,2
	1,4
	55

	6
	1,6
	1,8
	1,3
	1,8
	2,0
	2,3
	1,5
	60

	7
	1,7
	1,9
	1,4
	1,9
	2,1
	2,4
	1,6
	65

	8
	1,8
	2,0
	1,5
	2,0
	2,2
	2,5
	1,7
	70

	9
	1,9
	2,1
	1,6
	2,1
	2,3
	2,6
	1,8
	75

	10
	2,0
	2,2
	1,7
	2,2
	2,4
	2,7
	1,9
	80


Требования к выполнению контрольного задания №2
При подготовке к решению задачи повторить соответствующие разделы учебника и учебных пособий по данной теме, конспектов лекций.
Порядок выполнения контрольного задания №2: Изучить учебную информацию по теме, произвести её анализ, предложить вариант(ы) решения задач. Порядок выполнения расчета приведен в [5]/
Форма контроля: Собеседование по выполненному контрольному заданию. 
Проверить правильность решенных задач с изложением порядка решения задачи, обоснования рациональности выбранного способа решения.
Контрольные вопросы
1. Что называют поперечным сечением стержня? 2. Для чего необходимы геометрические характеристики плоских сечений? 3. Что такое статический момент плоской фигуры? Какова его размерность? 4. Какими свойствами обладает статический момент? 5. Относительно каких осей статический момент равен нулю? 6. Какую размерность имеет статический момент сечения? 7. Как определяется положение центра тяжести сечения? 8. Каким соотношением связаны площадь, статические моменты и координаты центра тяжести фигуры? 9. Как определяются координаты центра тяжести сложного сечения?  10. Что понимается под осевым, полярным и центробежным моментами инерций? Какими свойствами они обладают? Их размерность?  11. Что такое полярный момент инерции? 12. Почему осевые и полярные моменты инерции не могут быть отрицательными? 13. Относительно какой из параллельных осей осевой момент инерции наименьший? 14. Когда используют полярный момент сопротивления? 15. Размерность моментов инерции сечения? 16. Какие свойства имеют главные центральные моменты инерции сечений? 17. Как определяют главные моменты инерции сложных сечений, имеющих оси симметрии? 18. У каких фигур положение главных центральных осей можно указать без вычислений? 19. Какие оси являются главными центральными у симметричной фигуры? 20. Какими экстремальными свойствами обладают главные оси?  21. Как определяется угол поворота осей до положения главных?  22. Чему равен осевой момент инерции относительно центральной оси? 23. Какие оси называются главными центральными осями инерции? 24. Чему равна сумма осевых моментов инерции сечения относительно двух взаимно перпендикулярных осей? 25. Как изменяется осевой момент инерции при повороте оси? 26. От чего зависит знак центробежного момента инерции сечения? 27. Для каких сечений положение главных осей можно указать без вычислений? 28. Что такое момент сопротивления сечения? Чему он равен для прямоугольного и круглого сечения? 29. Что такое радиус инерции? 30. Как строится эллипс инерции сечения? Для чего он строится?  31. Что такое главные центральные оси инерции и почему необходимо вычислять значения главных моментов инерции относительно главных центральных осей?  32. Как определяют главные моменты инерции и положение главных осей? 33. Чему равен центробежный момент инерции относительно главных осей инерции? 34. Как изменяется центробежный момент инерции при повороте осей? 35. Какие центральные оси являются главными у сечений, имеющих более двух осей симметрии? 36. Назовите основные геометрические характеристики поперечных сечений. 37. Какие оси называются центральными осями? 38. Как изменяются моменты инерции при повороте координатных осей? 39. Какие оси и какие моменты инерции называются главными? 40. В какой последовательности определяется положение главных центральных осей для составных сечений? 41. Что называется абсолютным и относительным сдвигом? 42. Что называется законом парности касательных напряжений при сдвиге? 43. Как формулируется закон Гука при сдвиге? 44. Как связаны между собой модуль продольной упругости Е и модуль сдвига G? 45. Как производится расчет на прочность при сдвиге (срезе)? 46. Как распределены напряжения в поперечном сечении при сдвиге? 47. Как рассчитывают на срез заклепочные и сварные соединения? 48. Что называют кручением? 49. Какие напряжения возникают в поперечном сечении круглого стержня при кручении? 50. Как определить величину напряжений при кручении? 51. Как определить допустимые напряжения при кручении? 52. Как определить полярный момент инерции и полярный момент сопротивления сечения при кручении? Какова их размерность? 53. Как определить угол закручивания стержня? 54. Как записать условие прочности при кручении? 55. В чем заключается расчет вала на жесткость при кручении?
Рекомендуемые источники:
1. Джамай, В.В. Прикладная механика : учебник для академического бакалавриата / В.В. Джамай. Е.А. Самойлов. А.И. Станкевич, Т.Ю. Чуркина : под ред. В.В. Джамая. – 2-е изд.. испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 360 с. Серия : Бакалавр. Академический курс. https://biblio-online.ru/viewer/985F03E6-042F-4BDC-9CBB-CDD56F58461E/prikladnaya-mehanika#page/2
2. Асадулина, Е.Ю. Сопротивление материалов : учеб. Пособие для вузов / Е.Ю. Асадулина. – 2-е изд., испр. И доп. – М. :Издательство Юрайт, 2018.- 279 с. – Серия  : Университеты России. https://biblio-online.ru/viewer/DD3FCFA6-04DF-4243-AC47-9ED8CE306760/soprotivlenie-materialov#page/2
3. Межецкий, Г.Д. Сопротивление материалов : учебник / Г.Д. Межецкий, Г.Г. Загребин, Н.Н. Решетник. – 5-е изд. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 432 с. : ил. – Библиогр. В кн. – ISBN 978-5-394-02628-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453911(24.04.2018)
4. Перекрестов А.П.  Расчет на прочность при простых сопротивлениях: учебное пособие для бакалавров, изучающих курс «Сопротивление материалов»/ А.П. Перекрестов, Л.М. Денисова, А.Ю. Кукарина, А.В. Чанчиков; Астраханский государственный технический университет. Астрахань: Изд-во АГТУ, 2016. 100 с. (40 экз).
5. Хахов А.А. Кручение вала круглого сечения. Методические указания и контрольные задания по курсу «Механика». – Астрахань: АГТУ, 2024. – 106с. - http://portal2.astu.org/

Тема 4: 
Контрольное задание №3. Прямой поперечный изгиб статически определимой балки
Для заданной схемы балки требуется написать выражения Qy и Мx для каждого участка в общем виде, построить эпюры Qy и Мx, найти Мx max и подобрать стальную балку двутаврового поперечного сечения при [σ]=160МПа.

Исходные данные к контрольному заданию №3
	Вариант
	Заданная нагрузка
	Длины участков, м

	
	F, кН
	q, кН/м
	М, кНм
	a
	b
	с

	1
	12
	4
	15
	2,2
	1,5
	1,0

	2
	16
	6
	16
	2,4
	1,6
	1,1

	3
	18
	8
	18
	2,5
	1,8
	1,2

	4
	20
	10
	20
	2,6
	2,0
	1,3

	5
	22
	12
	22
	2,8
	2,1
	1,4

	6
	25
	14
	25
	3,0
	2,2
	1,5

	7
	26
	16
	26
	3,2
	2,4
	1,6

	8
	28
	18
	28
	3,4
	2,5
	1,7

	9
	30
	20
	30
	3,5
	2,6
	1,8

	10
	32
	22
	32
	3,8
	2,8
	1,9
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[bookmark: _GoBack]Требования к выполнению контрольного задания №3
При подготовке к решению задачи повторить соответствующие разделы учебника и учебных пособий по данной теме, конспектов лекций.
Порядок выполнения контрольного задания №3: Изучить учебную информацию по теме, произвести её анализ, предложить вариант(ы) решения задач. Порядок выполнения расчета изложен в [4], [5], [6].
Форма контроля: Собеседование по выполненному контрольному заданию.
Проверить правильность решенных задач с изложением порядка решения задачи, обоснования рациональности выбранного способа решения.
Контрольные вопросы
1. Какой изгиб называют чистым, а какой поперечным? 2. Какие балки называют статически определимыми? 3. Как определить вгибающий момент и поперечную силу в каком-либо сечении балки? 4.Как формулируются правила знаков при определении величин изгибающих моментов и поперечных сил? 5. Какие допущения принимаются при изгибе? 6. Какая зависимость имеется между моментом и перерезывающей силой? 7. Как определить максимальный изгибающий момент? 8. Как распределены нормальные напряжения в поперечных сечениях балки? 9. Чему равны напряжения изгиба? 10. Что называется нейтральным слоем и где он расположен? 11. Что называется моментом инерции при изгибе? 12. В каких плоскостях возникают касательные напряжения при изгибе? 13. По какой формуле определяют величину касательных напряжений? 14. Как определить координаты центра тяжести плоской фигуры? 15. Чему равна сумма осевых моментов инерции относительно двух взаимно перпендикулярных осей? 16. Какие оси называют главными? 17. Для каких фигур можно без вычислений определить положение главных центральных осей? 18. Относительно каких центральных осей осевые моменты инерции имеют наибольшее и наименьшее значения? 19. Что называют моментом сопротивления при изгибе? 20. Как выгоднее нагрузить балку прямоугольного сечения? 21. Как запишется дифференциальное уравнение изогнутой оси балки в общем виде? 22. Как найти постоянные интегрирования и что они обозначают? 23. Как найти наибольшее значение прогиба? 24. Какой случай изгиба называют косым изгибом? 25. В каких точках поперечного сечения, возникают наибольшие напряжения при косом изгибе? 26. Как находят положение нейтральной линии при косом изгибе? 27. Как пройдет нейтральная линия, если плоскость действия сил совпадает с диагональной плоскостью балки прямоугольного поперечного сечения? 28. Как определяют деформации при косом изгибе? 29. Чему равно напряжение в центре тяжести поперечного сечения при внецентренном растяжении или сжатии? 30. Как находят напряжения в произвольной точке поперечного сечения при внецентренном растяжении или сжатии? 31. Чему равно напряжение в центре тяжести поперечного сечения при. внецентренном растяжении или сжатии? 32. Какое положение занимает нейтральная линия, когда продольная сила приложена в вершине ядра сечения? 33. Какие напряжения возникают в поперечном сечении стержня при изгибе с кручением? 34. Как находят опасные сечения стержня при изгибе с кручением? 35. В каких точках круглого поперечного сечения возникают наибольшие напряжения при изгибе с кручением? 36. Как находится числовое значение расчетного момента при изгибе с кручением стержня круглого поперечного сечения?

Требования к оформлению задачи: Решение задач представить в письменной форме в рабочей тетради.

Рекомендуемые источники:
1. Джамай, В.В. Прикладная механика : учебник для академического бакалавриата / В.В. Джамай. Е.А. Самойлов. А.И. Станкевич, Т.Ю. Чуркина : под ред. В.В. Джамая. – 2-е изд.. испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 360 с. Серия : Бакалавр. Академический курс. https://biblio-online.ru/viewer/985F03E6-042F-4BDC-9CBB-CDD56F58461E/prikladnaya-mehanika#page/2
2. Асадулина, Е.Ю. Сопротивление материалов : учеб. Пособие для вузов / Е.Ю. Асадулина. – 2-е изд., испр. И доп. – М. :Издательство Юрайт, 2018.- 279 с. – Серия  : Университеты России. https://biblio-online.ru/viewer/DD3FCFA6-04DF-4243-AC47-9ED8CE306760/soprotivlenie-materialov#page/2
3. Межецкий, Г.Д. Сопротивление материалов : учебник / Г.Д. Межецкий, Г.Г. Загребин, Н.Н. Решетник. – 5-е изд. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 432 с. : ил. – Библиогр. В кн. – ISBN 978-5-394-02628-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453911(24.04.2018)
4. Перекрестов А.П.  Расчет на прочность при простых сопротивлениях: учебное пособие для бакалавров, изучающих курс «Сопротивление материалов»/ А.П. Перекрестов, Л.М. Денисова, А.Ю. Кукарина, В.А. Чанчиков; Астраханский государственный технический университет. Астрахань: Изд-во АГТУ, 2016. 100 с. (40 экз)
5. Дербенев Н.А. Расчет на прочность при изгибе. Методическое пособие. - Астрахань: АГТУ, 2021. - 34 с.
6. Хахов А.А. Прямой поперечный изгиб статически определимой балки. Методические указания и контрольные задания по курсу «Механика». – Астрахань: АГТУ, 2024. – 16с. - http://portal2.astu.org/

Тема 5. 
Контрольное задание №4. Расчет сварных и резьбовых соединений

Выполнить расчет сварных швов и болтового соединения кронштейна, нагруженного внешней силой F.
[image: ]

Исходные данные к контрольному заданию №4
	№ варианта
	
F,
кН
	
L,
мм
	
t,
мм
	
s, мм
	
B, мм
	
H, мм
	
a,
мм
	
b, мм
	
h,
мм
	
e,
мм
	
α,
град.
	Материал болтов и гаек

	1
	1
	500
	12
	30
	300
	400
	320
	220
	300
	120
	30
	Ст3

	2
	2
	450
	12
	30
	320
	400
	320
	240
	250
	100
	45
	45

	3
	3
	400
	12
	30
	340
	400
	320
	260
	320
	140
	60
	30ХН3А

	4
	4
	350
	12
	30
	360
	400
	320
	280
	300
	130
	30
	45

	5
	5
	300
	12
	30
	380
	400
	320
	300
	250
	110
	45
	30ХН3А

	6
	6
	500
	12
	30
	400
	400
	300
	320
	320
	150
	60
	Ст3

	7
	7
	450
	12
	30
	300
	400
	300
	200
	300
	120
	30
	45

	8
	8
	400
	12
	30
	320
	400
	300
	220
	250
	110
	45
	Ст3

	9
	9
	350
	12
	30
	340
	400
	300
	240
	320
	140
	60
	30ХН3А

	10
	10
	300
	12
	30
	360
	400
	300
	260
	300
	110
	30
	45

	11
	11
	500
	14
	25
	380
	450
	360
	280
	350
	140
	45
	30ХН3А

	12
	12
	450
	14
	25
	400
	450
	360
	300
	300
	120
	60
	Ст3

	13
	13
	400
	14
	25
	300
	450
	360
	220
	380
	160
	30
	45

	14
	14
	350
	14
	25
	320
	450
	360
	240
	350
	150
	45
	30ХН3А

	15
	15
	300
	14
	25
	340
	450
	360
	260
	300
	130
	60
	Ст3

	16
	16
	250
	14
	25
	360
	450
	340
	280
	380
	170
	30
	45

	17
	17
	200
	14
	25
	380
	450
	340
	300
	350
	140
	45
	30ХН3А

	18
	18
	500
	14
	25
	400
	450
	340
	320
	300
	110
	60
	Ст3

	19
	19
	450
	14
	25
	300
	450
	340
	200
	380
	160
	30
	45

	20
	20
	400
	14
	25
	320
	450
	340
	220
	350
	140
	45
	30ХН3А

	21
	21
	350
	16
	40
	340
	500
	420
	240
	400
	180
	60
	Ст3

	22
	22
	300
	16
	40
	360
	500
	420
	260
	420
	190
	30
	45

	23
	23
	250
	16
	40
	380
	500
	420
	280
	380
	170
	45
	Ст3

	24
	24
	200
	16
	40
	400
	500
	420
	300
	400
	170
	60
	30ХН3А

	25
	25
	500
	16
	40
	300
	500
	420
	200
	420
	180
	30
	Ст3

	26
	26
	450
	16
	40
	320
	500
	400
	220
	380
	160
	45
	45

	27
	27
	400
	16
	40
	340
	500
	400
	240
	400
	160
	60
	30ХН3А

	28
	28
	350
	16
	40
	360
	500
	400
	260
	420
	170
	30
	45

	29
	29
	300
	16
	40
	380
	500
	400
	280
	380
	160
	45
	30ХН3А

	30
	30
	250
	16
	40
	400
	500
	400
	300
	400
	170
	60
	Ст3



Требования к выполнению задания:
Задача оформляется в тетради в клетку с иллюстрациями, расчетными формулами и комментариями.
Порядок выполнения задания: 
Выполнить расчет сварных швов и резьбовых соединений кронштейна [6].

Форма контроля – Тестирование [5].

Типовой тест для отчета по выполненому контрольному заданию №4
ТЗ №1 (КТ=1)
К группе разъемных соединений относится(ятся) …
⁪ заклепочное
⁪ резьбовое
⁪ профильное
⁪ прессовое
ТЗ №2 (КТ=1)
Для паяных соединений, работающих в условиях ударных и вибрационных нагрузок, предпочтительно применять …
⁪ оловянно-свинцовые припои
⁪ медно-цинковые припои
⁪ серебряно-медные припои
⁪ оловянно-цинковые припои

ТЗ № 3 (КТ=3)
На болт, изображенной на рисунке, действует поперечная сила F=10 кН. Коэффициент запаса от сдвига деталей 1,2. Коэффициент трения в стыке 0,15. Допускаемые напряжения для материала болта [σр]=120 МПа, [τс]=80 МПа. Минимальный внутренний диаметр резьбы равен…
[image: ]
⁪ 13,8 мм
⁪ 25,5 мм
⁪ 33,2 мм
⁪ 42,1 мм
ТЗ №4 (КТ=1)
Изображенное на рисунке сварное соединение называется …
[image: ]
⁪ нахлесточным
⁪ угловым
⁪ стыковым
⁪ тавровым
ТЗ №5 (КТ=3)
В изображенном сварном соединении толщина соединяемых листов δ=8мм, ширина соединяемых деталей b=50мм. Материал деталей соединения – сталь Ст3 ([σр]=160 МПа). Ручная сварка выполнена электродами Э42А в защитном газе. Допускаемая нагрузка F из условия прочности шва равна …
[image: ]
⁪ 32 кН
⁪ 45 кН
⁪ 64 кН
⁪ 80 кН


ТЗ № 6 (КТ=2)
Для изображенного на рисунке заклепочного шва (δ1< δ2) число заклепок из условия прочности равно …
[image: ]

⁪ 

⁪ 

⁪ 

⁪ 
ТЗ №7 (КТ=2)
В изображенном шпоночном соединении используется призматическая шпонка со скругленными концами. Длина шпонки l. Для проверки прочности шпонки используется условие …
[image: ]

⁪ 

⁪ 

⁪ 

⁪ 

ТЗ №8 (КТ=1)
Условие прочности для изображенного на рисунке клеевого соединения имеет вид …
 [image: ]

⁪ 

⁪ 

⁪ 

⁪ 
ТЗ №9 (КТ=1)
Шлицевое соединение, изображенное на рисунке, является …
[image: ]
⁪ прямоугольным с центрированием по боковым поверхностям шлицев
⁪ прямобочным с центрированием по внутреннему диаметру шлицев
⁪ прямобочным с центрированием по наружному диаметру шлицев
⁪ эвольвентным с центрированием по боковым поверхностям шлицев

ТЗ №10 (КТ=2)
Условие прочности изображенного на рисунке шлицевого соединения с числом зубьев z, модулем зубьев m, длиной поверхности контакта шлицев l и коэффициентом неравномерности распределения нагрузки между шлицами ψ имеет вид …
[image: ]

⁪ 

⁪ 

⁪ 

⁪ 
ТЗ №11 (КТ=1)
Клеммовые соединения предназначены для …
⁪ закрепления на валах деталей посредством сил трения, создаваемых затяжкой винтов
⁪ закрепления на валах деталей посредством клиновых шпонок
⁪ закрепления на валах деталей посредством цилиндрических штифтов с расклепыванием концов
⁪ установки и регулирования требуемого взаимного положения деталей с помощью клина
ТЗ №12 (КТ=3)
В клеммовом соединении, выполненном двумя винтами, диаметр вала 40 мм. Передаваемый крутящий момент 150 Н·м. Давление на вал со стороны каждой полуступицы распределяется равномерно. Коэффициент трения между полуступицами и валом 0,2. Необходимая сила затяжки каждого из винтов с учетом 20%-ного запаса от сдвига ступицы относительно вала равна …
[image: ]
⁪ 2430 Н
⁪ 3583 Н
⁪ 4256 Н
⁪ 7166 Н

Рекомендуемые источники:
1. Джамай, В.В. Прикладная механика : учебник для академического бакалавриата / В.В. Джамай. Е.А. Самойлов. А.И. Станкевич, Т.Ю. Чуркина : под ред. В.В. Джамая. – 2-е изд.. испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 360 с. Серия : Бакалавр. Академический курс. https://biblio-online.ru/viewer/985F03E6-042F-4BDC-9CBB-CDD56F58461E/prikladnaya-mehanika#page/2. 
2. Тюняев А. В., Звездаков В. П., Вагнер В. А. Детали машин. – С-Пб.: Издательство «Лань», 2013. – 736 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5109
3. Гулиа, Н.В. Детали машин [Электронный ресурс] : учеб. / Н.В. Гулиа, В.Г. Клоков, С.А. Юрков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5705.
4. Тюняев А. В., Звездаков В. П., Вагнер В. А. Детали машин. – С-Пб.: Издательство «Лань», 2013. – 736 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5109
5. . Хахов А.А. Тестовые задания по курсу «Прикладная механика». Раздел «Детали машин и основы конструирования»/ для студентов направления 26.05.07-Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики: методическое пособие. – Астрахань: АГТУ, 2021. – 226с. - http://portal2.astu.org/
6. Хахов А.А. Расчет сварных и резьбовых соединений. Методические указания и контрольные задания – Астрахань: АГТУ, 2022г. – 38 с. - http://portal2.astu.org


Тема 6. 
Контрольное задание №5. Расчет клиноременной передачи
	

	
Выполнить расчет клиноременной передачи.
Исходные данные:
Мощность на ведомом шкиве P2=_____кВт
Частота вращения ведущего шкива
n1=_____об/мин, 
передаточное отношение i=______ 


Исходные данные к контрольному заданию №5
	№ вар.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	P2, кВт
	2
	4
	6
	8
	10
	7
	5
	3
	1,5
	1

	n1, об/мин
	750
	1000
	1500
	1000
	1500
	750
	1000
	600
	750
	600

	i
	2
	2,5
	3,15
	2,5
	2,5
	3,15
	2,8
	2,24
	2
	2,8



Требования к выполнению данного задания:
Задача оформляется в тетради в клетку с иллюстрациями, расчетными формулами и комментариями.
Порядок  выполнения задания: 
Алгоритм расчета клиноременной передачи приведен в [7]

Форма контроля – Тестирование [6].

Типовой тест для отчета по выполненному контрольному заданию №5

ТЗ №1 (КТ=1)
Достоинством(ами) фрикционных передач является(ются) …
□ возможность бесступенчатого регулирования угловой скорости ведомого вала
□ высокий к.п.д.
□ постоянство передаточного отношения
□ низкий уровень шума


I: ТЗ № 2 (КТ=1)
Изображенный на схеме фрикционный вариатор называется …
[image: ]
□ торовым
□ конусным
□ Т-образным
□ лобовым

ТЗ № 3 (КТ=1)
Диапазон регулирования изображенного на схеме вариатора определяется по формуле …
[image: ]
□ r2max/r1min
□ r2min/r1max
□ r2max/r2min
□ (r2max)2/(r1min)2

ТЗ №4 (КТ=3)
В цилиндрической фрикционной передаче состоящей из двух стальных катков заменили ведущий стальной каток на каток с деревянным покрытием. Коэффициент трения стали по стали 0,15, стали по дереву 0,45. При неизменной мощности усилие прижатия катков необходимо…
□ увеличить в 1,5 раза
□ увеличить в 3 раза
□ уменьшить в 2 раза
□ уменьшить в 3 раза

ТЗ №5 (КТ=3)
В цилиндрической фрикционной передаче состоящей из двух стальных катков радиус ведомого катка 0,05 м, Вращающий момент на валу ведомого катка 10 Н·м, коэффициент трения стали по стали 0,15. Запас сцепления катков 1,5. Минимальное потребное усилие пружины Q равно …
[image: ]
□ 2000 Н
□ 2500 Н
□ 3000 Н
□ 3500 Н

ТЗ №6 (КТ=3)
Если контактные напряжения в проектируемой фрикционной цилиндрической передаче в 1,2 раза превышают допускаемые, то необходимо…
□ уменьшить ширину контакта в 1,2 раза
□ уменьшить ширину контакта в 1,44 раза
□ увеличить ширину контакта в 1,2 раза
□ увеличить ширину контакта в 1,44 раза

ТЗ №7 (КТ=1)
Достоинством ременных передач является…
□ постоянство передаточного числа
□ предельность нагрузки
□ небольшие габариты
□ незначительные нагрузки на валы

ТЗ №8 (КТ=1)
Изображенная на рисунке плоскоременная передача носит название…
[image: ]
□ обратная
□ 8-образная
□ перекрестная
□ Х-образная

ТЗ №9 (КТ=1)
Тяговой способностью ремня называется…
□ способность передавать заданную нагрузку без буксования
□ способность передавать заданную нагрузку без разрушения
□ способность передавать заданную нагрузку, не вытягиваясь
□ способность передавать заданный крутящий момент без предварительного натяжения

ТЗ №10 (КТ=1)
Диаметр ведущего шкива d1 в мм плоскоременной передачи при значении передаваемого крутящего момента T1 в Н·мм определют по формуле…

□ 

□ 

□ 

□ 

ТЗ №11 (КТ=3) 
В изображенной на рисунке плоскоременной передаче начальное напряжение 1,5МПа, передаваемая мощность 4,5 кВт, угловая скорость ω1=75 рад/с, диаметр ведущего шкива d1=280мм, ширина ремня b=70мм, толщина ремня δ=7мм. Натяжение ведомой ветви ременной передачи без учета центробежной силы равно….
[image: ]
□ 306 Н
□ 520 Н
□ 735 Н
□ 428,5 Н

ТЗ №12 (КТ=1)
На рисунке изображены кривые скольжения и к.п.д. ременной передачи. При работе передачи в зоне φ>0,6 …
[image: ]
□ ведомый шкив останавливается
□ окружная сила равна силе трения
□ ведущий шкив останавливается
□ появляется частичное буксование ремня, трение увеличивается
ТЗ №13 (КТ=1)

В формуле  для определения числа ремней клиноременной передачи коэффициент СZ учитывает …
□ неравномерность распределения нагрузки между ремнями
□ число прокладок в резинотканевом слое растяжения
□ передаточное отношение
□ расположение передачи в пространстве

ТЗ №14 (КТ=3)
В изображенной на рисунке плоскоременной передаче угловая скорость ведущего шкива ω1=50 рад/с, диаметр ведущего шкива d1=200 мм, диаметр ведомого шкива d2=400 мм. Частота пробегов ремня равна …
[image: ]
□ 2,6 с-1
□ 1,47 с-1
□ 0,65 с-1
□ 2,15 с-1



Рекомендуемые источники:
1. Джамай, В.В. Прикладная механика : учебник для академического бакалавриата / В.В. Джамай. Е.А. Самойлов. А.И. Станкевич, Т.Ю. Чуркина : под ред. В.В. Джамая. – 2-е изд.. испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 360 с. Серия : Бакалавр. Академический курс. https://biblio-online.ru/viewer/985F03E6-042F-4BDC-9CBB-CDD56F58461E/prikladnaya-mehanika#page/2. 
2. Тюняев А. В., Звездаков В. П., Вагнер В. А. Детали машин. – С-Пб.: Издательство «Лань», 2013. – 736 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5109
3. Гулиа, Н.В. Детали машин [Электронный ресурс] : учеб. / Н.В. Гулиа, В.Г. Клоков, С.А. Юрков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5705.
4. Тюняев А. В., Звездаков В. П., Вагнер В. А. Детали машин. – С-Пб.: Издательство «Лань», 2013. – 736 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5109
5. Курсовое проектирование деталей машин: учеб. пособие [С.А. Чернавский [и др.]/ [С.А. Чернавский [и др.] – Изд. 3-е, стер., перепеч. с изд. 1987 г. – М.: Альянс, 2005. – 415с. (119 экз. в библиотеке АГТУ).
6. . Хахов А.А. Тестовые задания по курсу «Прикладная механика». Раздел «Детали машин и основы конструирования»/ для студентов направления 26.05.07-Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики: методическое пособие. – Астрахань: АГТУ, 2021. – 226с. - http://portal2.astu.org/
7. Хахов А.А. Расчет клиноременной передачи. Методические указания и контрольные задания. – Астрахань: АГТУ, 2022. – 26с. - http://portal2.astu.org/.

Тема 7.
Контрольное задание №6. Расчет цепной передачи
	

	
Выполнить расчет цепной передачи.
Исходные данные:
Мощность на ведомой звездочке P2=_____кВт
Частота вращения ведущей звездочки n1=_____об/мин, 
передаточное отношение i=______



Исходные данные к контрольному заданию №6
	№ вар.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	P2, кВт
	2
	4
	6
	8
	10
	7
	5
	3
	1,5
	1

	n1, об/мин
	360
	450
	315
	400
	320
	355
	360
	378
	500
	284

	i
	4
	4,5
	3,15
	5
	4
	3,55
	4,5
	3,15
	5
	3,55



Требования к выполнению данного задания:
Задача оформляется в тетради в клетку с иллюстрациями, расчетными формулами и комментариями.

Порядок  выполнения задания: 
Алгоритм расчета цепной передачи приведен в [5], [7].

Форма контроля – Тестирование [6].

Типовой тест для отчета выполненного контрольного задания №7
ТЗ №1 (КТ=1)
Преимуществом цепных передач по сравнению с ременными является …
□ простота конструкции
□ отсутствие проскальзывания
□ отсутствие натяжного устройства
□ пониженная виброактивность и шум

ТЗ № 2 КТ=1
Приводная цепь, изображенная на рисунке, называется …
[image: ]
□ втулочно-пальцевой однорядной
□ втулочной однорядной
□ роликовой однорядной
□ втулочно-роликовой однорядной
ТЗ № 3 КТ=1
Оптимальное межосевое расстояние цепной передачи с шагом цепи t равна…
□ (20..30)t
□ (30..50)t
□ (40..60)t
□ (50..70)t

ТЗ №4 (КТ=1)
Изображенная на рисунке звездочка используется для …
[image: ]
□ приводных втулочных однорядных цепей
□ приводных роликовых двухрядных цепей
□ зубчатых цепей
□ фасоннозвенных цепей
ТЗ №5 (КТ=2)
Диаметр делительной окружности звездочки с числом зубьев z=25 для цепи ПР-31,75-89 равен …
□ 127,7 мм
□ 253,3 мм
□ 356 мм
□ 396,9 мм

ТЗ № 6 (КТ=1)
Недостатком изображенной на рисунке цепи является …
[image: ]
□ высокая масса и стоимость
□ высокий уровень шума во время работы
□ низкая нагрузочная способность
□ способность соскальзывать со звездочек

ТЗ №7 (КТ=3)
Мощность на валу ведущей звездочки цепной передачи 8,5 кВт. Число зубьев ведущей звездочки z1=25. Цепь ПР-19,05-31,8. Угловая скорость ведомого вала 18 рад/с. Передаточное отношение передачи равно 4. Окружная сила, передаваемая цепью, равна
□ 1256 Н
□ 1557 Н
□ 1888 Н
□ 2124 Н

ТЗ №8 (КТ=1)

В формуле  для проектировочного расчета приводных роликовых цепей параметр m – это…
□ число рядов цепи
□ модуль зубьев звездочки
□ масса 1 метра цепи
□ ширина цепи

ТЗ №9 (КТ=1)

В формуле  для проверки приводных роликовых цепей на прочность параметр Fv – это…
□ центробежная сила
□ сила от провисания цепи
□ окружная сила
□ разрушающая нагрузка

Рекомендуемые источники:
1. Джамай, В.В. Прикладная механика : учебник для академического бакалавриата / В.В. Джамай. Е.А. Самойлов. А.И. Станкевич, Т.Ю. Чуркина : под ред. В.В. Джамая. – 2-е изд.. испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 360 с. Серия : Бакалавр. Академический курс. https://biblio-online.ru/viewer/985F03E6-042F-4BDC-9CBB-CDD56F58461E/prikladnaya-mehanika#page/2. 
2. Тюняев А. В., Звездаков В. П., Вагнер В. А. Детали машин. – С-Пб.: Издательство «Лань», 2013. – 736 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5109
3. Гулиа, Н.В. Детали машин [Электронный ресурс] : учеб. / Н.В. Гулиа, В.Г. Клоков, С.А. Юрков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5705.
4. Тюняев А. В., Звездаков В. П., Вагнер В. А. Детали машин. – С-Пб.: Издательство «Лань», 2013. – 736 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5109
5. Курсовое проектирование деталей машин: учеб. пособие [С.А. Чернавский [и др.]              / [С.А. Чернавский [и др.] – Изд. 3-е, стер., перепеч. с изд. 1987 г. – М.: Альянс, 2005.         – 415с. (119 экз. в библиотеке АГТУ).
6. . Хахов А.А. Тестовые задания по курсу «Механика». Раздел «Детали машин и основы конструирования»/ для студентов направления 26.05.07-Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики: методическое пособие. – Астрахань: АГТУ, 2021. – 226с. - http://portal2.astu.org/
7. Дербенев Н.А. Расчет цепных передач. Методические указания. – Астрахань: АГТУ, 2022. – 56с. - http://portal2.astu.org/

Тема 8.
Контрольное задание №7. Расчет зубчатой передачи
	
 
	
Выполнить расчет цилиндрической косозубой передачи.
Исходные данные:
Мощность на колесе P2=____кВт
Частота вращения шестерни n1=____ об/мин,
Передаточное отношение i=____
Продолжительность работы передачи t=______ч


Исходные данные к контрольному заданию №7
	№ вар.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	P2, кВт
	2
	4
	6
	8
	10
	7
	5
	3
	9
	11

	n1, об/мин
	360
	500
	315
	400
	320
	120
	360
	630
	500
	284

	i
	4
	2,5
	3,15
	5
	4
	2
	4,5
	3,15
	5
	3,55

	t, ч
	20000
	25000
	30000
	15000
	20000
	25000
	30000
	15000
	10000
	20000


Требования к выполнению задания:
Задача оформляется в тетради в клетку с иллюстрациями, расчетными формулами и комментариями.
Порядок выполнения задания: 
Алгоритм расчета зубчатой передачи приведен в [5], [7].

Форма контроля – Тестирование [6].

Типовой тест для отчета по выполненному контрольному заданию №7
ТЗ №1 (КТ=1)
Линейная величина, в π раз меньшая окружного шага зубьев, носит название …
 высота зуба
 толщина зуба
 ширина впадины
 окружной модуль зубьев
ТЗ №2 (КТ=1)
Передача, изображенная на рисунке, носит название …
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 цилиндрическая косозубая передача
 шевронная передача
 гипоидная передача
 цилиндрическая винтовая передача

ТЗ №3 (КТ=1)
В конической прямозубой передаче линейная величина, обозначенная на рисунке dae2, носит название …
[image: ]
 внешний делительный диаметр колеса
 средний делительный диаметр колеса
 внешний диаметр вершин зубьев колеса
 средний диаметр вершин зубьев колеса

ТЗ №4 (КТ=3)
В прямозубой цилиндрической передаче угловая скорость шестерни ω1=10 рад/с. Числа зубьев шестерни z1=20, колеса z2=40. Угловая скорость колеса равна …
 4 рад/с
5 рад/с
 16 рад/с
 20 рад/с

ТЗ №5 (КТ=3)
В конической прямозубой передаче число зубьев шестерни z1=20, угол делительного конуса шестерни δ1=45°. Число зубьев колеса равно …
 20
 40
 25
 45




ТЗ №6 (КТ=3)
Вращающий момент на валу колеса цилиндрической прямозубой передачи 500Н·м, диаметр делительной окружности колеса 200мм. Радиальная сила в зацеплении зубьев колес равна …
 1820 Н
 1640 Н
 2000 Н
 5000 Н

ТЗ №7 (КТ=3)
При увеличении вращающего момента на валу колеса в 1,5 раза и неизменных остальных параметрах закрытой конической прямозубой передачи внешний делительный диаметр колеса необходимо …
 увеличить в 1,14 раз
 увеличить в 1,22 раз
 увеличить в 1,31 раза
 увеличить в 1,5 раза

ТЗ №8 (КТ=1)


В формуле для проверочного расчета косых зубьев  коэффициент  учитывает…
 форму зуба
 динамическое действие нагрузки
 влияние шероховатости сопряженных поверхностей
 неравномерность распределения нагрузки между зубьями

ТЗ №9 (КТ=1)
Основным достоинством червячной передачи является …
 высокий к.п.д.
 возможность реверсирования
 высокое передаточное отношение
 высокая прочность витков червяка
ТЗ №10 (КТ=1)
Червяк, имеющий прямолинейный профиль в осевом сечении, носит название …
 эвольвентный червяк
 глобоидный червяк
 конволютный червяк
 архимедов червяк

ТЗ №11 (КТ=1)
Угол γ, изображенный на схеме червячной передачи, носит название …
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 угол зацепления
 делительный угол подъема витка червяка
 угол наклона зуба
 угол профиля резьбы

ТЗ №12 (КТ=1)
Для червячной передачи с колесом, зубчатый венец которого изготовлен из бронзы БрА9Ж3Л, наибольшая допускаемая скорость скольжения равна …
 2 м/с
 8 м/с
 15 м/с
 25 м/с

ТЗ №13 (КТ=3)
В червячной передаче число витков червяка z1=2, число зубьев червячного колеса z2=32, коэффициент диаметра червяка q=8, модуль передачи m=8мм. Межосевое расстояние передачи равно …
 80 мм
 100 мм
 160 мм
 200 мм

ТЗ №14 (КТ=3)
В червячной передаче число витков червяка z1=2, число зубьев червячного колеса z2=32, коэффициент диаметра червяка q=8, модуль передачи m=8мм, вращающий момент на валу червячного колеса T2=800 Н·м. Осевая сила на червяке равна …
 3125 Н
 2275 Н
 4550 Н
 6250 Н

ТЗ №15 (КТ=1)

В формуле  для проверочного расчета зубьев червячного колеса на выносливость по напряжениям изгиба коэффициент YF принимается в зависимости от …
 модуля зацепления
 эквивалентного числа зубьев
 типа червяка
 числа заходов червяка

ТЗ №16 (КТ=3)
При увеличении вращающего момента на валу колеса в 2 раза и неизменных остальных параметрах закрытой червячной передачи межосевое расстояние необходимо …
 увеличить в 1,19 раз
 увеличить в 1,26 раз
 увеличить в 1,41 раза
 увеличить в 2 раза

ТЗ №17 (КТ=2)
Угловые скорости вала червяка и вала червячного колеса равны 80рад/с и 5рад/с соответственно. При таких параметрах червячной передачи следует назначить число заходов червяка равным…
 1
 2
 3
 4

Рекомендуемые источники:
1. Джамай, В.В. Прикладная механика : учебник для академического бакалавриата / В.В. Джамай. Е.А. Самойлов. А.И. Станкевич, Т.Ю. Чуркина : под ред. В.В. Джамая. – 2-е изд.. испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 360 с. Серия : Бакалавр. Академический курс. https://biblio-online.ru/viewer/985F03E6-042F-4BDC-9CBB-CDD56F58461E/prikladnaya-mehanika#page/2. 
2. Тюняев А. В., Звездаков В. П., Вагнер В. А. Детали машин. – С-Пб.: Издательство «Лань», 2013. – 736 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5109
3. Гулиа, Н.В. Детали машин [Электронный ресурс] : учеб. / Н.В. Гулиа, В.Г. Клоков, С.А. Юрков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5705.
4. Тюняев А. В., Звездаков В. П., Вагнер В. А. Детали машин. – С-Пб.: Издательство «Лань», 2013. – 736 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5109
5. Курсовое проектирование деталей машин: учеб. пособие [С.А. Чернавский [и др.]              / [С.А. Чернавский [и др.] – Изд. 3-е, стер., перепеч. с изд. 1987 г. – М.: Альянс, 2005.         – 415с. (119 экз. в библиотеке АГТУ).
6. . Хахов А.А. Тестовые задания по курсу «Прикладная механика». Раздел «Детали машин и основы конструирования»/ для студентов направления 26.05.07-Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики: методическое пособие. – Астрахань: АГТУ, 2021. – 226с. - http://portal2.astu.org/
7. Дербенев Н.А. Расчет цилиндрических зубчатых передач. Методические указания. – Астрахань: АГТУ, 2022. - 22с. - http://portal2.astu.org/

Тема 9.
Контрольное задание №8. Расчет вала и подшипников качения
По заданным геометрическим параметрам вала (рис. 4), крутящему моменту, размеру зубчатых колес требуется выполнить расчет вала на статическую прочность и выносливость, а также подобрать подшипники качения. Направление сил, действующих на вал, определяется расположением сопряженных зубчатых колес, показанных на рисунках тонкими линиями.
Решение задачи следует начинать с проектировочного расчета вала на статическую прочность при совместном действии изгиба и кручения. По результатам расчета принять диаметры посадочных поверхностей вала и разработать конструкцию вала. Произвести проверочный расчет вала выбранной конструкции на выносливость по одному-двум сечениям, приняв допускаемый коэффициент запаса выносливости [s]=2,5.
При расчете на выносливость циклы напряжений принять симметричным для напряжения изгиба и пульсационным для напряжений кручения. По диаметру вала в месте установки подшипников по каталогу подобрать подшипники качения и проверить их на долговечность, приняв частоту вращения вала n=300 об/мин, а требуемый рабочий ресурс подшипников 10000 ч. Материал вала – сталь 45.

Исходные данные к контрольному заданию №8
Таблица I
	Величина
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	T, Н∙м
	240
	250
	260
	270
	280
	290
	300
	310
	320
	330

	d1, мм
	100
	100
	110
	110
	120
	120
	130
	130
	140
	140

	d2, мм
	50
	50
	55
	55
	60
	60
	65
	65
	70
	70

	l1, мм
	40
	40
	40
	45
	45
	45
	50
	50
	50
	50

	l2, мм
	50
	50
	50
	55
	55
	50
	60
	60
	60
	60

	l, мм
	180
	180
	180
	190
	190
	190
	200
	200
	200
	200




Таблица II
	Величина
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	T, Н∙м
	250
	255
	260
	265
	270
	275
	280
	285
	290
	295

	d1, мм
	90
	95
	100
	105
	110
	115
	120
	125
	130
	135

	d2, мм
	50
	50
	55
	55
	60
	60
	65
	65
	70
	70

	l1, мм
	45
	45
	45
	50
	50
	50
	55
	55
	55
	55

	l2, мм
	55
	55
	55
	60
	60
	60
	65
	65
	65
	65

	l, мм
	185
	185
	185
	190
	190
	190
	195
	195
	195
	195

	β, рад
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20


Таблица III
	Величина
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	T, Н∙м
	250
	260
	270
	280
	290
	300
	310
	320
	330
	340

	d1, мм
	100
	105
	110
	115
	120
	125
	130
	135
	140
	145

	d2, мм
	60
	60
	60
	70
	70
	70
	80
	80
	80
	80

	l1, мм
	50
	50
	50
	55
	55
	55
	60
	60
	60
	60

	l2, мм
	55
	55
	60
	60
	65
	65
	70
	70
	75
	75

	l, мм
	190
	190
	200
	200
	210
	210
	220
	220
	230
	230

	β, рад
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20


ТаблицаIV
	Величина
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	T, Н∙м
	260
	270
	280
	290
	300
	310
	320
	330
	340
	350

	d1, мм
	110
	110
	110
	120
	120
	120
	130
	130
	130
	130

	d2, мм
	60
	60
	70
	70
	80
	80
	90
	90
	100
	100

	l1, мм
	50
	50
	50
	60
	60
	60
	70
	70
	70
	70

	l2, мм
	60
	60
	60
	70
	70
	70
	80
	80
	80
	80

	l, мм
	200
	200
	200
	210
	210
	210
	220
	220
	230
	230


Таблица V
	Величина
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	T, Н∙м
	260
	270
	280
	290
	300
	310
	320
	330
	340
	350

	d1, мм
	100
	100
	100
	110
	110
	110
	120
	120
	130
	130

	d2, мм
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	105

	l1, мм
	45
	45
	50
	50
	55
	55
	60
	60
	65
	65

	l2, мм
	55
	55
	60
	60
	65
	65
	70
	70
	75
	75

	l, мм
	190
	195
	200
	205
	210
	215
	220
	225
	230
	235

	β, рад
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20


Таблица VI
	Величина
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	T, Н∙м
	245
	250
	255
	260
	265
	270
	275
	280
	285
	290

	d1, мм
	90
	90
	100
	100
	110
	110
	120
	120
	130
	135

	d2, мм
	60
	60
	70
	70
	80
	80
	90
	90
	100
	100

	l1, мм
	50
	50
	50
	55
	55
	55
	60
	60
	60
	60

	l2, мм
	60
	60
	60
	65
	65
	65
	70
	70
	70
	70

	l, мм
	190
	190
	200
	200
	210
	210
	220
	220
	230
	230

	β, рад
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20




Таблица VII
	Величина
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	T, Н∙м
	210
	220
	230
	240
	250
	260
	270
	280
	290
	300

	d1, мм
	60
	60
	65
	65
	70
	70
	75
	75
	80
	80

	dm2, мм
	160
	160
	170
	170
	180
	180
	190
	190
	200
	200

	l1, мм
	45
	45
	45
	50
	50
	50
	55
	55
	55
	55

	l2, мм
	90
	90
	90
	95
	95
	95
	100
	100
	100
	100

	l, мм
	190
	190
	190
	195
	195
	195
	200
	200
	200
	200





Таблица VIII
	Величина
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	T, Н∙м
	200
	210
	220
	230
	240
	250
	260
	270
	280
	290

	d1, мм
	60
	60
	65
	65
	70
	70
	75
	75
	80
	80

	dm2, мм
	150
	150
	160
	160
	170
	170
	180
	180
	190
	190

	l1, мм
	45
	45
	50
	50
	55
	55
	60
	60
	65
	65

	l2, мм
	90
	90
	90
	95
	95
	95
	100
	100
	100
	100

	l, мм
	195
	195
	195
	200
	200
	200
	205
	205
	210
	210

	β, рад
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20



Таблица IX
	Величина
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	T, Н∙м
	200
	210
	220
	230
	240
	250
	260
	270
	280
	290

	d1, мм
	60
	60
	65
	65
	70
	70
	75
	75
	80
	80

	dm2, мм
	140
	140
	150
	150
	160
	160
	170
	170
	180
	180

	l1, мм
	50
	50
	50
	55
	55
	55
	60
	60
	60
	60

	l2, мм
	40
	40
	40
	45
	45
	45
	50
	50
	50
	50

	l, мм
	160
	160
	160
	170
	170
	170
	180
	180
	180
	180



Таблица X
	Величина
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	T, Н∙м
	210
	220
	230
	240
	250
	260
	270
	280
	290
	300

	d1, мм
	60
	60
	65
	65
	70
	70
	75
	75
	80
	80

	dm2, мм
	140
	140
	150
	150
	160
	160
	170
	170
	180
	180

	l1, мм
	55
	55
	55
	60
	60
	60
	65
	65
	65
	65

	l2, мм
	45
	45
	45
	50
	50
	50
	55
	55
	55
	55

	l, мм
	160
	160
	160
	170
	170
	170
	180
	180
	180
	180

	β, рад
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
	π/20
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Требования к выполнению задания:
Задача оформляется в тетради в клетку с иллюстрациями, расчетными формулами и комментариями.
Порядок выполнения задания: 
Алгоритм расчета валов приведен в [7]

Форма контроля – Тестирование [6].

Типовой тест для отчета по выполненному контрольному заданию №8
ТЗ №1 (КТ=1)
Элемент 1 изображенного на рисунке вала носит название …
[image: ]
□  галтель
□  шейка
□  фаска
□  лыска

ТЗ №2 (КТ=3)
На изображенную на рисунке ось действует поперечная сила F=15 кН. Допускаемое напряжение материала оси [σи]=80МПа. Размер L=200мм. Минимально допустимый диаметр оси в опасном сечении равен …
[image: ]
□  34 мм
□  40 мм
□  46 мм
□  58 мм 

ТЗ №3 (КТ=1)
При расчете валов на усталостную прочность учитывают …
□  круговую частоту собственных колебаний изгиба
□  амплитуду возмущающей силы
□  эквивалентный момент
□  характер цикла изменения нормальных и касательных напряжений 

ТЗ №4 (КТ=1)


В формуле  для расчета коэффициента запаса прочности по нормальным напряжениям в опасном сечении вала параметр  - …
□  коэффициент чувствительности к асимметрии цикла нормальных напряжений
□  эффективный коэффициент концентрации нормальных напряжений при изгибе
□  коэффициент влияния поверхностного упрочнения
□  коэффициент влияния абсолютных размеров поперечного сечения

ТЗ №5 (КТ=1)
Достаточная жесткость на изгиб вала обеспечивает …
□  защиту уплотнений от изнашивания
□  снижение массы и размеров вала
□  защиту вала от перегрузок
□  защиту от недопустимого перекоса колец подшипников качения


ТЗ №6 (КТ=1)
Элемент 3 изображенного на рисунке подшипника качения носит название …
[image: ]
□  распорное кольцо
□  защитное кольцо
□  маслоотражающее кольцо
□  сепаратор

ТЗ №7 (КТ=1)
Наивысшим классом точности подшипников качения является …
□  0
□  2
□  4
□  6

ТЗ №8 (КТ=1)

В формуле  для расчета эквивалентной динамической нагрузки подшипника качения параметр Х - …
□  коэффициент радиальной нагрузки
□  коэффициент осевой нагрузки
□  коэффициент вращения
□  проекция на продольную ось х действующей на вал силы

ТЗ №9 (КТ=1)
Изображенное на рисунке уплотнение называется …
[image: ]
□  кольцевым
□  щелевым
□  войлочным
□  манжетным

ТЗ №10 (КТ=2)
В прямозубом цилиндрическом одноступенчатом редукторе радиальная нагрузка, действующая на радиальный шарикоподшипник 210, равна 1600Н. Нагрузка на подшипник постоянная и спокойная. Температура 50ºС. Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник равна…
□  608 Н
□  1328 Н
□  1600 Н
□  1920 Н



ТЗ №11 (КТ=1)
Достоинством установки вала шестерни конического редуктора на конических подшипниках, поставленных врастяжку, по сравнению со схемой установки враспор является …
□  упрощение сборки подшипникового узла
□  простота регулировки осевых зазоров в процессе эксплуатации
□  бóльшая жесткость подшипникового узла
□  упрощение смазывания подшипникового узла






ТЗ №12 (КТ=1)
Деталь 4 изображенного на рисунке подшипникового узла носит название …
[image: ]
□  прижимная крышка
□  корпус подшипника
□  стакан
□  упорная втулка
ТЗ №13 (КТ=1)
Одним из преимуществ подшипника скольжения перед подшипником качения является…
□  малый нагрев
□  малые моменты сил трения
□  незначительный расход смазочных материалов
□  разъемность
ТЗ №14 (КТ=1)
Самоустанавливающийся подшипник скольжения изображен на рисунке …
[image: ]
□  а
□  б
□  в
□  г
ТЗ №15 (КТ=1)
Для обеспечения износостойкости подшипника скольжения должно выполняться условие …

□  

□  

□  

□  
ТЗ №16 (КТ=1)
Основное назначение корпусных деталей - …
□  правильное взаимное расположение деталей и узлов в машине
□  защита механизмов от внешней среды
□  обеспечение постоянной обильной смазки передач
□  отвод выделяющейся в машине теплоты во внешнюю среду
ТЗ №17 (КТ=3)
В подшипнике скольжения радиальная нагрузка R=2500Н, диаметр цапфы вала d=50мм, длина вкладыша l=70мм, относительный зазор ψ=0,002. Материал вкладыша – бронза БрА9Ж4. Динамическая вязкость масла μ=0,016 Па·с. Угловая скорость вала ω=150 рад/с. Коэффициент нагруженности подшипника равен …
□  0,82
□  1,19
□ 3,2
□  4,4
ТЗ №18 (КТ=1)
Изображенные на рисунке редукторы являются …
[image: ]
□  горизонтальными
□  двухступенчатыми
□  цилиндрическими
□  одноступенчатыми

ТЗ №19 (КТ=1)
Конструктивный элемент 2 изображенного на рисунке корпуса называется …
[image: ]
□  фланцем
□  ребром жесткости
□  бобышкой
□  платиком

ТЗ №20 (КТ=1)
Высоту опорных платиков сварной установочной рамы среднего размера после их обработки принимают равной…
□  3 - 4 мм
□  5 - 6 мм
□  8 - 10 мм
□  12 – 14 мм

Рекомендуемые источники:
1. Джамай, В.В. Прикладная механика : учебник для академического бакалавриата / В.В. Джамай. Е.А. Самойлов. А.И. Станкевич, Т.Ю. Чуркина : под ред. В.В. Джамая. – 2-е изд.. испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 360 с. Серия : Бакалавр. Академический курс. https://biblio-online.ru/viewer/985F03E6-042F-4BDC-9CBB-CDD56F58461E/prikladnaya-mehanika#page/2. 
2. Тюняев А. В., Звездаков В. П., Вагнер В. А. Детали машин. – С-Пб.: Издательство «Лань», 2013. – 736 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5109
3. Гулиа, Н.В. Детали машин [Электронный ресурс] : учеб. / Н.В. Гулиа, В.Г. Клоков, С.А. Юрков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5705.
4. Тюняев А. В., Звездаков В. П., Вагнер В. А. Детали машин. – С-Пб.: Издательство «Лань», 2013. – 736 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5109
5. Курсовое проектирование деталей машин: учеб. пособие [С.А. Чернавский [и др.]              / [С.А. Чернавский [и др.] – Изд. 3-е, стер., перепеч. с изд. 1987 г. – М.: Альянс, 2005.         – 415с. (119 экз. в библиотеке АГТУ).
6. . Хахов А.А. Тестовые задания по курсу «Прикладная механика». Раздел «Детали машин и основы конструирования»/ для студентов направления 26.05.07-Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики: методическое пособие. – Астрахань: АГТУ, 2021. – 226с. - http://portal2.astu.org/
7. Хахов А.А. Расчет вала и подшипников качения. Методические указания и контрольные задания. 
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