Шифр компетенции: ОПК-2. 
Дисциплина: Сопротивление материалов.

Задания закрытого типа

	№ задания
	Формулировка задания
	Варианты ответов
	Правильный ответ

	1
	Способность материала восстанавливать форму и размеры после снятия нагрузки называется   
	а)  однородность;
б)  изотропность;
в)  сплошность;
г)  упругость.
	г

	2
	Отношение поперечной деформации к продольной называется
     
	а)  коэффициент Пуассона;
б)  модулем упругости;
в)  модулем сдвига;
г) объемным модулем упругости.
	а

	3
	Материал считается хрупким, если относительное удлинение после разрыва δ находится в диапазоне

	а)  < 5%;        
б)  ≥ 5%;      
в)  ≥ 10%;      
г) < 10%.   

	а

	4
	Закон Гука при растяжении-сжатии выражается формулой
      
	а)  τ = Ε · γ;
б)  τ = G · γ;
в)  σ = Ε · ε;
г)  σ = G · ε.
	в

	5
	При изгибе с кручением в поперченном сечении возникают напряжения

	а) касательные;
б) нормальные;
в) эквивалентные;
г) нормальные и касательные.
	г

	6
	«Шейкой» называется 
     
	а)  горизонтальная линия на диаграмме растяжения;
б) местное сужение образца;
 в) место перехода рабочей части образца в головку;
 г) сечение, в котором происходит разрушение образца.
	б

	7
	Изгибом  с растяжением (сжатием) называется такой вид нагружения, при котором в поперечном сечении возникают силовые факторы
     
	а)  изгибающий момент и поперечная сила;
 б)  изгибающий момент, поперечная и продольная (нормальная) силы;
 в) изгибающий и крутящий моменты;
 г) изгибающий и крутящий моменты и продольная (нормальная).
	б

	8
	
Центробежный момент инерции сечения равен

	
 а)  ;

 б)   ;

 в)   ; 

 г)  .
	в

	9
	При растяжении-сжатии условие прочности определяется по формуле
      
	
а)  ;

б)  ;


в)   и ;

г)  .
	б

	10
	Способность тела под действием сжимающей нагрузки сохранять первоначальную форму равновесия характеризует
	а)  устойчивость;
б)  прочность;        
в)  жесткость; 
г)  выносливость.
	а

	11
	Материал считается пластичным, если остаточное относительное удлинение после разрыва δ 
	а)  <5%;       
б)  ≥ 5%;        
в)  ≥ 2%;        
г)  <2%. 
	б

	12
	Пределом пропорциональности называется
	а)  напряжение, при котором материал образца «течет»;
б) напряжение, соответствующее максимальной нагрузке, которую выдерживает образец;
в) максимальное напряжение, до которого справедлив закон Гука;
г)  напряжение в момент разрушения.
	в

	13
	Закон Гука при сдвиге выражается формулой
	а)  τ = Ε · γ;
б)  τ = G · γ;
в)  σ = Ε · ε;
г)  σ = G · ε.

	б

	14
	Площадь сечения А используется в расчетах на прочность м  жесткость при

	а)  растяжении (сжатии);
б)  изгиб;
в)  кручение;
г)  изгиб с кручением.

	а

	15
	Рекомендуемые значения коэффициента запаса прочности для стержня из пластичного материала

	а)  3.0 / 5.0 ;
б)  1.5 / 2.5;  
в)  1.5 / 2.0; 
г)  2.5 / 3.5.

	в








Задания открытого типа

	№ задания
	Формулировка задания
	Правильный ответ

	1
	Стальной стержень (Е = 2105 МПа; σу = 240 МПа; σu = 450 МПа), площадью сечения А = 10 см2 растягиватеся силой F. Значение F, при которой коэффициент запаса прочности стержня n = 2 равно…
	120 

	2
	Стальная балка (Е = 2105 МПа;
σу = 240 МПа; σu = 450 МПа) квадратного сечения со стороной
b = 6 см  изгибается моментом Мх. Значение Мх, при котором коэффициент запаса прочности балки n = 2, равно…
	4,32 

	3
	




В опасном сечении стальной балки (E= МПа;  МПа; = 450 МПа) действует изгибающий момент = 20 кНм и поперечная сила = 20 кН. Сечение балки – прямоугольник со сторонами b = 4 см, h = 8 см. Действительный запас прочности балки равен…
	1,54

	4
	
Осевой момент сопротивления сечения  используется в расчетах на прочность при…
	изгибе

	5
	

В опасном сечении растянутого стального стержня (E= МПа; = 240 МПа; 

- 450 МПа) действует нормальная сила N = 100 кН. Площадь сечения стержня А, обеспечивающая запас его прочности n=1,5, равна…
	6,25

	6
	При кручении наименьший вес имеет стержень … сечения
	кольцевого

	7
	Рекомендуемые значения коэффициента запаса прочности для стержня из пластичного материала равны…
	1,5/2,0

	8
	



Изгибающий момент в опасном сечении балки = 10 кНм, материал балки – сталь (E= МПа;  МПа; = 450 МПа), запас прочности n = 2.
Диаметр d балки круглого сечения при указанных данных равен…
	94

	9
	При поперечном изгибе нормальные напряжения определяются… 
	


	10
	

Стержень кольцевого сечения с внешним диаметром D = 100 мм и внутренним d =80 мм длинной L = 1 м скручивается моментами М = 10 кНм. Материал стержня – сталь (= 70 МПа, G = МПа). Определить взаимный угол поворота торцевых сечений стержня.
	0,021 

	11
	

Стальной стержень (= 60 МПа, G = МПа) круглого сечения диаметром 
d = 50 мм скручивается моментом Т.  Определить допускаемое значение момента

	1,5

	12
	


Стальной стержень (E= МПа; = 240 МПа; - 450 МПа) круглого сечения диаметром d = 20 мм и длиной L = 1 м удлинился на ΔL = 1 мм под действием растягивающей силы F. Чему равна эта сила?

	62,8

	13
	Определить диаметр d балки круглого сечения, обеспечивающий запас прочности 




n = 2, если изгибающий момент в опасном сечении = 10 кНм. Материал балки – сталь (E= МПа;  МПа; = 450 МПа ).
	94

	14
	При кручении напряжения определяются по формуле 

	


	15
	При растяжении-сжатии условие прочности имеет вид
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