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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ



Таблица 1

	Процедура оценивания

	Решение задач
	Отчет по РГР
	Контрольная работа
	Экзамен

	Типовые контрольные задания

	1. Построить эпюры точек, лежащих во 2-ой, 3-ей, 4-ой четвертях и удаленных от горизонтальной плоскости проекций на расстояние 30 мм, а от фронтальной  - на расстояние 15 мм.
2. Провести прямую, проходящую через точку А (10;10;10), параллельно плоскости XОZ и пересекающую прямую, проходящую через точки В (30;30;30) и С(20;-30;-10).
3. Определить истинную величину расстояния от точки К до горизонтальной прямой АВ
[image: ]
4. Построить точку пересечения прямой с плоскостью и определить видимость, если: прямая l горизонтально-проецирующая, а плоскость ABC – общего положения.
[image: ]
5. Построить точку пересечения прямой общего положения с плоскостью общего положения
[image: ]
	1. Построить недостающий вид модели по двум заданным, аксонометрическое изображение
	[image: ]



2. Построить три проекции модели с простыми разрезами. Выполнить аксонометрическое изображение.

[image: ]
	1. Построить проекции точек пересечения прямой с поверхностью
а)[image: ]

б)[image: ]


	Вопросы и задания в п.3.2.1, 3.4 Приложения к рабочей программе

	
	3. - Построить линию пересечения ∆ АВС и ∆ DEK, считая их непрозрачными.
- Найти истинный вид ∆ АВС способом прямоугольного треугольника.

[image: ]

4. Построить линию пересечения поверхностей способом вспомогательных секущих плоскостей
[image: БезымянныйЗад1]

5. - Построить сечение многогранника плоскостью общего положения, найти натуральную величину сечения, используя способы преобразования.
- Построить полную развертку усеченной поверхности многогранника


	
	



Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (экзамен)

Типовые задачи
1. Построить эпюры точек, лежащих во 2-ой, 3-ей, 4-ой четвертях и удаленных от горизонтальной плоскости проекций на расстояние 30 мм, а от фронтальной - на расстояние 15 мм.
2. Дана точка А, лежащая в 1-ой четверти на расстоянии 30 мм от П1 и 15 мм от П2. Построить эпюры точек, симметричных данной точке А относительно П1, П2 и оси ОХ.
3. Указать, где расположены точки, заданные своими эпюрами:


4. Через точку А(60;40;20) провести горизонталь под углом 30˚ к П2 и фронталь под углом 45˚ к П1.
5. Построить проекции отрезка АВ на П1, П2, П3 по данным координатам А (20;10;40); В (60;40;10). По строить проекции точки С Є{АВ}, если Хс = 30. Найти Yc и Zc.
6. Определить положение прямых
[image: ]
7. Построить проекции прямой I, проходящей через точку А и параллельной прямой m


8. Провести прямую, проходящую через точку А (10;10;10), параллельно плоскости XОZ и пересекающую прямую, проходящую через точки В (30;30;30) и С(20;-30;-10).
9. По двум разноименным проекциям точек А и В, принадлежащим плоскости общего положения, заданной двумя параллельными прямыми с (с1, с2) и d (d1, d2), по строить проекции отрезка АВ


10. Определить истинную величину расстояния от точки К до горизонтальной прямой АВ
[image: ]
11. Найти расстояние от точки А до плоскости SCD пирамиды SBCD
[image: ]
12. Определить натуральную величину двугранного угла ABCD
[image: ]
13. Определить расстояние между параллельными прямыми AB и CD
[image: ]
14.	Найти точки пересечения прямых a и b с поверхностью призмы. Определить видимые части данных прямых

[image: ]
15. Определить точки пересечения прямой m с данной пирамидой. Определить видимость проекций
[image: ]
16. Построить точку пересечения прямой с плоскостью и определить видимость, если: прямая l горизонтально-проецирующая, а плоскость ABC – общего положения .

[image: ]
17. Построить линию пересечения плоскости ABC и фронтально-проецирующей плоскости G.
[image: ]
18. Построить точку пересечения прямой общего положения с плоскостью общего положения
[image: ]
19. Построить линию пересечения АВС и плоскости, заданной параллельными прямыми ED и FG
[image: ]

3.2.2.	Типовые темы расчетно-графических работ:
3.2.2.1.	РГР №1, эпюр №1, задание №1. Построить недостающий вид модели по двум заданным, аксонометрическое изображение

	[image: ]1
	[image: ]2
	[image: ]3



3.2.2.2.	РГР №1, эпюр № 1, задание №2. Выполнить недостающий вид модели, простые разрезы, аксонометрическое изображение.

	
1[image: ]
	
2[image: ]
	
3[image: ]






3.2.2.3.	РГР №1, эпюр № 2. Выполнить болтовое соединение и спецификацию

[image: Чертеж]

[image: ]3.2.2.4.	РГР №2, эпюр № 3, задача №1. По заданным координатам построить линию пересечения 2-х плоскостей общего положения и определить видимость на чертеже.

3.2.2.5. РГР №2, эпюр №3, задача №2. Построить линию пересечения поверхностей методом  вспомогательных секущих плоскостей.
[image: ]  

3.2.2.6.	РГР №2. эпюр №4, задача №1. Построить сечение многогранника плоскостью общего положения. Найти натуральную величину сечения.
РГР №2, эпюр №4, задача №2. Построить полную развертку усеченной поверхности многогранника.
	
[image: Безымянный11]
	
[image: Безымянный12]
	
[image: Безымянный13]



3.2.2.7.	РГР №3 Эпюр № 5 Задание №1. Выполнение эскизов деталей
[image: эск2]
	


































3.2.2.8.	РГР №3 Эпюр № 6. Выполнить чертежи 2-3 деталей и аксонометрическое изображение с вырезом (Рис. 1).

	ФоФормат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Примечание

	   
	
	
	
	Документация
	
	

	А2
	
	
	МЧ00.52.00.00.СБ 
	Сборочный чертеж 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Детали
	
	

	A3
	
	1
	МЧ00.52.00.01 
	Корпус 
	1
	

	А4
	
	2
	МЧ00.52.00.02 
	Крышка 
	1
	

	А4
	
	3
	МЧ00.52.00.03 
	Штуцер 
	1
	

	А4
	
	4
	МЧ00.52.00.04 
	Фланец 
	1
	

	А4
	
	5
	МЧ00.52.00.05 
	Маховичок 
	1
	

	А4
	
	6
	МЧ00.52.00.06 
	Шпиндель 
	1
	

	А4
	
	7
	МЧ00.52.00.07 
	Втулка 
	1
	

	А4
	
	8
	МЧ00.52 00 08 
	Клапан 
	1
	

	А4
	
	9
	МЧ00.52.00.09
	Прокладка 
	1
	

	
	
	
	
	Стандартные изделия 
	
	

	
	
	10
	
	Гайка М8.5 
	2
	

	
	
	
	
	ГОСТ 5915-70 
	
	

	
	
	11
	
	Гайка М10.5 
	1
	

	
	
	
	
	ГОСТ 5915-70 
	
	

	
	
	12
	
	Кольцо СГ 30-19-3 
	4
	

	 
	
	
	
	ГОСТ 6418—81 
	
	

	
	
	13
	
	Шпилька M8×30.58 
	2
	

	
	
	
	
	ГОСТ 22034—76 
	
	


Клапан предназначен для пропускания жидкости. При вращении маховичка поз. 5 против часовой стрелки, шпиндель поз. 6 с клапаном поз. 8 будет подниматься и пропускать жидкость. Для прекращения подачи жидкости маховичок необходимо вращать по часовой стрелке до отказа
Для предупреждения утечки жидкости через зазоры между корпусом поз. 1 и деталями поз. 4 и поз 6 предусмотрено сальниковое уплотнение из колец поз 12 Уплотнительные кольца поджимаются фланцем поз 4, который крепится шпильками поз 13 и гайками поз 10. Для герметичности между корпусом и крышкой поз 2 ставится прокладка поз 9
[image: ]Материал деталей поз. 1…4 — СЧ 15 ГОСТ 1412—79, детали поз. 5 — Листы винипласта ВН 1500×800 ГОСТ 9639—71, деталей поз. 6, 8 — Сталь 40 ГОСТ 1050—74
Рис. 1. Клапан

Типовая контрольная работа

	Задача 1. Построить линию пересечения поверхности вращения плоскостью




	Задача 2. Определить точки пересечения поверхности с прямой линией





Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы к экзамену:

1. Ортогональные проекции. Метод Монжа. Эпюр Монжа и его свойства.
2. Задание прямых на эпюре. Различное положение прямой относительно плоскостей проекций. Взаимное положение прямых в пространстве. Теорема о проекциях прямого угла. Определение видимости на чертеже. Метод конкурирующих точек. Основные задачи на прямую линию.
3. Задание плоскости на чертеже. Принадлежность прямой и точки заданной плоскости. Линии уровня плоскости. Положения плоскости относительно плоскостей проекции. Свойство проецирующей плоскости.
4. Пересечение прямой и плоскости общего положения. Пересечение плоскостей общего положения. Перпендикулярность прямой и плоскости.
5. Способ вращения вокруг оси, перпендикулярной к плоскости проекций. Способ плоскопараллельного перемещения. Способ замены плоскостей проекций.
6. Многогранники. Пересечение поверхности многогранников с плоскостью общего и частного положения. Пересечение поверхности многогранника с прямой общего положения.
7. Способы образования кривых поверхностей и задание их на чертеже. Классификация кривых поверхностей. Определитель кривых поверхностей. Поверхности вращения. Основные понятия.
8. Пересечение кривой поверхности с проецирующей плоскостью. Пересечение кривой поверхности с прямой общего положения. Пересечение кривой поверхности с плоскостью общего положения. Алгоритмы решения.
10.	Способ секущих плоскостей. Алгоритм построения.
11.	Аксонометрические проекции. Общие понятия и определения. Стандартные аксонометрические проекции. Выбор вида аксонометрических проекций. Окружность в прямоугольной аксонометрии.
12.	Названия и расположение видов на чертеже (по ГОСТ 2.305-2008).
13.	Что такое главный вид, дополнительный вид, их обозначение на чертеже.
14.	Что следует использовать для уменьшения числа видов?
15.	Различие между разрезом и сечением.
16.	Могут ли разрезы располагаться на месте соответствующих видов?
17.	Какой разрез называется местным?
18.	В каких случаях допускается соединять половину вида и половину разреза? Какими линиями их соединяют? Как они располагаются на чертеже?
19.	Какими линиями обводятся сечения (не входящие в состав разреза) и как они обозначаются?
20.	Как изображают контур вынесенного и наложенного сечения?
21.	Когда применяется и как обозначается выносной элемент? Где он располагается?
22.	Как различают разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей? Какой разрез называют сложным?
23.	Особенности вычерчивания спиц, тонких стенок, ребер, если секущая плоскость направлена вдоль оси и длинной стороны такой детали?
24.	Как изображаются на чертеже оси прямоугольной изометрической проекции (ГОСТ 2.317-69)?
25.	Изображение резьбы (ГОСТ 2.311-68).

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля)

Формы контроля (процедуры оценивания)

	Решение задач - форма контроля, представляющая собой ответы по решению задач в письменной  и устной форме.

	Расчетно-графическая работа (РГР) - самостоятельная графическая работа студента, в основе которой лежит решение сквозной задачи, охватывающей несколько тем дисциплины, и включающей осуществление расчетов, обоснований и выводов. РГР оценивается ведущим преподавателем при проверке правильности и полноты ее выполнения.

	Контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа.


Шкала оценки решения задач
	Оценка
	Описание

	«5»
	Обучающийся глубоко и прочно освоил методы решения задач, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно их выполняет, умеет тесно увязывать теорию с ходом решения, свободно справляется с типовыми вопросами по тематике задач, причем не затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий.

	«4»
	Обучающийся твердо знает материал и методы решения задач, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно их выполняет, не допуская существенных неточностей в ответе на типовые вопросы, правильно применяет теоретические положения, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при видоизменении заданий, при обосновании полученных данных возникают незначительные затруднения в использовании изученного материала.

	«3»
	Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалу и методам решения задач, но не усвоил основные детали, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении представленного материала.

	«2»
	Обучающийся не владеем материалом по тематике решения задач


Шкала оценки выполнения РГР
	Оценка
	Описание

	«5»
	Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к выполнению РГР, выполнены. Представленные решения отличаются оригинальностью и логичностью изложения 

	«4»
	Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к выполнению РГР, выполнены.

	«3»
	Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к выполнению РГР, выполнены.

	«2»
	Требования, предъявляемые к выполнению РГР, не выполнены.


Шкала оценки выполнения контрольной работы
	Оценка
	Описание

	«5»
	Демонстрирует полное понимание хода решения. Представленный ответ по вопросам контрольной работы отличается оригинальностью и логичностью изложения.

	«4»
	Демонстрирует значительное понимание хода решения. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточности.

	«3»
	Демонстрирует частичное понимание сути хода решения. Поставленные контрольные вопросы в целом раскрыты, но присутствуют значительные неточности в формулировке требуемых определений.

	«2»
	Ответы на поставленные вопросы не получены.


Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине
	Оценка
	Описание

	«5»
	Обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.

	«4»
	Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при видоизменении заданий, при обосновании принятого решения возникают незначительные затруднения в использовании изученного материала.

	«3»
	Обучающийся имеет фрагментарные знания основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.

	«2»
	Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. 











ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
«Начертательная геометрия и инженерная графика»
Задания закрытого типа
	№ задания
	Формулировка задания
	Варианты ответов
	Правильный ответ

	1
	Какой разрез является горизонтальным?
[image: ]
	1–А-А;  2–Б-Б;  
3–В-В

	В-В


	2
	Укажите правильную последовательность операций нахождения точек пересечения отрезка АВ с поверхностью пирамиды:[image: ]
	а) Построить контур сечения пирамиды вспомогательной плоскостью.
б) Определить видимость отрезка АВ относительно пирамиды.
в) Провести через отрезок АВ вспомогательную проецирующую плоскость.
г) Найти точку пересечения отрезка АВ с контуром пересечения.
	в, а, г, б 


	3
	Какая фигура получается в сечении данного многогранника плоскостью α?

[image: http://konspekta.net/lektsianew/baza9/510390561958.files/image068.png]

	а) треугольник; 
б) четырехугольник;
  в) пятиугольник;
  г) шестиугольник.
	в

	4
	Сфера изображена на рисунке


	1) а; 
2) б; 
3) в; 
4) г; 
5) д

	4

	5
	
Цилиндр изображён на рисунке
	1) а; 
2) б; 
3) в; 
4) г; 
5) д

	3

	6
	Укажите правильную последовательность выполнения эскиза:





	а) Компоновка изображений на листе.
б) Инструментальные замеры и нанесение размерных чисел.
в) Нанесение изображений элементов детали. Оформление видов, разрезов и сечений.
г) Выбор формата листа. Подготовка листа.
д) Нанесение выносных и размерных линий и условных знаков.
е) Ознакомление с деталью.
ж) Выбор главного вида и других необходимых изображений.
з) Окончательное оформление эскиза.
	е,ж,г,а,в,д,б,з


	
7
	Видом называется:

	1. Изображение видимой части предмета, обращенной к наблюдателю.
2. Любое изображение предмета, выполненное с помощью чертежных инструментов.
3. Все, что изображено на бумаге.
	1

	8
	Горизонтальные размеры правильно нанесены на рисунке:


	а) 1;  
б) 2; 
в) 3
	а

	9
	Сечение детали правильно изображено на рисунке:

2
1
3

                                 
	а)1; 
б) 2;
в) 3
	а

	10
	Резьбовое соединение верно изображено на рисунке:


	а)1; 
б) 2;
в) 3
	б

	11
	Вертикальные размеры правильно нанесены на рисунке:


	а)1; 
б) 2;
в) 3
	в

	12
	Сечение детали правильно изображено на рисунке:


	а)1; 
б) 2;
в) 3
	б

	13
	Резьба на стержне на виде слева изображена правильно на рисунке:
  


	а)1; 
б) 2;
в) 3
	в

	14
	На каком чертеже заданная поверхность не является поверхностью вращения?
[image: Билет1,22]

	а)1; 
б) 2;
в) 3;
г) 4
	в

	15
	Установите соответствие:


	1. Разрез, выполненный двумя и более секущими плоскостями.
2. Сложный разрез, выполненный параллельными секущими плоскостями.
3. Вертикальный разрез, выполненный секущей плоскостью, параллель-ной фронтальной плоскости проекций.
4. Сложный разрез, выполненный пересекаю-щимися плоскостями.
5. Разрез, выполненный секущей плоскостью только в отдельном, ограниченном месте предмета.
6. Разрез, выполненный секущей плоскостью, составляющей с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого.

А. Фронтальный разрез:
Б. Ломаный разрез: 
В. Наклонный разрез:
Г. Ступенчатый разрез
Д. Сложный разрез:
Е. Местный разрез:

	1-Д; 2-Г; 3-А; 4-Б; 5-Е; 6-В


	16
	На каком чертеже изображена фронтально проецирующая прямая?
[image: 8]
	а)1; 
б) 2;
в) 3;
                г) 4
	а

	17
	Линейные размеры на чертеже указывают в:

	1. миллиметрах
2. сантиметрах
3. метрах
	1.

	18
	Установите соответствие между текстом и рисунком
[image: 18]
	А. Параллельные прямые
Б. Скрещивающиеся прямые
В. Пересекающиеся прямые
Г. Перпендикулярные прямые

	1-В; 2-Б; 3-А; 4-Г

	19
	Сечение А-А изображено на рисунке:



	а)1; 
б) 2;
в) 3

	а

	20
	Верным является утверждение: рабочий чертеж следует чертить:

	1. Только в натуральную величину.
2. В произвольном масштабе.
3. В стандартном масштабе.
	3.

	21
	На поверхности пирамиды лежит точка:
[image: 8]

	1) A;

2) B;

3) C;

4) E.
	4

	
22
	Форматы листов определяются:

	1. Размерами внешней рамки.
2. Размерами внутренней рамки.
3. Произведением длинной и короткой сторон листа
	1.

	23
	Размер детали с обрывом правильно нанесен на рисунке: 
[image: Безымянный8]
	а) 1
б) 2
в) 3
	в

	24
	На каком чертеже длина проекции отрезка равна самому отрезку?
[image: 8]
	а)1; 
б) 2;
в) 3

	б

	25
	Какие вспомогательные секущие плоскости следует применять для построения линий пересечения заданных поверхностей?
[image: Билет1,2(6)]
	1) Горизонтально-проецирующие;
2) Горизонтальные;
3) Фронтально-проецирующие;
4) Фронтальные.
	4.

	26
	Располагать только вертикально можно формат:
	1. А0
2. А4
3. А2
	2

	27
	Штриховая линия применяется для обозначения на чертеже:

	1. линии невидимого контура
2. линии видимого контура
3. осевой линии
	1

	28
	Сечения делятся на:

	1. Основные  и дополнительные.
2. Местные и главные.
3. Наложенные и вынесенные.
	3

	29
	Горизонтальная линия уровня показана на рисунке:
[image: 10]

	а)1; 
б) 2;
в) 3;
          г) 4
	б

	30
	Две пересекающиеся прямые изображены на чертеже:
[image: 16]
	а)1; 
б) 2;
в) 3;
г) 4
	в



Задания открытого типа
	№ задания
	Формулировка задания
	Правильный ответ

	1
	Линия пересечения заданных тел определяется с использованием вспомогательных плоскостей… в качестве посредника
 [image: http://konspekta.net/lektsianew/baza9/510390561958.files/image079.png]
	уровня

	2
	Метрическая резьба диаметром 40 и шагом 1,5 мм обозначается на чертеже…
	М40×1,5 


	3
	В сечении данного многогранника плоскостью α, получается…


	Четырехугольник

	4
	Резьба, имеющая профиль равностороннего треугольника называется....
	метрическая

	5
	Изображение отдельного ограниченного участка поверхности предмета называется... видом

	местным

	6
	При пересечении данных поверхностей получится …
[image: ]
	пространственная кривая

	7
	При пересечении цилиндра вращения плоскостью наклонной к его оси и пересекающей все его образующие в сечении получается …
	эллипс

	8
	Резьба, у которой ход равен шагу, называется …:
	однозаходной

	9
	При нанесении размеров на чертеже детали каждый размер наносится … раз.
	один

	10
	Изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных операций, называется …
	деталь

	11
	Рабочий чертеж следует чертить только в … масштабе
	стандартном 

	12
	Конструкторский документ, выполненный от руки, в глазомерном масштабе, называется …
	эскиз

	13
	Цифра 20 в обозначении «Болт М 20х80 ГОСТ 7798-70» означает … резьбы
	диаметр

	14
	Для детали, изображенной на чертеже, целесообразно выполнить …



	ломанный

	15
	Вид, получаемый на плоскости непараллельной основным плоскостям проекций, называется …
	дополнительным

	16
	Проецирование называют прямоугольным, если проецирующие лучи …  по отношению к плоскости проекций
	перпендикулярны

	17
	







   На плоскости   П2 лежит точка…
	С

	18
	На рисунке а прямая b … отрезку АВ





                     
                          а)                         б)                              в)                
	параллельна




	19
	Вид по стрелке Б называется…


	местный

	20
	Текстовой документ, определяющий состав изделия, состоящего из двух и более частей, называется…
	спецификация

	21
	Документ, содержащий изображение изделия и другие данные, необходимые для его сборки и контроля называется … чертежом
	    сборочным


	22
	

Размеры на чертеже детали нанесены … способом
	   комбинированным

	23
	Линия пересечения поверхности конуса плоскостью Σ называется …
[image: Безымянный1]
	парабола

	24
	В сечении данной призмы плоскостью β получается …
[image: Безымянный2]
	пятиугольник

	25
	Граница резьбы изображается сплошной … линией.
	толстой

	26
	Для детали, изображенной на чертеже, необходимо выполнить … разрез



	ступенчатый

	27
	Конструкторский документ, выполненный от руки, в глазомерном масштабе, называется …
	эскиз

	28
	Надпись на чертеже M 24x2 обозначает … резьбу.
	метрическую

	29
	На поверхности пирамиды лежит точка …
[image: Безымянный3]

	E

	30
	 угол наклона прямой АВ определен с … плоскостью проекций. 
[image: Безымянный4]

	горизонтальной



Задания с развернутым ответом

	№
	Формулировка задания (вопроса)
	Элементы правильного ответа

	1. 
	Что изучает начертательная геометрия?
	Способы построения чертежей различных пространственных фигур и методы решения задач геометрического характера по этим чертежам

	2. 
	Что называют прямыми частного положения?
	Прямые параллельные одной плоскости проекций.
Прямые перпендикулярные плоскости проекций. 

	3. 
	Что называют плоскости частного положения?
	Прямые перпендикулярные одной плоскости проекций.
Прямые параллельные плоскости проекций.

	4. 
	Для решения каких задач служат способы преобразования комплексного чертежа?
	Нахождение натуральных величин отрезков, плоскостей, углов между прямыми, плоскостями, расстояний между прямыми, расстояний от точки до плоскости.

	5. 
	Какие поверхности, в качестве вспомогательных, применяют для решения задач на взаимное пересечение поверхностей?
	Способ вспомогательных секущих плоскостей.
Способ концентрических сфер.
Способ эксцентрических сфер.

	6. 
	Назначение сплошной толстой основной линии
	Линии видимого контура.
Линии перехода видимые.
Линии контура сечения (вынесенного и входящего в состав разреза)

	7. 
	Назначение сплошной тонкой линии
	Линии контура наложенного сечения.
Линии размерные 
и выносные.
Линии штриховки.
Линии-выноски.
Полки линий-выносок и подчёркивание надписей.
Линии для изображения пограничных деталей («обстановка»).
Линии ограничения вы-носных элементов на видах, разрезах и сечениях.
Линии перехода воображаемые.
Следы плоскостей, линии построения характерных точек при специальных построениях

	8. 
	Назначение штрихпунктирной линии с двумя точками тонкой
	Линии сгиба на развёртках.
Линии для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях.
Линии для изображения развёртки, совмещённой 
с видом

	9. 
	Что называется видом?
	Изображение видимой части поверхности предмета, обращённой к наблюдателю.

	10. 
	Какие виды относятся к основным?
	Виды получаемые на основных плоскостях проекций – вид спереди (главный вид); вид сверху; вид слева; вид справа; вид снизу; вид сзади.

	11. 
	Что называется разрезом?
	Изображение предмета, мысленно рассечённого одной или 
несколькими плоскостями. На разрезе показывается то, что получается 
в секущей плоскости и что расположено за ней.

	12. 
	Что называется сечением?
	 Изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. На сечении 
показывается только то, что получается непосредственно в секущей плоскости.

	13. 
	Что такое выносной элемент?
	Дополнительное отдельное изображение (обычно увеличенное) какой-либо части предмета, требующей графического 
и других пояснений в отношении формы, размеров и иных данных.

	14. 
	Что называют разъёмными соединениями? 
	Разъёмными называются соединения, повторная сборка и разборка 
которых возможна без повреждения его составных частей (соединения 
при помощи резьбы, шпонок, шлицев, штифтов и др.)

	15. 
	Что такое резьба?
	Поверхность, образованная при винтовом перемещении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности. 

	16. 
	Какие стандартные крепёжные резьбовые изделия применяются для соединения деталей? 
	Болты, винты, шпильки, гайки.

	17. 
	Что такое эскиз детали?
	Конструкторский документ, выполненный от руки (без применения чертёжных инструментов), в глазомерном масштабе, 
но с обязательным соблюдением пропорций элементов деталей и проекционных связей всех изображений, выполненных на эскизе.

	18. 
	Что такое чертёж детали?
	Конструкторский документ, содержащий 
изображение детали и другие данные, необходимые для её изготовления 
и контроля.

	19. 
	Что такое сборочный чертёж?
	Конструкторский документ, содержащий изображение изделия 
и другие данные, необходимые для его сборки (изготовления) и контроля.

	20. 
	Что такое чертеж общего вида?
	Конструкторский документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его основных составных частей и поясняющий принцип работы изделия.


	21. 
	Что такое теоретический чертёж?
	Конструкторский документ, определяющий геометрическую форму (обводы) изделия и координаты расположения составных частей.

	22. 
	Что такое габаритный чертёж?
	Конструкторский документ, содержащий контурное (упрощённое) изображение изделия с габаритными, установочными и присоединительными размерами.

	23. 
	Что такое спецификация?
	Текстовый документ, определяющий состав сборочных единиц, комплексов и комплектов.
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