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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Ременная передача относится к передачам трением с гибкой связью и может применяться для передачи движения между валами, находящимися на значительном расстоянии один от другого. Она состоит из двух шкивов (ведущего 1, ведомого 2) и ремня (группы ремней) 3, охватывающего (охватывающих) шкивы (см. рис. 1). 
[image: ]

Рисунок 1 – Ременная передача

Для нормальной работы передачи необходимо предварительное натяжение ремня, обеспечивающее возникновение сил трения на участках контакта (ремень-шкив). Натяжение ремня в передаче осуществляют регулировочными устройствами, позволяющими перемещать шкивы относительно друг друга, натяжными роликами, установкой двигателя на качающуюся плиту, а также устройствами, позволяющими автоматически менять натяжение ремня в зависимости от нагрузки в передаче (см. рис. 2). 
[image: ] 
Рисунок 2 – Натяжные устройства ременных передач
В зависимости от формы сечения ремня (см. рис. 3) различают передачи: 
1) плоскоремённые;
2) клиноремённые;
3) поликлиновые;
4) круглоремённые; 
5) передачи зубчатыми ремнями. 
[image: ]
Рисунок 3 – Виды приводных ремней

Наибольшее распространение в машиностроении находят клиноременные передачи (в станках, автотранспортных двигателях и т. п.). Эти передачи широко используют при малых межосевых расстояниях и вертикальных осях шкивов, а также при передаче вращения несколькими шкивами. Однако при большом числе параллельно работающих клиновых ремней практически невозможно добиться их равномерного нагружения, что обусловлено неизбежной (из-за неточностей изготовления) разностью их длин. В связи с этим рекомендуется применять в одном комплекте не более 6 ремней.

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА КЛИНОРЕМЕННОЙ 
ПЕРЕДАЧИ
Критериями работоспособности ременных передач являются тяговая способность, обусловленная силами трения между ремнем и шкивами, и долговечность ремня, определяемая его выносливостью при действии переменного напряжения.
ГОСТ 1284.1-89 предусматривает ограниченное количество типоразмеров сечений ремней - Z (O); А; В (Б); С (В); D (Г); Е (Д); ЕО (Е). В соответствии с ГОСТ 1284.3-96 типоразмер сечения ремня выбирается в зависимости от мощности Р1, передаваемой передачей, и частоты вращения n1 меньшего шкива. 
[image: ]

Рисунок 4 – Номограмма для выбора сечения ремня

Основные параметры резинотканевых клиновых ремней приведены на рисунке 5 и в таблицах 1 и 2. 
[image: ]
Рисунок 5 – Сечение клинового ремня:
WР - расчетная ширина ремня;
W - ширина большего основания ремня;
T - высота ремня;
 - угол клина ремня, равный (40±1)°
За расчетную ширину WР принимают ширину поперечного сечения ремня, находящегося под натяжением, на уровне нейтральной линии.
Таблица 1
	Обозначение сечения ремня
	d1, мм,
 не
 менее
	WР, мм
	W, мм

	T, мм
	Площадь поперечного сечения
А, мм2
	LР, мм
	Масса одного метра, mп, кг

	
	
	Номин.
	Пред. откл.
	
	Номин.
	Пред. откл.
	
	
	

	Z(O)
	63
	8,5
	+0,4
-0,3
	10
	6,0
	±0,3
	47
	400-2500
	0,06

	A
	90
	11,0
	+0,6
-0,4
	13
	8,0
	±0,4
	81
	560-4000
	0,1

	В(Б)
	125
	14,0
	+0,7
-0,5
	17
	11 (10,5)
	±0,5
	133
	800-6300
	0,18

	С(В)
	200
	19,0
	+0,8
-0,5
	22
	14 (13,5)
	±0,5
	230
	1800-10000
	0,3

	D(Г)
	315
	27,0
	+0,9
-0,6
	32
	19,0 (20)
	±0,6
	476
	3150-14000
	0,6

	Е(Д)
	500
	32,0
	+1,0
-0,7
	38
	23,5 (25)
	±0,7
	692
	4500-18000
	0,9

	ЕО(Е)
	800
	42,0
	+1,0
-0,8
	50
	30,0
	±0,8
	1172
	6300-18000
	1,52



За расчетную длину LР принимают длину ремня на уровне нейтральной линии. За внутреннюю длину Lвн принимают длину ремня по меньшему основанию.
Расчетные длины ремней, измеренные под натяжением, и разность расчетной и внутренней длин ремней L должны соответствовать указанным в табл. 2.
Таблица 2
	Расчетная длина ремня LР, мм
	Сечение ремня

	
	Z (O)
	A
	В (Б)
	С (В)
	D (Г)
	Е (Д)
	ЕО (Е)

	400
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(425)
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	450
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(475)
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	500
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(530)
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	560
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	(600)
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	630
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	(670)
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	710
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	(750)
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	800
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	(850)
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	900
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	(950)
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	1000
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	(1060)
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	1120
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	(1180)
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	1250
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	(1320)
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	1400
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	(1500)
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	1600
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	(1700)
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	1800
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-

	(1900)
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-

	2000
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-

	(2120)
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-

	2240
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	(2360)
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	2500
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	(2650)
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	2800
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	(3000)
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	3150
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	(3350)
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	3550
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	(3750)
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	4000
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	(4250)
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	4500
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	(4750)
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	-

	5000
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	-

	(5300)
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	-

	5600
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	-

	(6000)
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	-

	6300
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	(6700)
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	7100
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	(7500)
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	8000
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	(8500)
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	9000
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	(9500)
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	10000
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	(10600)
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	11200
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	+

	(11800)
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	+

	12500
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	+

	(13200)
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	+

	14000
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	+

	(15000)
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	+

	16000
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	+

	(17000)
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	+

	18000
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	+

	Разность между расчетной и внутренней длиной ремня L, мм
	25
	33
	40
	59
	76
	95
	120



Диаметр меньшего шкива определяют по эмпирической формуле 

,
где T1 — вращающий момент на ведущем шкиве, Н∙мм;
d1 в мм. 
Полученный результат округляют до значения из стандартного ряда (по ГОСТ 20889-88), но не меньше минимального d1, указанного в таблице 1:
50; (53); 56; (60); 63; (67); 71; (75); 80; (85); 90; (95); 100; (106); 112; (118); 125; (132); 140; (150); 160; (170); 180; (190); 200; (212); 224; (236); 250; (265); 280; (300); 315; (335); 355; (375); 400; (425); 450; 475; 500; (530); 560; (600); (620); 630; (670); 710; (750); 800; (850); 900; (950); 1000; (1060); 1120; (1180); 1250; (1320); 1400; (1500); 1600; (1700); 1800; (1900); 2000; (2120); 2240; (2360); 2500; (2650); (2800); (3000); (3150); (3550); (3750); (4000).
Диаметр большего шкива d2 вычисляют по формуле 

,
где i – передаточное отношение клиноременной передачи,

 - относительное скольжение ремня.

 округляют до стандартного значения и уточняют передаточное отношение. 


Межосевое расстояние aр назначают в интервале между  и :

;

.
Длину ремня определяют по формуле 

,
округляют до стандартного значения, приведенного в табл. 2, и уточняют межосевое расстояние

 .


При монтаже передачи необходимо обеспечить возможность уменьшения межосевого расстояния на Р для облегчения надевания ремней на шкивы и возможность увеличения его на Р для натяжения ремней.
Необходимое для передачи заданной мощности Р1 число ремней 

,
где Р0 - мощность, допускаемая для передачи одним ремнем (табл. 7 - 13); 
Ср — коэффициент режима работы (табл. 3); СL — коэффициент, учитывающий влияние длины ремня (табл. 4); C — коэффициент угла обхвата (табл. 5); СZ — коэффициент, учитывающий число ремней в передаче (табл. 6).

Таблица 3
Коэффициент режима работы Ср
	Режим работы
	Тип машины
	Характер нагрузки
	При числе смен работы ремней

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	
	Электродвигатель переменного тока общепромышленного применения, электродвигатель постоянного тока шунтовой, турбины
	Электродвигатель постоянного тока компаундный, двигатель внутреннего сгорания с частотой вращения свыше 600 мин-1
	Электродвигатель переменного тока с повышенным пусковым моментом; электродвигатель постоянного тока; двигатель внутреннего сгорания с частотой вращения ниже 600 мин-1

	Легкий
	Станки c непрерывным процессом резания: токарные, сверлильные, шлифовальные, легкие вентиляторы, насосы и компрессоры центробежные и ротационные, ленточные конвейеры, веялки, сепараторы, легкие грохоты, машины для очистки и погрузки зерна и др.
	Спокойная. 
Максимальная кратковременная нагрузка до 120% от номинальной
	1,0
	1,1
	1,4
	1,1
	1,2
	1,5
	1,2
	1,4
	1,6

	Средний
	Станки фрезерные, зубофрезерные и револьверные, полиграфические машины, электрические генераторы; поршневые насосы и компрессоры с тремя и более цилиндрами, вентиляторы и воздуходувки, цепные транспортеры, элеваторы, дисковые пилы для дерева, трансмиссии прядильные, бумажные, пищевые машины, тяжелые грохоты, вращающиеся печи, станки скоростного шлифования и др.
	Умеренные колебания нагрузки. Максимальная кратковременная нагрузка до 150% от номинальной
	1,0
	1,2
	1,5
	1,2
	1,4
	1,6
	1,3
	1,5
	1,7

	Тяжелый
	Станки строгальные, долбежные, зубодолбежные и деревообрабатывающие, насосы и компрессоры поршневые с одним или двумя цилиндрами, вентиляторы и воздуходувки тяжелого типа, конвейеры винтовые, скребковые, дезинтеграторы, прессы винтовые с относительно тяжелым маховиком, ткацкие машины, хлопкоочистительные машины, машины для прессования и брикетирования кормов и др.
	Значительное колебание нагрузки. Максимальная кратковременная нагрузка до 200% от номинальной
	1,2
	1,3
	1,6
	1,3
	1,5
	1,7
	1,4
	1,6
	1,9

	Очень тяжелый
	Подъемники, экскаваторы, драги, прессы винтовые и эксцентриковые с относительно легким маховиком, ножницы, молоты, бегуны, глиномялки, мельницы шаровые, жерновые, вальцовые, дробилки, лесопильные рамы и др.
	Ударная и резконеравномерная нагрузка. Максимальная кратковременная нагрузка до 300% от номинальной
	1,3
	1,5
	1,7
	1,4
	1,6
	1,8
	1,5
	1,7
	2,0



Таблица 4
Коэффициент СL, учитывающий влияние длины ремня
	Расчетная длина ремня LР, мм
	CL для ремней сечением

	
	Z(O)
	A
	В(Б)
	С(В)
	D(Г)
	E(Д)
	EO(E)

	400
	0,49
	
	
	
	
	
	

	425
	0,51
	
	
	
	
	
	

	450
	0,53
	
	
	
	
	
	

	475
	0,56
	
	
	
	
	
	

	500
	0,58
	
	
	
	
	
	

	530
	0,61
	
	
	
	
	
	

	560
	0,63
	0,71
	
	
	
	
	

	600
	0,66
	0,72
	
	
	
	
	

	630
	0,68
	0,74
	
	
	
	
	

	670
	0,71
	0,75
	
	
	
	
	

	710
	0,73
	0,77
	
	
	
	
	

	750
	0,76
	0,78
	
	
	
	
	

	800
	0,78
	0,80
	
	
	
	
	

	850
	0,81
	0,82
	
	
	
	
	

	900
	0,84
	0,83
	0,80
	
	
	
	

	950
	0,86
	0,85
	0,81
	
	
	
	

	1000
	0,88
	0,86
	0,82
	
	
	
	

	1060
	0,91
	0,87
	0,84
	
	
	
	

	1120
	0,93
	0,89
	0,85
	
	
	
	

	1180
	0,95
	0,90
	0,86
	
	
	
	

	1250
	0,98
	0,92
	0,87
	
	
	
	

	1320
	1,00
	0,93
	0,89
	
	
	
	

	1400
	1,03
	0,95
	0,90
	
	
	
	

	1500
	1,05
	0,97
	0,91
	
	
	
	

	1600
	1,08
	0,98
	0,93
	
	
	
	

	1700
	1,11
	1,00
	0,94
	
	
	
	

	1800
	1,13
	1,02
	0,95
	0,85
	
	
	

	1900
	1,16
	1,03
	0,96
	0,86
	
	
	

	2000
	1,18
	1,04
	0,98
	0,87
	
	
	

	2120
	1,20
	1,06
	0,99
	0,89
	
	
	

	2240
	1,23
	1,07
	1,00
	0,90
	
	
	

	2360
	1,25
	1,09
	1,01
	0,91
	
	
	

	2500
	1,27
	1,10
	1,02
	0,92
	
	
	

	2650
	
	1,12
	1,04
	0,93
	
	
	

	2800
	
	1,13
	1,05
	0,94
	
	
	

	3000
	
	1,15
	1,06
	0,96
	
	
	

	3150
	
	1,16
	1,07
	0,97
	0,89
	
	

	3350
	
	1,18
	1,08
	0,98
	0,80*
	
	

	3550
	
	1,20
	1,10
	0,99
	0,91
	
	

	3750
	
	1,21
	1,11
	1,00
	0,92
	
	

	4000
	
	1,23
	1,13
	1,01
	0,93
	
	

	4250
	
	
	1,14
	1,03
	0,94
	
	

	4500
	
	
	1,15
	1,04
	0,95
	
	

	4750
	
	
	1,16
	1,05
	0,96
	0,94
	

	5000
	
	
	1,17
	1,06
	0,97
	0,95
	

	5300
	
	
	1,19
	1,07
	0,98
	0,96
	

	5600
	
	
	1,20
	1,08
	0,99
	0,96
	

	6000
	
	
	1,21
	1,09
	1,00
	0,97
	

	6300
	
	
	1,22
	1,10
	1,01
	0,98
	0,92

	6700
	
	
	
	1,12
	1,02
	0,99
	0,94

	7100
	
	
	
	1,13
	1,03
	1,00
	0,96

	7500
	
	
	
	1,14
	1,04
	1,01
	0,97

	8000
	
	
	
	1,15
	1,05
	1,02
	0,98

	8500
	
	
	
	1,16
	1,06
	1,03
	1,00

	9000
	
	
	
	1,17
	1,07
	1,04
	1,01

	9500
	
	
	
	1,19
	1,08
	1,04
	1,02

	10000
	
	
	
	1,20
	1,09
	1,05
	1,03

	10600
	
	
	
	1,21
	1,10
	1,06
	1,04

	11200
	
	
	
	
	1,11
	1,07
	1,06

	11800
	
	
	
	
	1,12
	1,08
	1,07

	12500
	
	
	
	
	1,13
	1,09
	1,08

	13200
	
	
	
	
	1,14
	1,09
	1,09

	14000
	
	
	
	
	1,15
	1,10
	1,10

	15000
	
	
	
	
	1,16
	1,11
	1,11

	16000
	
	
	
	
	
	1,12
	1,12

	17000
	
	
	
	
	
	1,13
	1,14

	18000
	
	
	
	
	
	1,14
	1,16


Таблица 5
Коэффициент угла обхвата C
	, град
	220
	210
	200
	190
	180
	170
	160
	150
	140
	130
	120
	110
	100
	90

	C
	1,08
	1,06
	1,04
	1,02
	1,00
	0,98
	0,95
	0,92
	0,89
	0,86
	0,82
	0,78
	0,74
	0,69



Таблица 6
Коэффициент, учитывающий число ремней в передаче СZ
	Число ремней в передаче
	СZ

	2
	0,80-0,85

	3
	0,77-0,82

	4
	0,76-0,80

	5-6
	0,75-0,79

	Св. 6
	0,75



Таблица 7
Номинальная мощность PO, передаваемая одним ремнем 
0, I и II классов сечения Z(O) при L=1320 мм
	d1,
мм
	i
	PO, кВт, при частоте вращения меньшего шкива, мин-1

	
	
	200
	400
	700
	800
	950
	1200
	1450
	1600
	2000
	2400
	2800
	3200
	3600
	4000
	4500
	5000
	5500
	6000

	63
	1,00
	0,09
	0,17
	0,27
	0,30
	0,34
	0,41
	0,48
	0,51
	0,61
	0,70
	0,78
	0,85
	0,91
	0,97
	1,03
	1,07
	1,10
	1,11

	
	1,05
	0,10
	0,17
	0,27
	0,31
	0,35
	0,42
	0,49
	0,53
	0,63
	0,72
	0,80
	0,88
	0,94
	1,00
	1,06
	1,11
	1,14
	1,15

	
	1,20
	0,10
	0,18
	0,28
	0,32
	0,36
	0,44
	0,51
	0,55
	0,63
	0,75
	0,83
	0,91
	0,98
	1,04
	1,10
	1,14
	1,17
	1,19

	
	1,50
	0,10
	0,19
	0,29
	0,33
	0,38
	0,45
	0,53
	0,57
	0,67
	0,77
	0,86
	0,94
	1,01
	1,07
	1,13
	1,18
	1,21
	1,23

	
	>3
	0,11
	0,19
	0,30
	0,34
	0,39
	0,47
	0,54
	0,59
	0,69
	0,79
	0,88
	0,97
	1,04
	1,10
	1,17
	1,22
	1,25
	1,26

	71
	1,00
	0,11
	0,20
	0,33
	0,37
	0,42
	0,51
	0,59
	0,64
	0,76
	0,88
	0,98
	1,07
	1,15
	1,22
	1,29
	1,35
	1,38
	1,39

	
	1,05
	0,12
	0,21
	0,34
	0,38
	0,44
	0,53
	0,61
	0,66
	0,79
	0,91
	1,10
	1,11
	1,19
	1,27
	1,34
	1,39
	1,43
	1,44

	
	1,20
	0,12
	0,22
	0,35
	0,39
	0,45
	0,54
	0,63
	0,69
	0,82
	0,94
	1,05
	1,14
	1,23
	1,31
	1,39
	1,44
	1,48
	1,48

	
	1,50
	0,13
	0,23
	0,36
	0,40
	0,46
	0,56
	0,66
	0,71
	0,84
	0,97
	1,08
	1,18
	1,27
	1,35
	1,43
	1,49
	1,52
	1,53

	
	>3
	0,13
	0,23
	0,37
	0,42
	0,48
	0,58
	0,68
	0,73
	0,87
	1,00
	1,11
	1,22
	1,31
	1,39
	1,48
	1,54
	1,57
	1,58

	80
	1,00
	0,14
	0,25
	0,40
	0,44
	0,51
	0,62
	0,72
	0,78
	0,93
	1,07
	1,20
	1,31
	1,41
	1,49
	1,57
	1,60
	1,65
	1,65

	
	1,05
	0,14
	0,25
	0,41
	0,46
	0,53
	0,64
	0,75
	0,81
	0,97
	1,11
	1,24
	1,34
	1,46
	1,54
	1,63
	1,68
	1,71
	1,71

	
	1,20
	0,15
	0,26
	0,42
	0,47
	0,55
	0,66
	0,77
	0,84
	1,00
	1,15
	1,28
	1,40
	1,51
	1,60
	1,68
	1,74
	1,77
	1,76

	
	1,50
	0,15
	0,27
	0,44
	0,49
	0,56
	0,68
	0,80
	0,86
	1,03
	1,18
	1,32
	1,45
	1,56
	1,65
	1,74
	1,80
	1,83
	1,82

	
	>3
	0,15
	0,28
	0,45
	0,50
	0,58
	0,71
	0,82
	0,89
	1,06
	1,22
	1,36
	1,49
	1,60
	1,70
	1,79
	1,86
	1,88
	1,88

	90
	1,00
	0,16
	0,29
	0,47
	0,53
	0,61
	0,74
	0,86
	0,94
	1,12
	1,28
	1,43
	1,56
	1,67
	1,77
	1,85
	1,90
	1,90
	1,86

	
	1,05
	0,17
	0,30
	0,49
	0,54
	0,63
	0,77
	0,89
	0,97
	1,16
	1,33
	1,48
	1,62
	1,73
	1,83
	1,91
	1,96
	1,97
	1,93

	
	1,20
	0,17
	0,31
	0,50
	0,56
	0,65
	0,79
	0,93
	1,00
	1,20
	1,37
	1,53
	1,67
	1,79
	1,89
	1,98
	2,03
	2,03
	1,99

	
	1,50
	0,18
	0,32
	0,52
	0,58
	0,67
	0,82
	0,96
	1,03
	1,23
	1,42
	1,58
	1,73
	1,85
	1,95
	2,04
	2,09
	2,10
	2,06

	
	>3
	0,18
	0,33
	0,54
	0,60
	0,69
	0,84
	0,99
	1,07
	1,27
	1,46
	1,63
	1,78
	1,91
	2,01
	2,11
	2,16
	2,17
	2,12

	100
	1,00
	0,18
	0,34
	0,54
	0,61
	0,71
	0,86
	1,00
	1,09
	1,30
	1,49
	1,65
	1,80
	1,92
	2,01
	2,09
	2,11
	2,08
	2,00

	
	1,05
	0,19
	0,35
	0,56
	0,63
	0,73
	0,89
	1,04
	1,13
	1,34
	1,54
	1,71
	1,86
	1,99
	2,08
	2,16
	2,19
	2,16
	2,07

	
	1,20
	0,20
	0,36
	0,58
	0,65
	0,75
	0,92
	1,07
	1,16
	1,39
	1,59
	1,77
	1,93
	2,05
	2,15
	2,23
	2,26
	2,23
	2,14

	
	1,50
	0,20
	0,37
	0,60
	0,67
	0,78
	0,95
	1,11
	1,20
	1,43
	1,64
	1,83
	1,99
	2,12
	2,22
	2,31
	2,34
	2,30
	2,21

	
	>3
	0,21
	0,38
	0,62
	0,70
	0,80
	0,98
	1,14
	1,24
	1,48
	1,69
	1,89
	2,05
	2,19
	2,29
	2,38
	2,41
	2,38
	2,28

	112
и 
бо-
лее
	1,00
	0,21
	0,39
	0,63
	0,71
	0,82
	1,00
	1,17
	1,26
	1,51
	1,72
	1,91
	2,06
	2,19
	2,27
	2,32
	2,30
	2,21
	

	
	1,05
	0,22
	0,40
	0,65
	0,73
	0,85
	1,03
	1,21
	1,31
	1,56
	1,78
	1,97
	2,14
	2,26
	2,35
	2,40
	2,38
	2,29
	

	
	1,20
	0,23
	0,42
	0,68
	0,76
	0,88
	1,07
	1,25
	1,35
	1,61
	1,84
	2,04
	2,21
	2,34
	2,43
	2,48
	2,46
	2,36
	

	
	1,50
	0,23
	0,43
	0,70
	0,78
	0,91
	1,10
	1,29
	1,40
	1,66
	1,90
	2,11
	2,28
	2,42
	2,51
	2,57
	2,54
	2,44
	

	
	>3
	0,24
	0,44
	0,72
	0,81
	0,94
	1,14
	1,33
	1,44
	1,72
	1,96
	2,17
	2,35
	2,49
	2,59
	2,65
	2,63
	2,52
	



Таблица 8
Номинальная мощность PO, передаваемая одним ремнем
0, I и II классов сечения А при L=1700 мм
	d1,
мм
	i
	PO, кВт, при частоте вращения меньшего шкива, мин-1

	
	
	200
	400
	700
	800
	950
	1200
	1450
	1600
	1800
	2000
	2200
	2400
	2600
	2800
	3200
	3600
	4000
	4500

	90
	1,00
	0,22
	0,39
	0,61
	0,68
	0,77
	0,93
	1,07
	1,15
	1,24
	1,34
	1,42
	1,50
	1,58
	1,64
	1,75
	1,83
	1,87
	1,88

	
	1,05
	0,23
	0,40
	0,63
	0,70
	0,80
	0,96
	1,10
	1,19
	1,29
	1,38
	1,47
	1,56
	1,63
	1,70
	1,81
	1,89
	1,94
	1,94

	
	1,20
	0,24
	0,41
	0,65
	0,72
	0,83
	0,99
	1,14
	1,23
	1,33
	1,43
	1,52
	1,61
	1,69
	1,76
	1,87
	1,96
	2,00
	2,01

	
	1,50
	0,24
	0,43
	0,67
	0,75
	0,85
	1,02
	1,18
	1,27
	1,38
	1,48
	1,57
	1,66
	1,74
	1,82
	1,94
	2,02
	2,07
	2,07

	
	>3
	0,25
	0,44
	0,69
	0,77
	0,88
	1,05
	1,21
	1,31
	1,42
	1,53
	1,62
	1,71
	1,80
	1,87
	2,00
	2,09
	2,14
	2,14

	100
	1,00
	0,26
	0,47
	0,74
	0,83
	0,95
	1,14
	1,32
	1,42
	1,54
	1,66
	1,77
	1,87
	1,97
	2,05
	2,19
	2,28
	2,34
	2,33

	
	1,05
	0,27
	0,48
	0,77
	0,85
	0,98
	1,18
	1,36
	1,47
	1,60
	1,72
	1,83
	1,94
	2,04
	2,12
	2,26
	2,36
	2,42
	2,42

	
	1,20
	0,28
	0,50
	0,79
	0,88
	1,01
	1,22
	1,41
	1,52
	1,65
	1,78
	1,90
	2,01
	2,10
	2,19
	2,34
	2,44
	2,50
	2,50

	
	1,50
	0,29
	0,52
	0,82
	0,91
	1,05
	1,25
	1,45
	1,57
	1,71
	1,84
	1,96
	2,07
	2,17
	2,27
	2,42
	2,52
	2,58
	2,58

	
	>3
	0,30
	0,53
	0,84
	0,94
	1,08
	1,30
	1,50
	1,62
	1,76
	1,89
	2,02
	2,14
	2,24
	2,34
	2,49
	2,60
	2,66
	2,66

	112
	1,00
	0,31
	0,56
	0,90
	1,00
	1,15
	1,39
	1,61
	1,74
	1,89
	2,04
	2,18
	2,30
	2,41
	2,51
	2,68
	2,78
	2,83
	2,79

	
	1,05
	0,32
	0,58
	0,93
	1,04
	1,19
	1,44
	1,67
	1,80
	1,96
	2,11
	2,25
	2,38
	2,50
	2,60
	2,77
	2,88
	2,93
	2,89

	
	1,20
	0,34
	0,60
	0,96
	1,07
	1,23
	1,49
	1,72
	1,86
	2,03
	2,18
	2,33
	2,46
	2,58
	2,69
	2,86
	2,98
	3,03
	2,99

	
	1,50
	0,35
	0,62
	0,99
	1,11
	1,27
	1,54
	1,78
	1,92
	2,09
	2,25
	2,40
	2,54
	2,67
	2,78
	2,96
	3,08
	3,13
	3,09

	
	>3
	0,36
	0,64
	1,02
	1,14
	1,31
	1,59
	1,84
	1,98
	2,16
	2,33
	2,48
	2,62
	2,75
	2,87
	3,05
	3,17
	3,22
	3,18

	125
	1,00
	0,37
	0,67
	1,07
	1,19
	1,37
	1,66
	1,92
	2,07
	2,26
	2,44
	2,60
	2,74
	2,87
	2,98
	3,16
	3,26
	3,28
	3,17

	
	1,05
	0,38
	0,69
	1,10
	1,23
	1,42
	1,72
	1,99
	2,15
	2,34
	2,52
	2,69
	2,84
	2,97
	3,09
	3,27
	3,37
	3,39
	3,28

	
	1,20
	0,39
	0,71
	1,14
	1,28
	1,47
	1,77
	2,06
	2,22
	2,42
	2,61
	2,78
	2,93
	3,07
	3,19
	3,38
	3,49
	3,51
	3,39

	
	1,50
	0,41
	0,74
	1,18
	1,32
	1,52
	1,83
	2,13
	2,29
	2,50
	2,69
	2,87
	3,03
	3,17
	3,30
	3,49
	3,60
	3,62
	3,50

	
	>3
	0,42
	0,76
	1,22
	1,36
	1,57
	1,89
	2,19
	2,36
	2,58
	2,78
	2,96
	3,12
	3,27
	3,40
	3,60
	3,72
	3,74
	3,62

	140
	1,00
	0,43
	0,78
	1,26
	1,41
	1,62
	1,96
	2,28
	2,45
	2,67
	2,87
	3,06
	3,22
	3,36
	3,48
	3,65
	3,79
	3,67
	3,44

	
	1,05
	0,45
	0,81
	1,30
	1,46
	1,68
	2,03
	2,36
	2,54
	2,76
	2,97
	3,16
	3,33
	3,48
	3,60
	3,78
	3,85
	3,80
	3,56

	
	1,20
	0,46
	0,84
	1,35
	1,51
	1,74
	2,10
	2,43
	2,62
	2,86
	3,07
	3,27
	3,44
	3,60
	3,72
	3,91
	3,98
	3,93
	3,68

	
	1,50
	0,48
	0,86
	1,39
	1,56
	1,79
	2,17
	2,51
	2,71
	2,95
	3,17
	3,38
	3,56
	3,71
	3,85
	4,03
	4,11
	4,06
	3,80

	
	>3
	0,49
	0,89
	1,43
	1,60
	1,85
	2,24
	2,59
	2,79
	3,04
	3,27
	3,48
	3,67
	3,83
	3,87
	4,16
	4,24
	4,19
	3,92

	160
	1,00
	0,51
	0,94
	1,51
	1,69
	1,95
	2,36
	2,73
	2,94
	3,19
	3,42
	3,63
	3,80
	3,95
	4,06
	4,19
	4,17
	
	

	
	1,05
	0,53
	0,97
	1,56
	1,75
	2,02
	2,44
	2,82
	3,04
	3,30
	3,54
	3,75
	3,93
	4,09
	4,20
	4,34
	4,31
	
	

	
	1,20
	0,55
	1,00
	1,62
	1,81
	2,09
	2,52
	2,92
	3,14
	3,61
	3,66
	3,88
	4,07
	4,22
	4,35
	4,48
	4,46
	
	

	
	1,50
	0,57
	1,03
	1,67
	1,87
	2,15
	2,60
	3,02
	3,24
	3,53
	3,78
	4,01
	4,20
	4,36
	4,49
	4,63
	4,60
	
	

	
	>3
	0,58
	1,07
	1,72
	1,93
	2,22
	2,69
	3,11
	3,35
	3,64
	3,90
	4,13
	4,33
	4,50
	4,63
	4,78
	4,75
	
	

	180 
и
бо-лее
	1,00
	0,59
	1,09
	1,76
	1,97
	2,27
	2,74
	3,16
	3,40
	3,68
	3,93
	4,14
	4,32
	4,45
	4,54
	4,58
	
	
	

	
	1,05
	0,61
	1,12
	1,82
	2,04
	2,35
	2,83
	3,27
	3,52
	3,81
	4,07
	4,29
	4,47
	4,61
	4,70
	4,74
	
	
	

	
	1,20
	0,63
	1,16
	1,88
	2,10
	2,43
	2,93
	3,38
	3,63
	3,94
	4,20
	4,43
	4,62
	4,76
	4,86
	4,90
	
	
	

	
	1,50
	0,66
	1,20
	1,94
	2,17
	2,51
	3,03
	3,50
	3,75
	4,07
	4,34
	4,58
	4,77
	4,92
	5,02
	5,05
	
	
	

	
	>3
	0,68
	1,24
	2,00
	2,24
	2,59
	3,12
	3,61
	3,87
	4,19
	4,48
	4,72
	4,92
	5,07
	5,18
	5,22
	
	
	



Таблица 9
Номинальная мощность PO, передаваемая одним ремнем 
0, I и II классов сечения B(Б) при L=2240 мм
	d1,
мм
	i
	PO, кВт, при частоте вращения меньшего шкива, мин-1

	
	
	200
	300
	400
	500
	600
	700
	800
	950
	1000
	1200
	1450
	1600
	1800
	2000
	2200
	2400
	2600
	2900

	125
	1,00
	0,48
	0,67
	0,84
	1,00
	1,16
	1,30
	1,44
	1,64
	1,70
	1,93
	2,19
	2,33
	2,50
	2,64
	2,76
	2,85
	2,92
	2,96

	
	1,05
	0,50
	0,69
	0,87
	1,04
	1,20
	1,35
	1,49
	1,69
	1,76
	2,00
	2,27
	2,41
	2,59
	2,73
	2,86
	2,95
	3,02
	3,06

	
	1,20
	0,52
	0,72
	0,90
	1,07
	1,24
	1,39
	1,54
	1,75
	1,82
	2,07
	2,35
	2,50
	2,67
	2,83
	2,95
	3,05
	3,12
	3,16

	
	1,50
	0,53
	0,74
	0,93
	1,11
	1,28
	1,44
	1,59
	1,81
	1,88
	2,13
	2,42
	2,58
	2,76
	2,92
	3,05
	3,15
	3,22
	3,27

	
	>3
	0,55
	0,76
	0,96
	1,14
	1,32
	1,48
	1,64
	1,86
	1,93
	2,20
	2,50
	2,66
	2,85
	3,01
	3,15
	3,25
	3,33
	3,37

	140
	1,00
	0,59
	0,83
	1,05
	1,26
	1,45
	1,64
	1,82
	2,08
	2,16
	2,47
	2,82
	3,00
	3,23
	3,42
	3,58
	3,70
	3,79
	3,85

	
	1,05
	0,61
	0,86
	1,09
	1,30
	1,50
	1,70
	1,89
	2,15
	2,24
	2,56
	2,91
	3,11
	3,34
	3,54
	3,70
	3,83
	3,93
	3,98

	
	1,20
	0,64
	0,89
	1,12
	1,34
	1,55
	1,76
	1,95
	2,22
	2,32
	2,64
	3,01
	3,21
	3,45
	3,66
	3,83
	3,96
	4,06
	4,11

	
	1,50
	0,66
	0,92
	1,16
	1,39
	1,61
	1,81
	2,01
	2,30
	2,39
	2,72
	3,10
	3,32
	3,56
	3,78
	3,95
	4,09
	4,19
	4,25

	
	>3
	0,68
	0,95
	1,20
	1,43
	1,66
	1,87
	2,08
	2,37
	2,46
	2,82
	3,21
	3,42
	3,68
	3,90
	4,08
	4,22
	4,33
	4,38

	160
	1,00
	0,74
	1,04
	1,32
	1,59
	1,84
	2,09
	2,32
	2,66
	2,76
	3,17
	3,62
	3,86
	4,15
	4,40
	4,60
	4,75
	4,85
	4,89

	
	1,05
	0,76
	1,08
	1,37
	1,64
	1,91
	2,16
	2,40
	2,75
	2,86
	3,28
	3,75
	4,00
	4,30
	4,55
	4,76
	4,91
	5,02
	5,06

	
	1,20
	0,79
	1,11
	1,41
	1,70
	1,97
	2,23
	2,48
	2,84
	2,96
	3,39
	3,87
	4,13
	4,44
	4,70
	4,92
	5,08
	5,19
	5,23

	
	1,50
	0,82
	1,15
	1,46
	1,75
	2,04
	2,31
	2,57
	2,94
	3,05
	3,50
	4,00
	4,27
	4,59
	4,86
	5,08
	5,25
	5,35
	5,40

	
	>3
	0,84
	1,18
	1,51
	1,81
	2,10
	2,38
	2,65
	3,03
	3,15
	3,61
	4,13
	4,40
	4,73
	5,01
	5,24
	5,41
	5,52
	5,58

	180
	1,00
	0,88
	1,25
	1,59
	1,91
	2,23
	2,53
	2,81
	3,22
	3,35
	3,85
	4,39
	4,68
	5,02
	5,30
	5,52
	5,67
	5,75
	5,76

	
	1,05
	0,91
	1,20
	1,64
	1,98
	2,30
	2,61
	2,91
	3,33
	3,47
	3,98
	4,55
	4,85
	5,20
	5,49
	5,71
	5,87
	5,95
	5,96

	
	1,20
	0,94
	1,33
	1,70
	2,05
	2,38
	2,70
	3,01
	3,45
	3,59
	4,11
	4,70
	5,01
	5,37
	5,67
	5,91
	6,07
	6,16
	6,16

	
	1,50
	0,98
	1,38
	1,76
	2,12
	2,46
	2,79
	3,11
	3,56
	3,70
	4,25
	4,85
	5,17
	5,55
	5,86
	6,10
	6,27
	6,36
	6,36

	
	>3
	1,01
	1,42
	1,81
	2,18
	2,54
	2,88
	3,21
	3,67
	3,82
	4,38
	5,01
	5,34
	5,73
	6,05
	6,29
	6,47
	6,56
	6,56

	200
	1,00
	1,02
	1,45
	1,85
	2,24
	2,60
	2,96
	3,30
	3,70
	3,93
	4,50
	5,13
	5,46
	5,83
	6,13
	6,35
	6,47
	6,50
	6,43

	
	1,05
	1,06
	1,50
	1,92
	2,32
	2,70
	3,06
	3,41
	3,91
	4,07
	4,66
	6,31
	5,65
	6,04
	6,35
	6,57
	6,70
	6,73
	6,66

	
	1,20
	1,10
	1,55
	1,98
	2,39
	2,79
	3,16
	3,53
	4,04
	4,20
	4,82
	5,49
	5,84
	6,24
	6,56
	6,79
	6,93
	6,90
	6,88

	
	1,50
	1,13
	1,60
	2,05
	2,47
	2,88
	3,27
	3,64
	5,17
	4,34
	4,97
	5,67
	6,03
	6,45
	6,78
	7,01
	7,15
	7,19
	7,11

	
	>3
	1,17
	1,65
	2,11
	2,55
	2,97
	3,37
	3,76
	4,30
	4,48
	5,13
	5,85
	6,22
	6,65
	6,99
	7,24
	7,42
	7,46
	7,33

	224
	1,00
	1,19
	1,67
	2,17
	2,62
	3,05
	3,47
	3,86
	4,42
	4,60
	5,26
	5,97
	6,33
	6,73
	7,02
	7,19
	7,25
	7,17
	

	
	1,05
	1,24
	1,75
	2,24
	2,71
	3,16
	3,59
	4,00
	4,58
	4,76
	5,44
	6,18
	6,55
	6,96
	7,26
	7,49
	7,55
	7,47
	

	
	1,20
	1,28
	1,81
	2,32
	2,80
	3,27
	3,71
	4,13
	4,73
	4,92
	5,63
	6,39
	6,77
	7,20
	7,55
	7,74
	7,80
	7,72
	

	
	1,50
	1,32
	1,87
	2,40
	2,89
	3,37
	3,83
	4,27
	4,89
	5,08
	5,81
	6,60
	7,70
	7,48
	7,80
	8,00
	8,08
	7,97
	

	
	>3
	1,36
	1,93
	2,47
	2,99
	3,48
	3,95
	4,40
	5,04
	5,24
	6,00
	6,81
	7,22
	7,71
	8,05
	8,25
	8,31
	8,22
	

	250
	1,00
	1,37
	1,95
	2,50
	3,03
	3,53
	4,00
	4,46
	5,10
	5,30
	6,04
	6,82
	7,20
	7,63
	7,87
	7,97
	7,89
	
	

	
	1,05
	1,42
	2,02
	2,59
	3,13
	3,65
	4,14
	4,62
	5,28
	5,49
	6,25
	7,06
	7,49
	7,89
	8,15
	8,24
	8,10
	
	

	
	1,20
	1,47
	2,09
	2,68
	3,24
	3,77
	4,28
	4,77
	5,46
	5,67
	6,47
	7,30
	7,74
	8,16
	8,42
	8,52
	8,44
	
	

	
	1,50
	1,52
	2,16
	2,77
	3,34
	3,90
	4,42
	4,93
	5,63
	5,86
	6,68
	7,58
	8,00
	8,43
	8,70
	8,80
	8,71
	
	

	
	>3
	1,57
	2,23
	2,85
	3,45
	4,02
	4,56
	5,08
	5,81
	6,04
	6,89
	7,82
	8,25
	8,69
	8,97
	9,07
	8,99
	
	

	280
и
бо-
лее
	1,00
	1,58
	2,25
	2,89
	3,49
	4,06
	4,61
	5,13
	5,85
	6,08
	6,90
	7,76
	8,13
	8,46
	8,60
	8,53
	
	
	

	
	1,05
	1,64
	2,33
	2,99
	3,61
	4,21
	4,77
	5,31
	6,06
	6,29
	7,14
	8,03
	8,41
	8,76
	8,90
	8,83
	
	
	

	
	1,20
	1,69
	2,41
	3,09
	3,73
	4,35
	4,93
	5,49
	6,26
	6,50
	7,42
	8,30
	8,69
	9,05
	9,20
	9,12
	
	
	

	
	1,50
	1,75
	2,49
	3,19
	3,86
	4,49
	5,10
	5,67
	6,47
	6,72
	7,66
	8,57
	8,97
	9,35
	9,50
	9,42
	
	
	

	
	>3
	1,80
	2,57
	3,29
	3,96
	4,63
	5,26
	5,85
	6,67
	6,93
	7,91
	8,84
	9,26
	9,64
	9,80
	9,72
	
	
	



Таблица 10
Номинальная мощность PO, передаваемая одним ремнем
0, I и II классов сечения С(B) при L=3750 мм
	d1,
мм
	i
	PO, кВт, при частоте вращения меньшего шкива, мин-1

	
	
	50
	100
	200
	300
	400
	500
	600
	700
	800
	950
	1000
	1100
	1200
	1300
	1450
	1600
	1800
	2000

	200
	1,00
	0,44
	0,79
	1,39
	1,92
	2,41
	2,87
	3,30
	3,69
	4,07
	4,58
	4,73
	5,03
	5,29
	5,53
	5,84
	6,07
	6,28
	6,34

	
	1,05
	0,46
	0,81
	1,44
	1,99
	2,50
	2,97
	3,41
	3,81
	4,21
	4,74
	4,90
	5,20
	5,48
	5,73
	6,04
	6,29
	6,50
	6,57

	
	1,20
	0,47
	0,84
	1,48
	2,06
	2,58
	3,07
	3,53
	3,95
	4,35
	4,80
	5,06
	5,38
	5,66
	5,92
	6,25
	6,50
	6,72
	6,79

	
	1,50
	0,49
	0,87
	1,53
	2,12
	2,67
	3,17
	3,64
	4,08
	4,49
	5,06
	5,23
	5,55
	5,85
	6,11
	6,45
	6,71
	6,94
	7,01

	
	>3
	0,51
	0,90
	1,58
	2,19
	2,75
	3,27
	3,76
	4,21
	4,64
	5,22
	5,40
	5,73
	6,03
	6,31
	6,66
	6,93
	7,16
	7,23

	224
	1,00
	0,53
	0,95
	1,70
	2,37
	2,99
	3,58
	4,12
	4,64
	5,12
	5,78
	5,98
	6,36
	6,70
	7,01
	7,45
	7,75
	8,00
	8,00

	
	1,05
	0,55
	0,99
	1,76
	2,45
	3,10
	3,70
	4,27
	4,80
	5,30
	5,98
	6,19
	6,58
	6,94
	7,26
	7,71
	8,02
	8,28
	8,35

	
	1,20
	0,57
	1,02
	1,82
	2,54
	3,20
	3,83
	4,41
	4,96
	5,47
	6,18
	6,40
	6,81
	7,18
	7,55
	7,97
	8,29
	8,56
	8,63

	
	1,50
	0,59
	1,05
	1,88
	2,62
	3,31
	3,95
	4,56
	5,12
	5,65
	6,38
	6,61
	7,03
	7,45
	7,80
	8,23
	8,56
	8,84
	8,91

	
	>3
	0,61
	1,09
	1,94
	2,70
	3,41
	4,08
	4,70
	5,29
	5,83
	6,58
	6,82
	7,25
	7,69
	8,04
	8,49
	8,83
	9,12
	9,19

	250
	1,00
	0,63
	1,13
	2,03
	2,85
	3,62
	4,33
	5,00
	5,64
	6,23
	7,04
	7,29
	7,79
	8,21
	8,58
	9,04
	9,38
	9,63
	9,62

	
	1,05
	0,65
	1,17
	2,11
	2,95
	3,74
	4,48
	5,18
	5,83
	6,45
	7,28
	7,59
	8,07
	8,50
	8,88
	9,36
	9,71
	9,96
	9,95

	
	1,20
	0,67
	1,21
	2,18
	3,05
	3,87
	4,64
	5,35
	6,03
	6,66
	7,58
	7,84
	8,34
	8,78
	9,18
	9,67
	10,03
	10,30
	10,20

	
	1,50
	0,69
	1,25
	2,25
	3,15
	4,00
	4,79
	5,53
	6,23
	6,88
	7,82
	8,10
	8,61
	9,07
	9,48
	9,99
	10,36
	10,63
	10,62

	
	>3
	0,71
	1,28
	2,32
	3,25
	4,12
	4,94
	5,71
	6,43
	7,10
	8,07
	8,35
	8,88
	9,36
	9,78
	10,30
	10,69
	10,97
	10,96

	280
	1,00
	0,74
	1,34
	2,42
	3,40
	4,32
	5,19
	6,00
	6,76
	7,52
	8,49
	8,78
	9,32
	9,81
	10,22
	10,72
	11,00
	11,22
	11,04

	
	1,05
	0,76
	1,38
	2,50
	3,52
	4,48
	5,37
	6,21
	7,00
	7,78
	8,78
	9,06
	9,65
	10,15
	10,58
	11,10
	11,44
	11,61
	11,42

	
	1,20
	0,79
	1,43
	2,59
	3,64
	4,63
	5,55
	6,42
	7,24
	8,04
	9,80
	9,39
	9,97
	10,49
	10,94
	11,47
	11,83
	12,00
	11,81

	
	1,50
	0,81
	1,48
	2,67
	3,76
	4,78
	5,73
	6,63
	7,52
	8,30
	9,37
	9,70
	10,30
	10,82
	11,29
	11,84
	12,21
	12,39
	12,19

	
	>3
	0,84
	1,52
	2,76
	3,88
	4,93
	5,92
	6,84
	7,76
	8,57
	9,67
	10,00
	10,62
	11,17
	11,65
	12,22
	12,60
	12,79
	12,58

	315
	1,00
	0,86
	1,57
	2,86
	4,04
	5,14
	6,17
	7,14
	8,09
	8,92
	10,05
	10,38
	11,00
	11,53
	11,97
	12,46
	12,72
	12,67
	12,14

	
	1,05
	0,89
	1,63
	2,96
	4,18
	5,32
	6,39
	7,43
	8,37
	9,24
	10,40
	10,75
	11,38
	11,93
	12,39
	12,89
	13,16
	13,11
	12,56

	
	1,20
	0,92
	1,68
	3,06
	4,32
	5,50
	6,60
	7,68
	8,65
	9,55
	10,75
	11,11
	11,76
	12,33
	12,81
	13,33
	13,60
	13,56
	12,99

	
	1,50
	0,95
	1,74
	3,16
	4,46
	5,68
	6,82
	7,93
	8,93
	9,86
	11,10
	11,47
	12,15
	12,73
	13,22
	13,76
	14,05
	14,00
	13,41

	
	>3
	0,98
	1,79
	3,26
	4,60
	5,86
	7,03
	8,18
	9,21
	10,17
	11,45
	11,83
	12,53
	13,14
	13,64
	14,20
	14,49
	14,44
	13,83

	355
	1,00
	1,00
	1,84
	3,36
	4,75
	6,05
	7,27
	8,45
	9,50
	10,46
	11,73
	12,10
	12,76
	13,31
	13,73
	14,12
	14,19
	13,73
	

	
	1,05
	1,05
	1,90
	3,47
	4,91
	6,26
	7,57
	8,74
	9,83
	10,83
	12,14
	12,59
	13,20
	13,77
	14,21
	14,61
	14,68
	14,21
	

	
	1,20
	1,07
	1,97
	3,59
	5,08
	6,47
	7,82
	9,04
	10,16
	11,19
	12,55
	12,94
	13,65
	14,23
	14,69
	15,10
	15,18
	14,69
	

	
	1,50
	1,11
	2,03
	3,71
	5,25
	6,69
	8,08
	9,33
	10,49
	11,56
	12,95
	13,36
	14,09
	14,70
	15,17
	15,59
	15,67
	15,17
	

	
	>3
	1,14
	2,10
	3,82
	5,41
	6,90
	8,33
	9,62
	10,82
	11,92
	13,36
	13,79
	14,54
	15,16
	15,64
	16,09
	16,17
	15,65
	

	400
	1,00
	1,16
	2,13
	3,91
	5,54
	7,06
	8,52
	9,82
	11,02
	12,10
	13,48
	13,86
	14,53
	15,04
	15,37
	15,53
	
	
	

	
	1,05
	1,20
	2,21
	4,04
	5,73
	7,30
	8,81
	10,17
	11,41
	12,52
	13,95
	14,35
	15,04
	15,56
	15,91
	16,07
	
	
	

	
	1,20
	1,24
	2,29
	4,18
	5,93
	7,60
	9,11
	10,51
	11,79
	12,94
	14,42
	14,83
	15,54
	16,08
	16,44
	16,61
	
	
	

	
	1,50
	1,28
	2,36
	4,32
	6,12
	7,84
	9,41
	10,85
	12,17
	13,37
	14,89
	15,32
	16,05
	16,61
	16,98
	17,15
	
	
	

	
	>3
	1,32
	2,43
	4,45
	6,31
	8,09
	9,70
	11,19
	12,56
	13,79
	15,36
	15,80
	16,56
	17,13
	17,52
	17,70
	
	
	

	450 
и
бо-
лее
	1,00
	1,33
	2,46
	4,51
	6,40
	8,20
	9,81
	11,29
	12,63
	13,80
	15,23
	15,61
	16,21
	16,59
	16,74
	
	
	
	

	
	1,05
	1,38
	2,56
	4,67
	6,62
	8,48
	10,16
	11,69
	13,07
	14,28
	15,76
	16,15
	16,78
	17,17
	17,32
	
	
	
	

	
	1,20
	1,43
	2,63
	4,83
	6,85
	8,77
	10,50
	12,08
	13,51
	14,76
	16,29
	16,70
	17,34
	17,75
	17,90
	
	
	
	

	
	1,50
	1,47
	2,72
	4,99
	7,07
	9,05
	10,84
	12,48
	13,95
	15,24
	16,82
	17,24
	17,91
	18,33
	18,49
	
	
	
	

	
	>3
	1,52
	2,80
	5,15
	7,30
	9,34
	11,18
	12,87
	14,39
	15,72
	17,35
	17,78
	18,47
	18,91
	19,07
	
	
	
	



Таблица 11
Номинальная мощность PO, передаваемая одним ремнем
0, I и II классов сечения D(Г) при L=6000 мм
	d1,
мм
	i
	PO, кВт, при частоте вращения меньшего шкива, мин-1

	
	
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600
	700
	800
	950
	1000
	1100
	1200

	315
	1,00
	1,37
	2,22
	3,33
	4,22
	5,04
	5,82
	6,59
	7,28
	7,98
	8,69
	9,35
	9,99
	11,23
	12,45
	14,09
	14,64
	15,78
	16,78

	
	1,05
	1,41
	2,26
	3,42
	4,34
	5,19
	5,99
	6,78
	7,49
	8,21
	8,95
	9,63
	10,28
	11,56
	12,82
	14,51
	15,07
	16,25
	17,28

	
	1,20
	1,47
	2,37
	3,56
	4,51
	5,39
	6,22
	7,05
	7,78
	8,53
	9,29
	10,00
	10,68
	12,01
	13,32
	15,07
	15,66
	16,88
	17,95

	
	1,50
	1,52
	2,46
	3,69
	4,68
	5,59
	6,46
	7,31
	8,08
	8,85
	9,64
	10,37
	11,08
	12,46
	13,81
	15,63
	16,25
	17,51
	18,62

	
	>3
	1,56
	2,53
	3,79
	4,81
	5,74
	6,63
	7,51
	8,29
	9,09
	9,90
	10,65
	11,38
	12,80
	14,19
	16,06
	16,68
	17,98
	19,12

	355
	1,00
	1,69
	3,01
	4,20
	5,31
	6,36
	7,35
	8,34
	9,24
	10,09
	10,90
	11,67
	12,39
	13,70
	14,83
	16,15
	16,48
	16,98
	17,25

	
	1,05
	1,75
	3,11
	4,35
	5,50
	6,58
	7,65
	8,63
	9,56
	10,44
	11,28
	12,07
	12,82
	14,18
	15,35
	16,71
	17,06
	17,58
	17,85

	
	1,20
	1,81
	3,22
	4,50
	5,69
	6,81
	7,91
	8,92
	9,88
	10,79
	11,66
	12,48
	13,25
	14,66
	15,86
	17,28
	17,63
	18,17
	18,45

	
	1,50
	1,87
	3,32
	4,64
	5,87
	7,03
	8,17
	9,21
	10,20
	11,14
	12,04
	12,89
	13,68
	15,13
	16,38
	17,84
	18,21
	18,76
	19,06

	
	>3
	1,92
	3,43
	4,79
	6,06
	7,25
	8,43
	9,50
	10,52
	11,50
	12,42
	13,29
	14,12
	15,61
	16,90
	18,40
	18,78
	19,36
	19,66

	400
	1,00
	2,03
	3,66
	5,14
	6,52
	7,88
	9,13
	10,32
	11,45
	12,52
	13,55
	14,51
	15,42
	17,07
	18,46
	20,06
	20,45
	20,99
	21,20

	
	1,05
	2,10
	3,79
	5,32
	6,75
	8,16
	9,45
	10,68
	11,85
	12,96
	14,02
	15,02
	15,96
	17,66
	19,11
	20,76
	21,16
	21,72
	21,94

	
	1,20
	2,18
	3,91
	5,50
	6,98
	8,43
	9,76
	11,03
	12,25
	13,40
	14,49
	15,52
	16,50
	18,26
	19,75
	21,46
	21,87
	22,45
	22,68

	
	1,50
	2,25
	4,04
	5,68
	7,21
	8,70
	10,08
	11,39
	12,64
	13,83
	14,96
	16,03
	17,04
	18,85
	20,40
	22,16
	22,59
	23,19
	23,42

	
	>3
	2,32
	4,17
	5,86
	7,48
	8,98
	10,40
	11,75
	13,04
	14,27
	15,44
	16,54
	17,57
	19,45
	21,04
	22,86
	23,30
	23,92
	24,16

	450
	1,00
	2,41
	4,37
	6,17
	7,90
	9,50
	11,02
	12,47
	13,85
	15,16
	16,40
	17,57
	18,67
	20,63
	22,25
	24,01
	24,39
	24,84
	24,84

	
	1,05
	2,50
	4,52
	6,38
	8,17
	9,83
	11,40
	12,91
	14,33
	15,69
	16,98
	18,19
	19,32
	21,35
	23,03
	24,84
	25,24
	25,71
	25,71

	
	1,20
	2,58
	4,68
	6,60
	8,45
	10,16
	11,79
	13,34
	14,82
	16,22
	17,55
	18,80
	19,97
	22,07
	23,81
	25,68
	26,10
	26,58
	26,58

	
	1,50
	2,67
	4,83
	6,81
	8,72
	10,49
	12,17
	13,78
	15,30
	16,75
	18,12
	19,41
	20,62
	22,79
	24,58
	26,52
	26,95
	27,45
	27,44

	
	>3
	2,75
	4,98
	7,03
	9,00
	10,82
	12,56
	14,21
	15,78
	17,28
	18,69
	20,03
	21,28
	23,51
	25,36
	27,36
	27,80
	28,32
	28,31

	500
	1,00
	2,79
	5,08
	7,18
	9,21
	11,09
	12,88
	14,58
	16,20
	17,73
	19,17
	20,53
	21,78
	23,99
	25,76
	27,50
	27,82
	28,02
	27,61

	
	1,05
	2,89
	5,25
	7,48
	9,53
	11,48
	13,33
	15,09
	16,77
	18,35
	19,84
	21,24
	22,54
	24,82
	26,66
	28,46
	28,79
	29,00
	28,57

	
	1,20
	2,99
	5,43
	7,73
	9,85
	11,86
	13,78
	15,60
	17,33
	18,97
	20,51
	21,96
	23,30
	25,66
	27,56
	29,42
	29,76
	29,98
	29,54

	
	1,50
	3,08
	5,61
	7,98
	10,17
	12,25
	14,23
	16,11
	17,90
	19,59
	21,18
	22,68
	24,06
	26,50
	28,45
	30,38
	30,73
	30,96
	30,50

	
	>3
	3,18
	5,79
	8,23
	10,49
	12,64
	14,68
	16,62
	18,46
	20,21
	21,85
	23,39
	24,82
	27,34
	29,35
	31,34
	31,70
	31,94
	31,47

	560
	1,00
	3,24
	5,91
	8,43
	10,76
	12,97
	15,07
	17,06
	18,95
	20,72
	22,38
	23,91
	25,32
	27,73
	29,55
	31,04
	31,17
	30,85
	

	
	1,05
	3,35
	6,12
	8,72
	11,14
	13,42
	15,60
	17,66
	19,61
	21,44
	23,16
	24,75
	26,21
	28,70
	30,59
	32,13
	32,26
	31,92
	

	
	1,20
	3,46
	6,33
	9,02
	11,51
	13,88
	16,12
	18,25
	20,27
	22,17
	23,94
	25,58
	27,09
	29,67
	31,62
	33,21
	33,35
	33,00
	

	
	1,50
	3,58
	6,53
	9,31
	11,89
	14,38
	16,65
	18,85
	20,93
	22,89
	24,72
	26,42
	27,98
	30,64
	32,65
	34,30
	34,44
	34,08
	

	
	>3
	3,69
	6,74
	9,60
	12,26
	14,78
	17,17
	19,45
	21,59
	23,61
	25,50
	27,25
	28,86
	31,61
	33,68
	35,38
	35,53
	35,16
	

	630
	1,00
	3,75
	6,88
	9,82
	12,54
	15,13
	17,57
	19,88
	22,05
	24,07
	25,94
	27,64
	29,18
	31,68
	33,38
	34,19
	
	
	

	
	1,05
	3,88
	7,12
	10,16
	12,98
	15,65
	18,18
	20,57
	22,82
	24,91
	26,84
	28,61
	30,19
	32,79
	34,54
	35,38
	
	
	

	
	1,20
	4,02
	7,36
	10,50
	13,42
	16,18
	18,80
	21,27
	23,59
	25,75
	27,75
	29,57
	31,21
	33,90
	35,71
	36,58
	
	
	

	
	1,50
	4,15
	7,65
	10,84
	13,86
	16,71
	19,41
	21,96
	24,36
	26,59
	28,66
	30,54
	32,23
	35,01
	36,88
	37,78
	
	
	

	
	>3
	4,28
	7,89
	11,19
	14,29
	17,24
	20,02
	22,66
	25,13
	27,43
	29,56
	31,51
	33,25
	36,11
	38,04
	38,97
	
	
	

	710
	1,00
	4,34
	8,01
	11,38
	14,55
	17,54
	20,35
	22,99
	25,45
	27,71
	29,76
	31,59
	33,18
	35,59
	36,87
	36,35
	
	
	

	
	1,05
	4,49
	8,29
	11,78
	15,05
	18,15
	21,06
	23,80
	26,34
	28,68
	30,80
	32,69
	34,34
	36,83
	38,16
	37,62
	
	
	

	
	1,20
	4,64
	8,57
	12,17
	15,56
	18,76
	21,78
	24,60
	27,23
	29,64
	31,84
	33,80
	35,50
	38,08
	39,44
	38,90
	
	
	

	
	1,50
	4,79
	8,85
	12,57
	16,07
	19,37
	22,49
	25,40
	28,12
	30,61
	32,88
	34,90
	36,66
	39,32
	40,73
	40,17
	
	
	

	
	>3
	4,94
	9,13
	12,97
	16,58
	19,99
	23,20
	26,21
	29,01
	31,58
	33,92
	36,00
	37,82
	40,57
	42,02
	41,44
	
	
	

	800
и
бо-
лее
	1,00
	4,99
	9,22
	13,11
	16,76
	20,18
	23,39
	26,36
	29,08
	31,55
	33,72
	35,59
	37,13
	39,14
	39,55
	
	
	
	

	
	1,05
	5,16
	9,55
	13,57
	17,34
	20,89
	24,20
	27,28
	30,10
	32,65
	34,90
	36,83
	38,43
	40,51
	40,94
	
	
	
	

	
	1,20
	5,33
	9,87
	14,03
	17,93
	21,59
	25,02
	28,20
	31,12
	33,75
	36,08
	38,08
	39,73
	41,88
	42,32
	
	
	
	

	
	1,50
	5,51
	10,19
	14,48
	18,51
	22,30
	25,84
	29,12
	32,13
	34,85
	37,26
	39,32
	41,03
	43,25
	43,70
	
	
	
	

	
	>3
	5,68
	10,51
	14,94
	19,10
	23,00
	26,66
	30,04
	33,15
	35,96
	38,44
	40,57
	42,33
	44,61
	45,08
	
	
	
	



Таблица 12
Номинальная мощность PO, передаваемая одним ремнем 
0, I и II классов сечением E(D) при L=7100 мм
	d1,
мм
	i
	PO, кВт, при частоте вращения меньшего шкива, мин-1

	
	
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600
	650
	700
	750
	800
	850
	950

	500
	1,00
	3,42
	6,12
	8,60
	10,86
	12,97
	14,96
	16,81
	18,55
	20,16
	21,65
	23,00
	24,21
	25,29
	26,21
	26,97
	27,57
	28,00
	28,32

	
	1,05
	3,54
	6,33
	8,90
	11,24
	13,42
	15,48
	17,40
	19,20
	20,87
	22,40
	23,80
	25,06
	26,17
	27,12
	27,92
	28,54
	28,98
	29,31

	
	1,20
	3,66
	6,54
	9,20
	11,61
	13,88
	16,00
	17,99
	19,85
	21,57
	23,16
	24,61
	25,91
	27,05
	28,04
	28,86
	29,50
	29,96
	30,30

	
	1,50
	3,78
	6,76
	9,50
	11,99
	14,33
	16,52
	18,58
	20,49
	22,28
	23,92
	25,41
	26,75
	27,94
	28,96
	29,80
	30,46
	30,94
	31,28

	
	>3
	3,90
	6,97
	9,79
	12,37
	14,78
	17,04
	19,16
	21,14
	22,98
	24,67
	26,21
	27,60
	28,82
	29,87
	30,74
	31,43
	31,92
	32,27

	560
	1,00
	4,06
	7,32
	10,33
	13,09
	15,67
	18,10
	20,38
	22,49
	24,45
	26,25
	27,86
	29,30
	30,55
	31,59
	32,42
	33,03
	33,40
	33,40

	
	1,05
	4,20
	7,62
	10,69
	13,54
	16,22
	18,73
	21,09
	23,28
	25,31
	27,16
	28,84
	30,33
	31,61
	32,69
	33,55
	34,18
	34,57
	34,57

	
	1,20
	4,35
	7,87
	11,05
	14,00
	16,77
	19,37
	21,80
	24,07
	26,16
	28,08
	29,81
	31,35
	32,68
	33,80
	34,69
	35,34
	35,74
	34,74

	
	1,50
	4,49
	8,13
	11,41
	14,46
	17,31
	20,00
	22,51
	24,85
	27,02
	29,00
	30,79
	32,37
	33,75
	34,90
	35,82
	36,49
	36,90
	36,90

	
	>3
	4,63
	8,39
	11,77
	14,91
	17,86
	20,63
	23,22
	25,64
	27,87
	29,91
	31,76
	33,40
	34,82
	36,01
	36,95
	37,65
	38,07
	38,07

	630
	1,00
	4,80
	8,75
	12,32
	15,65
	18,77
	21,69
	24,42
	26,95
	29,26
	31,36
	33,22
	34,83
	36,19
	37,26
	38,04
	38,52
	38,66
	37,92

	
	1,05
	4,97
	9,05
	12,75
	16,19
	19,42
	22,45
	25,27
	27,89
	30,29
	32,45
	34,38
	36,05
	37,45
	38,56
	39,37
	39,86
	40,02
	39,24

	
	1,20
	5,14
	9,36
	13,18
	16,74
	20,08
	23,21
	26,13
	28,83
	31,31
	33,55
	35,54
	37,27
	38,72
	39,87
	40,70
	41,21
	41,37
	40,57

	
	1,50
	5,31
	9,66
	13,61
	17,28
	20,73
	23,96
	26,98
	29,77
	32,33
	34,65
	36,70
	38,49
	39,98
	41,17
	42,03
	42,56
	42,72
	41,89

	
	>3
	5,48
	9,97
	14,04
	17,83
	21,39
	24,72
	27,83
	30,71
	33,35
	35,74
	37,86
	39,70
	41,25
	42,47
	43,36
	43,90
	44,07
	43,22

	710
	1,00
	5,64
	10,31
	14,56
	18,52
	22,23
	25,69
	28,89
	31,83
	34,49
	36,85
	38,88
	40,58
	41,92
	42,87
	43,41
	43,52
	43,18
	

	
	1,05
	5,84
	10,67
	15,07
	19,17
	23,01
	26,59
	29,90
	32,94
	35,69
	38,13
	40,24
	42,00
	43,39
	44,37
	44,93
	45,05
	44,69
	

	
	1,20
	6,04
	11,03
	15,58
	19,82
	23,78
	27,48
	30,91
	34,06
	36,90
	39,42
	41,60
	43,42
	44,85
	45,87
	46,45
	46,57
	46,20
	

	
	1,50
	6,23
	11,39
	16,09
	20,46
	24,56
	28,38
	31,92
	35,17
	38,10
	40,71
	42,96
	44,84
	46,32
	47,37
	47,97
	48,09
	47,71
	

	
	>3
	6,43
	11,75
	16,59
	21,11
	25,34
	29,28
	32,93
	36,28
	39,31
	42,00
	44,32
	46,26
	47,78
	48,87
	49,49
	49,61
	49,22
	

	800
	1,00
	6,57
	12,05
	17,05
	21,70
	26,03
	30,06
	33,73
	37,05
	40,00
	42,53
	44,63
	46,26
	47,38
	47,96
	47,97
	
	
	

	
	1,05
	6,80
	12,47
	17,64
	22,46
	26,94
	31,10
	34,90
	38,35
	41,40
	44,02
	46,19
	47,87
	49,04
	49,64
	49,65
	
	
	

	
	1,20
	7,03
	12,89
	18,24
	23,21
	27,85
	32,15
	36,08
	39,64
	42,79
	45,51
	47,75
	49,49
	50,69
	51,32
	51,33
	
	
	

	
	1,50
	7,26
	13,31
	18,83
	23,97
	28,76
	33,20
	37,26
	40,94
	44,19
	47,00
	49,31
	51,11
	52,35
	52,99
	53,01
	
	
	

	
	>3
	7,54
	13,74
	19,43
	24,73
	29,67
	34,25
	38,44
	42,23
	45,59
	48,48
	50,87
	52,73
	54,01
	54,67
	54,68
	
	
	

	900
	1,00
	7,64
	13,96
	19,76
	25,15
	30,14
	34,71
	38,84
	42,49
	45,63
	48,20
	50,17
	51,48
	52,09
	
	
	
	
	

	
	1,05
	7,94
	14,44
	20,45
	26,03
	31,19
	35,92
	40,20
	43,98
	47,22
	49,89
	51,92
	53,28
	53,91
	
	
	
	
	

	
	1,20
	8,17
	14,94
	21,14
	26,91
	32,24
	37,13
	41,55
	45,56
	48,82
	51,57
	53,68
	55,08
	55,73
	
	
	
	
	

	
	1,50
	8,44
	15,42
	21,84
	27,79
	33,30
	38,35
	42,91
	46,95
	50,41
	53,26
	55,43
	56,88
	57,56
	
	
	
	
	

	
	>3
	8,70
	15,91
	22,53
	28,67
	34,35
	39,56
	44,27
	48,43
	52,01
	54,94
	57,18
	58,68
	59,38
	
	
	
	
	

	1000
и
бо-
лее
	1,00
	8,65
	15,84
	22,44
	28,52
	34,11
	39,17
	43,66
	47,52
	50,69
	53,12
	54,73
	55,45
	
	
	
	
	
	

	
	1,05
	8,95
	16,40
	23,22
	29,52
	35,31
	40,54
	45,19
	49,18
	52,47
	54,97
	56,64
	57,39
	
	
	
	
	
	

	
	1,20
	9,26
	16,95
	24,00
	30,52
	36,50
	41,91
	46,71
	50,84
	54,24
	56,83
	58,55
	59,38
	
	
	
	
	
	

	
	1,50
	9,56
	17,50
	24,79
	31,51
	37,69
	43,28
	48,24
	52,51
	56,01
	58,69
	60,47
	61,27
	
	
	
	
	
	

	
	>3
	9,86
	18,06
	25,57
	32,51
	38,88
	44,65
	49,77
	54,17
	57,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 13
Номинальная мощность PO, передаваемая одним ремнем
0, I и II классов сечением EO(E) при L=8500 мм
	d1,
мм
	i
	PO, кВт, при частоте вращения меньшего шкива, мин-1

	
	
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600
	650
	700

	800
	1,00
	7,29
	13,25
	18,40
	23,26
	27,67
	31,65
	35,18
	38,27
	40,85
	43,35
	44,38
	45,26
	45,34
	44,82

	
	1,05
	7,51
	13,62
	18,99
	24,14
	28,70
	32,83
	36,58
	39,89
	42,61
	44,89
	46,59
	47,69
	47,99
	47,55

	
	1,20
	7,65
	14,06
	19,58
	25,61
	29,73
	34,00
	37,98
	41,51
	44,45
	46,88
	48,79
	50,05
	50,64
	50,34

	
	1,50
	7,87
	14,49
	20,24
	25,76
	30,76
	35,18
	39,45
	43,13
	46,37
	48,94
	51,08
	52,48
	53,43
	53,14

	
	>3
	8,17
	14,87
	20,83
	26,49
	31,87
	36,51
	40,85
	44,82
	48,21
	50,93
	53,29
	54,90
	56,08
	55,94

	900
	1,00
	8,61
	15,23
	22,08
	27,82
	33,56
	38,20
	42,17
	45,70
	48,43
	50,71
	52,62
	52,62
	52,33
	

	
	1,05
	8,83
	15,50
	22,67
	28,70
	34,59
	39,38
	43,49
	47,39
	50,19
	52,69
	54,83
	55,05
	54,98
	

	
	1,20
	8,98
	15,97
	23,26
	29,51
	35,62
	40,55
	44,89
	49,02
	52,03
	54,76
	57,04
	57,41
	57,33
	

	
	1,50
	9,20
	16,34
	23,85
	30,32
	36,58
	41,73
	46,37
	50,64
	53,95
	56,67
	59,32
	59,84
	59,62
	

	
	>3
	9,42
	16,78
	24,43
	31,13
	37,61
	43,05
	47,77
	52,26
	55,86
	58,73
	61,53
	62,26
	63,00
	

	1000
	1,00
	10,01
	18,25
	25,76
	32,60
	38,64
	44,08
	48,65
	52,69
	55,57
	57,78
	58,29
	58,36
	
	

	
	1,05
	10,23
	18,69
	26,35
	33,41
	39,59
	45,34
	50,12
	54,24
	57,41
	59,76
	60,49
	60,79
	
	

	
	1,20
	10,38
	19,14
	26,94
	34,22
	40,63
	46,44
	51,52
	55,86
	59,25
	61,75
	62,71
	63,29
	
	

	
	1,50
	10,59
	19,43
	27,53
	35,03
	41,66
	47,32
	52,99
	57,48
	61,01
	64,55
	64,99
	66,17
	
	

	
	>3
	10,82
	19,87
	28,11
	35,84
	42,69
	49,02
	54,39
	59,17
	62,93
	66,53
	67,19
	68,15
	
	

	1120
	1,00
	11,63
	21,34
	30,03
	37,90
	44,97
	51,08
	56,30
	61,97
	62,85
	64,40
	64,77
	
	
	

	
	1,05
	11,85
	21,64
	30,62
	38,64
	45,93
	52,26
	57,70
	63,59
	64,62
	66,46
	66,98
	
	
	

	
	1,20
	12,07
	22,08
	31,28
	39,52
	46,96
	53,43
	59,17
	65,21
	66,46
	68,45
	69,18
	
	
	

	
	1,50
	12,29
	22,45
	31,79
	40,33
	47,99
	54,68
	59,91
	66,83
	68,37
	70,51
	71,39
	
	
	

	
	>3
	12,44
	22,96
	32,38
	40,55
	49,02
	55,94
	62,04
	68,45
	70,21
	72,49
	73,60
	
	
	

	1250
	1,00
	12,81
	24,43
	34,44
	43,57
	51,45
	58,14
	63,81
	67,27
	69,55
	69,92
	
	
	
	

	
	1,05
	13,03
	24,88
	35,11
	44,45
	52,40
	59,32
	65,21
	68,89
	71,39
	71,91
	
	
	
	

	
	1,20
	13,25
	25,32
	35,62
	45,26
	53,43
	60,57
	66,68
	71,24
	73,30
	73,97
	
	
	
	

	
	1,50
	13,47
	25,76
	36,21
	46,00
	54,46
	61,82
	68,08
	72,57
	75,07
	76,03
	
	
	
	

	
	>3
	13,62
	26,13
	36,87
	46,74
	55,57
	63,07
	69,55
	73,75
	76,91
	78,02
	
	
	
	

	1400
и
более
	1,00
	15,38
	28,19
	39,59
	49,68
	58,51
	65,79
	71,02
	74,26
	74,70
	
	
	
	
	

	
	1,05
	15,60
	28,56
	40,18
	50,64
	59,47
	66,90
	72,42
	75,88
	76,54
	
	
	
	
	

	
	1,20
	15,75
	28,99
	40,77
	51,45
	60,49
	68,15
	73,82
	77,50
	78,38
	
	
	
	
	

	
	1,50
	15,97
	29,44
	41,44
	52,26
	61,53
	69,48
	75,22
	79,12
	80,22
	
	
	
	
	

	
	>3
	16,19
	29,81
	42,02
	52,99
	62,56
	70,66
	77,21
	80,81
	82,06
	
	
	
	
	



Предварительное натяжение ветвей клинового ремня, Н

,

где  - погонная масса ремня, кг/м (табл. 1);

 - скорость ремня, м/с.

,

где  - угловая скорость ведущего шкива.
Рабочий ресурс ремней

,


где  - предел выносливости; для клиновых ремней =9 МПа;

 - максимальное напряжение, МПа;

 - базовое число циклов (табл. 14);

 - коэффициент, учитывающий влияние передаточного отношения;

 - коэффициент нагрузки.
Максимальное напряжение

.

Напряжение от растягивающей силы , действующей в точке набегания ремня на ведущий шкив

,

где  - окружная сила, действующая на один ремень,
А – площадь поперечного сечения ремня (табл.1).

.
Напряжение изгиба

,


где  - модуль упругости при изгибе (для клиновых ремней
= 80..100 МПа);
T – высота сечения ремня (табл. 1).
Напряжение от центробежной силы

,
где ρ – плотность материала ремня (ρ=1100кг/м3).
Коэффициент, учитывающий влияние передаточного отношения

-0,5.


Коэффициент нагрузки  при постоянной нагрузке,  при периодически изменяющейся нагрузке от нуля до номинального значения.

Таблица 14
Базовое число циклов
	Сечение ремня
	Z(O) и A
	В(Б), С(В) и D(Г)
	E(Д) и EO(E)

	

	4,6∙106
	4,7∙106
	2,5∙106




Рабочий ресурс ремней должен быть не меньше 5000 ч при легком режиме работы, 2000 ч — при среднем и 1000 ч — при тяжелом режиме работы. 
Сила, действующая на валы 

.

Шкивы клиноременных передач выполняют из чугуна СЧ15 и СЧ18, а при =30 м/с — из стали 25Л или алюминиевых сплавов. Шероховатость рабочих поверхностей Ra < 2,5 мкм. Шкивы диаметром до 300..400 мм выполняют преимущественно дисковыми, большего диаметра — со спицами.
Размеры профиля канавок шкивов при эксплуатации ремней нормальных сечений в приводах станков, промышленных установок и сельскохозяйственных машин должны соответствовать рис. 6 и табл.15.

[image: ]
Рисунок 6 – Канавки шкивов клиноременных передач

Таблица 15
Размеры канавок шкивов клиноременных передач 
	Сечение
	Размеры канавок, мм
	Углы профиля канавок

	
	Wp
	h
	h0
	f
	e
	34°
	36°
	38°
	40°

	
	
	
	
	
	
	dр, мм

	Z(O)
	8,5
	7,0
	2,5
	8,0
	12,0
	63-71
	80-100
	112-160
	>180

	A
	11,0
	8,7
	3,3
	10,0
	15,0
	90-112
	125-160
	180-400
	>450

	В(Б)
	14,0
	10,8
	4,2
	12,5
	19,0
	125-160
	180-224
	250-500
	>560

	С(В)
	19,0
	14,3
	5,7
	17,0
	25,5
	200-315
	200-315
	355-630
	>710

	D(Г)
	27,0
	19,9
	8,1
	24,0
	37,0
	-
	315-450
	500-900
	>1000

	E(Д)
	32,0
	23,4
	9,6
	29,0
	44,5
	-
	500-560
	630-112
	>1250

	EO(E)
	42,0
	30,5
	12,5
	38,0
	58,0
	-
	-
	800-1400
	>1600



Ширину обода шкивов определяют по формуле



3. ПРИМЕР РАСЧЕТА КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ
Выполнить расчет клиноременной передачи (см. рис. 7) привода ленточного конвейера.
Исходные данные:

6,2 кВт - мощность на ведомом шкиве;

 - передаточное отношение клиноременной передачи;

731 об/мин - частота вращения ведущего шкива;
число смен работы ремней nсм=1;

требуемый срок службы ремней 2000ч.
[image: ]
Рисунок 7 – Схема клиноременной передачи

Решение
Определяем мощность на ведущем шкиве

кВт.

Здесь =0,95 – к.п.д. клиноременной передачи с учетом потерь в подшипниках.
Угловая скорость ведущего шкива

76,51 рад/с.
Вращающий момент на ведущем шкиве

85,3Н∙м.


По номограмме (рис. 4) в зависимости от частоты вращения меньшего шкива  об/мин и мощности 6,526 кВт принимаем сечение клинового ремня B(Б).
Диаметр меньшего шкива

 (мм)

Диаметр шкива для ремней сечения В(Б) должен быть не менее 125 мм
(табл. 1). Принимаем 160мм по ГОСТ 20889-88.
Диаметр большего шкива

457 мм.

Принимаем 450мм по ГОСТ 20889-88.
Уточняем передаточное отношение.
Фактическое значение передаточного отношения

2,86.
Расхождение с заданным передаточным отношением

,


что менее допускаемых ±3%. Следовательно, окончательно принимаем диаметры шкивов 160 мм и 450 мм.



Межосевое расстояние  следует принять в интервале между  и :

427мм;

1220 мм.

Принимаем предварительно значение 1000 мм.
Расчетная длина ремня

=

мм.

Ближайшее значение по стандарту 3150 мм (табл. 2).


Уточненное значение межосевого расстояния  с учетом стандартной длины ремня 


где

958,2 мм;

84100 мм2.

1086 мм.


При монтаже передачи необходимо обеспечить возможность уменьшения межосевого расстояния на мм для облегчения надевания ремней на шкивы и возможность увеличения его на 78,8 мм для натяжения ремней.
Угол обхвата меньшего шкива

.

Коэффициент режима работы для привода к ленточному конвейеру при односменной работе  (табл. 3).


При длине  мм коэффициент, учитывающий влияние длины ремня, для ремня сечения B(Б) 1,07 (табл. 4).


При  коэффициент, учитывающий влияние угла обхвата,0,965 (табл. 5).

Предполагая, что число ремней в передаче будет от 4 до 6, примем коэффициент, учитывающий число ремней в передаче, = 0,76 (табл. 6).

Число ремней в передаче

.

Мощность, передаваемая одним клиновым ремнем,2,46 кВт (табл. 9).

3,38.

Принимаем 4.
Натяжение ветви клинового ремня

,

где скорость 6,1 м/с.

Погонная масса ремня =0,18 кг/м (табл. 1).
Тогда 

218,7 Н.
Определим ресурс работы передачи, ч

.

Базовое число циклов (табл. 14).

Предел выносливости9 МПа.
Окружная сила, действующая на один ремень,

266,5 Н.
Напряжение от силы F1

2,65 МПа,
где площадь поперечного сечения ремня А=133мм2 (табл. 1).
Напряжение изгиба при Eи=80 МПа и T=11 мм (табл. 1)

МПа.
Напряжение от центробежной силы

0,04 МПа.
Максимальное напряжение

8,19МПа.
Коэффициент, учитывающий влияние передаточного отношения

.

При постоянной нагрузке коэффициент .

2347 ч,

что больше требуемой долговечности 2000ч.
Сила, нагружающая валы передачи

1735 Н.
[bookmark: _GoBack]Ширина шкивов 

82 мм.


Здесь мм, мм (табл. 15).

4.КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
	№ варианта
	P2, кВт
	n1, об/мин
	i

	1 
	2,5
	500
	2

	2 
	3
	500
	2

	3 
	3,5
	500
	2

	4 
	4
	500
	2

	5 
	4,5
	500
	2

	6 
	5
	500
	2,5

	7 
	5,5
	500
	2,5

	8 
	6
	500
	2,5

	9 
	6,5
	500
	2,5

	10 
	7
	500
	2,5

	11 
	7,5
	700
	3

	12 
	8
	700
	3

	13 
	8,5
	700
	3

	14 
	9
	700
	3

	15 
	9,5
	700
	3

	16 
	10
	700
	3,5

	17 
	10,5
	700
	3,5

	18 
	11
	700
	3,5

	19 
	2,5
	700
	3,5

	20 
	3
	700
	3,5

	21 
	3,5
	900
	2,8

	22 
	4
	900
	2,8

	23 
	4,5
	900
	2,8

	24 
	5
	900
	2,8

	25 
	5,5
	900
	2,8

	26 
	6
	900
	2

	27 
	6,5
	900
	2

	28 
	7
	900
	2

	29 
	7,5
	900
	2

	30 
	8
	900
	2
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