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	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

	1.1
	Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний основных разделов механики, освоение математических методов исследований механических систем и создание у студентов научной базы для последующего освоения общеинженерных и специальных дисциплин, способности решать задачи, связанные с вопросами исследования, расчета и проектирования гидротехнических систем


	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Цикл (раздел) ОП:
	Обязательная часть
Б1.О.13

	2.1
	Требования к предварительной подготовке обучающегося:

	2.1.1
	Интеллектуальная зрелость, овладение своими познавательными процессами, аргументация и доказательство истинности суждений, критичность мышления, способность к познанию общих законов природы и общению, профессиональные интересы.

	2.1.2
	Навыки работы со справочной литературой, правилами оформления графической и текстовой документации; знание основ математики, инженерной графики и физики, умение применять формулы, методы и алгоритмы для решения прикладных задач, готовность к самостоятельному пополнению своих знаний, совершенствованию умений и навыков, развитию компетенций.

	2.2
	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

	2.2.1
	Проектирование водохозяйственных систем

	2.2.2
	Гидротехнические сооружения

	2.2.3
	Водохозяйственные системы и водопользование

	2.2.4
	Инженерные конструкции

	2.2.5
	Инженерные системы водоснабжения и водоотведения

	2.2.6
	Разработка и реализация проектов в области природообустройства и водопользования

	2.2.7
	Сооружение объектов природообустройства и водопользования


	3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

	ОПК-1. Способен участвовать в осуществлении технологических процессов по инженерным изысканиям, проектированию, строительству, эксплуатации и реконструкции объектов природообустройства и водопользования

	Знать:

	Уровень 1
	усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии

	Уровень 2
	определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов

	Уровень 3
	четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания

	Уметь:

	Уровень 1
	выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие выполняется недостаточно осознанно

	Уровень 2
	выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие выполняется недостаточно осознанно

	Уровень 3
	выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом осознано


	Владеть:

	Уровень 1
	владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен

	Уровень 2
	в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт

	Уровень 3
	владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт

	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 



	3.1
	Знать:

	3.1.1
	- Общие законы движения и равновесия материальных тел и возникающих при этом взаимодействиях между телами;

- основные требования, предъявляемые к машинам и оборудованию, предназначенных для строительства, эксплуатации и реконструкции объектов природообустройства и водопользования;

- этапы и методы проектирования машин, используемых при строительстве, эксплуатации и реконструкции объектов природообустройства и водопользования

	3.2
	Уметь:

	3.2.1
	- связывать с законами механики повседневно наблюдаемые в реальной жизни движения материальных тел; выделять из общей конструкции сложного механизма модели и схемы, составлять и исследовать для них системы уравнений; строить математические модели при исследовании движения тел; 

- выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности;

- использовать методы расчета на прочность, жесткость, устойчивость при проектировании деталей машин и узлов;

- использовать основные законы движения и равновесия материальных тел и возникающих при этом взаимодействиях между телами для расчета деталей машин и узлов

	3.3
	Владеть:

	3.3.1
	- методами использования основных законов теоретической и прикладной механик в профессиональной деятельности;

- методами составления расчетных схем деталей и узлов, расчета на прочность, жесткость, износостойкость, виброустойчивость


	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

	Код занятия
	Наименование разделов и тем /вид занятия
	Семестр / Курс
	Часов
	Компе-тенции
	Литература
	Интеракт.
	Примечание

	4.1
	Основные понятия и аксиомы механики, операции с системами сил, действующими на твердое тело. Условия равновесия систем сил. Методы нахождения реакций связей в покоящейся системе сочленённых тел. Кинематические характеристики движения точки при различных способах задания движения. Характеристики движения тела и его отдельных точек при поступательном, вращательном и плоскопараллельном движениях. Динамика. Динамика точки. Дифференциальные уравнения движения точки. Общие теоремы динамики. Теоремы об изменении кинетической энергии системы. Принцип Д’Аламбера. Принцип возможных перемещений. Общее уравнение динамики / Лекция
	5/3
	2
	ОПК-1
	6.1.1
	
	

	4.2
	Определение реакций связей в покоящейся системе сочленённых тел /Практическое занятие/
	5/3
	2
	ОПК-1
	6.1.1,
8.15
	
	

	4.3
	Определение реакций связей в покоящейся системе сочленённых тел /Самостоятельная работа/
	5/3
	4
	ОПК-1
	6.1.1,
8.3,

8.4,
8.15
	
	

	4.4
	Определение координат центра тяжести тел /Самостоятельная работа/
	5/3
	4
	ОПК-1
	6.1.1
	
	

	4.5
	Определение кинематических характеристик точки и тела /Самостоятельная работа/
	5/3
	4
	ОПК-1
	6.1.1

	
	

	4.6
	Динамика материальной точки /Самостоятельная работа/
	5/3
	4
	ОПК-1
	6.1.1

	
	

	4.7
	Динамика системы /Самостоятельная работа/
	5/3
	4
	ОПК-1
	6.1.1

	
	

	4.8
	Основные характеристики и требования, предъявляемые к изделиям машиностроения. Критерии работоспособности. Внутренние силы. Метод сечений. Понятие о напряжениях. Виды деформационных состояний. 

Растяжение – сжатие.

Нормальная сила. Нормальные напряжения. Перемещения и деформации. Диаграмма растяжения. Основные механические свойства материала. Допускаемые напряжения. Условие прочности и жесткости конструкции. Теория напряженного состояния /Самостоятельная работа/
	5/3
	4
	ОПК-1
	6.1.2,

6.1.3,

6.1.4,

6.1.5,
8.16
	
	

	4.9
	Геометрические характеристики плоских сечений.

Чистый сдвиг.

Напряжения и деформации при чистом сдвиге. Условие прочности при сдвиге.

Кручение.

Напряжения и деформации при кручении бруса. Расчеты на прочность и жесткость при кручении /Самостоятельная работа/
	5/3
	4
	ОПК-1
	6.1.2,

6.1.3,

6.1.4,

6.1.5,
8.17
	
	

	4.10
	Плоский изгиб.

Нормальные напряжения при чистом и прямом поперечном изгибах. Расчет балок на прочность при изгибе /Самостоятельная работа/
	5/3
	4
	ОПК-1
	6.1.2,

6.1.3,

6.1.4,

6.1.5,
8.18
	
	

	4.11
	Основы конструирования и расчета деталей машин. Классификация механизмов, узлов и деталей. Общие вопросы конструирования. /Лекция/
	6/3
	2
	ОПК-1
	6.1.6,

6.1.7


	
	

	4.12
	Соединения деталей машин. Классификация соединений ДМ.

Заклепочные соединения. Расчет и конструирование прочных и прочноплотных заклепочных швов

Сварные соединения. Виды сварных соединений, типы сварных швов. Расчет и конструирование сварных соединений.

Клеевые и паяные соединения. Расчет и конструирование клеевых и паяных соединений /Самостоятельная работа/
	6/3
	8
	ОПК-1
	6.1.6,
6.1.7


	
	

	4.13
	Резьбовые соединения. Резьбы. Классификация. Расчет крепежной резьбы. Расчет одиночных болтов при статических нагрузках. Расчет и конструирование резьбовых соединений, выполненных группой болтов при различных условиях нагружения /Самостоятельная работа/
	6/3
	8
	ОПК-1
	6.1.6,

6.1.7,
8.9
	
	

	4.14
	Соединения «вал-ступица».

Шпоночные соединения. Классификация и конструкции соединений. Расчет ненапряженных шпоночных соединений. Особенности расчета и конструирования напряженных шпоночных соединений. 

Шлицевые соединения. Классификация. Конструкция соединений, методы центровки. Расчет шлицевых соединений на прочность.

Соединения с натягом. Классификация и конструкции соединений. Расчет соединений с натягом. Клеммовые, профильные соединения. Конструкции и расчет соединений. /Самостоятельная работа/
	6/3
	4
	ОПК-1
	6.1.6,

6.1.7,
8.19
	
	

	4.15
	Механические передачи.

Передачи трением.

Фрикционные передачи. Классификация. Конструкции, материалы и расчет фрикционных колес. 

Ременные передачи. Классификация. Конструкции. Расчет по тяговой способности. Оценка долговечности ременной передачи /Самостоятельная работа/
	6/3
	8
	ОПК-1
	6.1.6,

6.1.7,
6.1.8,

6.1.10,
8.10
	
	

	4.16
	Передачи зацеплением.

Цепные передачи. Конструкции, область применения. Расчет приводных роликовых цепей /Самостоятельная работа/
	6/3
	4
	ОПК-1
	6.1.6,

6.1.7,
6.1.10,
8.11
	
	

	4.17
	Зубчатые передачи. Классификация. Конструкции зубчатых колес. Виды выхода из строя, критерии работоспособности. Материалы. Инженерный расчет цилиндрических зубчатых передач с эвольвентным профилем. Инженерный расчет конических зубчатых передач /Самостоятельная работа/
	6/3
	8
	ОПК-1
	6.1.6,

6.1.7,
6.1.10,
8.12
	
	

	4.18
	Червячные передачи. Конструкции и материалы. Критерии расчета червячных передач. Инженерный расчет червячной передачи. Смазка червячных передач. Тепловой расчет червячного редуктора /Самостоятельная работа/
	6/3
	4
	ОПК-1
	6.1.6,

6.1.7,
6.1.10
	
	

	4.19
	Валы и оси. Назначение, конструкции и материалы валов и осей. Критерии работоспособности. Расчет валов и осей на статическую и усталостную прочность.

Расчет валов и осей на жесткость /Самостоятельная работа/
	6/3
	8
	ОПК-1
	6.1.6,

6.1.7,
6.1.10,
8.13
	
	

	4.20
	Опоры валов и осей.

Подшипники скольжения. Конструирование и расчет подшипников скольжения с полусухим (полужидкостным) и жидкостным трением

Подшипники качения. Конструкции и назначение. Уплотнительные устройства. Конструкции подшипниковых узлов. Инженерный расчет подшипников качения /Самостоятельная работа/
	6/3
	8
	ОПК-1
	6.1.6,

6.1.7,
6.1.10,
8.13
	
	

	4.21
	Муфты механических приводов

Назначение. Классификация. Конструкции и расчет муфт.

Пружины.

Классификация. Конструкции и расчет /Самостоятельная работа/
	6/3
	4
	ОПК-1
	6.1.6,

6.1.7
	
	

	4.22
	Расчет вала и подшипников качения. /Практическое занятие/
	6/3
	2
	ОПК-1
	6.1.6,

6.1.7,
8.13
	
	

	4.23
	Зачетное занятие
	6/3
	4
	ОПК-1
	6.1.6,

6.1.7,

8.14
	
	


	5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

	5.1. Контрольные вопросы и задания

	Контрольные вопросы (ОПК-1)
Статика

1. Какое тело называют абсолютно твердым? 2. Какие системы сил называются уравновешенными? 3. Что такое равнодействующая заданной системы сил? 4. Перечислите аксиомы статики. 5. Являются ли условия равновесия абсолютно твердого тела необходимыми и достаточными для равновесия деформируемых тел? 6. Какие тела называются связями для данного тела? 7. Что такое заданные силы, реакции связей, давление на связь? 8. Как направлена реакция: а) гладкой поверхности; б) опоры на катках; в) цилиндрического шарнира и подшипника; г) невесомого стержня; д) сферического шарнира и подпятника; е) жесткой заделки; ж) нити, привязанной к телу и к опоре или перекинутой одним концом через блок? 9. Как определяется проекция силы на ось? 10. Какие силы называются сходящимися? 11. Как складываются сходящиеся силы: а) графически; б) аналитически? 12. Запишите условия равновесия системы сходящихся сил в геометрической и аналитической формах. 13. Что называется парой сил? Как подсчитать момент пары? 14. Зависит ли действие пары сил на тело от ее места в плоскости? 15. В чем состоит условие эквивалентности двух пар? 16. Чему равен момент силы относительно точки? Как изобразить его в виде вектора-момента? Чем этот вектор отличается от вектора-момента пары? 17. Когда момент силы относительно точки равен нулю? 18. Как определить момент силы относительно оси? В каких случаях он равен нулю? 19. Какая зависимость существует между моментами силы относительно точки и оси, проходящей через эту точку? 20. Как записать условия равновесия произвольной системы сил: а) на плоскости; б) в пространстве? 21. В каких случаях плоская система сил приводится: а) к паре сил; б) к равнодействующей? 22. Сформулируйте теорему Вариньона о моменте равнодействующей заданной системы сил. 23. Какие задачи называются статически определимыми? Какие статически неопределимыми? 24. Что такое центр параллельных сил? Как найти координаты центра параллельных сил? 26. Напишите формулы для определения координат центра тяжести тела, центра тяжести объема, площади, линии. 26. Что называется трением скольжения при покое? 27. Каковы законы трения скольжения? 28. Что такое угол трения и как связан он с коэффициентом трения? 29. Чему равно максимальное значение момента трения качения? Что такое коэффициент трения качения?

Кинематика

1. Что значит «определить движение точки»? 2. Что такое уравнения движения точки; закон движения по траектории? 3. Что называется траекторией точки? 4. Как выражаются векторы скорости и ускорения точки через радиус-вектор этой точки? Как направлены оба вектора? 5. Как вычисляются проекции на координатные оси, модуль и направление векторов скорости и ускорения точки по известным уравнениям движения точки в координатной форме? 6. Какие оси координат называются естественными? 7. Что называется радиусом кривизны кривой в данной ее точке? Чему равен радиус кривизны окружности? 8. Как определяются проекции вектора скорости и вектора ускорения точки на естественные оси? 9. Как определить касательную и нормальную составляющие ускорения точки по заданному закону движения точки, по траектории, по заданным уравнениям движения точки в декартовых координатах? 10. В каких случаях касательное и нормальное ускорения точки равны нулю? 11. Какое движение тела называется поступательным? Может ли поступательное движение тела быть криволинейным, прямолинейным? Приведите примеры. 12. Как записать уравнения поступательного движения твердого тела? 13. Напишите уравнение вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси. 14. Что называется угловой скоростью, угловым ускорением тела при его вращении вокруг неподвижной оси? 15. Какое вращение тела называется равномерным, равнопеременным? Как записать уравнения: а) равномерного и б) равнопеременного вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси? 16. Напишите формулы, связывающие угловые характеристики движения тела с линейными характеристиками движения точки этого тела. 17. Какое движение точки называется относительным, переносным, абсолютным? 18. Что называется абсолютной, относительной, переносной скоростью (или ускорением) точки? 19. Сложение скоростей и ускорений точки. 20. Какое движение тела называется плоскопараллельным? Почему для его изучения достаточно рассматривать движение плоской фигуры в своей плоскости? 21. На какие простейшие движения можно разложить плоскопараллельное движение твердого тела? 22. Как определяются векторы скоростей точек плоской фигуры при разложении ее движения? 23. Какая точка называется мгновенным центром скоростей? 24. Как найти положение мгновенного центра скоростей плоской фигуры, если известны: а) скорость полюса и угловая скорость вращения фигуры; б) направления скоростей двух точек фигуры? 25. Как определяются векторы скоростей точек плоской фигуры, их модули и направления с помощью мгновенного центра скоростей? 26. Как определяются векторы ускорений точек плоской фигуры при разложении ее движения?

Динамика

1. Назовите основные законы движения материальной точки. 2. При каком условии точка движется по инерции? 3. Между какими величинами устанавливают зависимость основного уравнения динамики материальной точки? 4. Как движется материальная точка под действием постоянной силы? 5. Напишите дифференциальные уравнения движения материальной точки в векторной и координатной формах. 6. Напишите уравнения движения материальной точки в проекциях на естественные оси. 7. Какие основные задачи динамики материальной точки можно решать с помощью дифференциальных уравнений движения? 8. Чему равно количество движения материальной точки? 9. Что такое элементарный импульс силы и импульс силы за конечный промежуток времени? 10. В чем состоит теорема об изменении количества движения материальной точки? 11. В каком случае количество движения точки остается постоянным? 12. В чем состоит теорема об изменении момента количества движения материальной точки относительно неподвижного центра и оси? 13. Чему равна кинетическая энергия материальной точки? 14. Как найти работу переменной силы при криволинейном перемещении ее точки приложения? 15. Чему равна работа силы тяжести? 16. Напишите аналитическую формулу для элементарной работы силы? 17. Чему равна мощность силы? 18. В чем состоит теорема об изменении кинетической энергии материальной точки? 19. Как определяется положение центра масс механической системы? 20. Чему равно количество движения механической системы? 21. Как найти количество движения твердого тела? 22. В чем состоит теорема об изменении количества движения механической системы? 23. В чем заключается теорема о движении центра масс механической системы. 24. При каком условии центр масс движется по инерции? 25. Разберите случай вращения тела вокруг неподвижной оси. Чему равно угловое ускорение вращения тела? 26. Что является мерой инертности тела при поступательном движении и при вращении вокруг неподвижной оси? 27. Дайте определение момента инерции тела относительно оси. 28. Как найти работу силы, приложенной к телу, вращающемуся вокруг неподвижной оси? 29. Чему равна работа вращающего момента и момента сопротивления? 30. В чем состоит теорема об изменении кинетической энергии механической системы? 31. Напишите формулы для кинетической энергии тела при поступательном движении, при вращении вокруг неподвижной оси и при плоскопараллельном движении. 32. Чему равна сила инерции материальной точки? 33. В чем состоит принцип Д'Аламбера для материальной точки и для механической системы?

Растяжение-сжатие

1. Какие тела называют упругими и упругопластичными? 2. В чем сущность метода сечений? 3. Что называют напряжением в данной точке сечения? 4. Какие напряжения называют нормальными? 5. Какие деформации являются упругими, а какие остаточными (пластическими)? 6. Как формулируется закон Гука? 7. Как определяют допустимые напряжения? 8. Что называют коэффициентом запаса прочности? 9. Каково условие прочности при растяжении? 10. Как строится диаграмма растяжения? 11. Почему диаграмма растяжения называется условной? 12. Что называют пределом прочности и пределом текучести материала? 13. Что называют относительным остаточным удлинением при разрыве? 14. Что называют истинной диаграммой растяжения? 15. Что называют коэффициентом Пуассона и чему он равен? 16. Какие системы называют статически неопределимыми? 17. Какие материалы называют хрупкими, а какие пластичными? 18. Как находят напряжения при изменении температуры?

Теория напряженного состояния.

1. Что называют напряженным состоянием в точке? 2. Какие виды напряженного состояния встречаются? 3. Какие площадки называют главными? 4. Какие напряжения называют главными? 5. Чему равна сумма нормальных напряжений по двум взаимно перпендикулярным площадкам? 6. Сущность закона парности касательных напряжений. 7. Чему равны наибольшие касательные напряжения и где они действуют? 8. Что называется обобщенным законом Гука? 9. В чем задача теорий прочности? 10. Какие теории прочности существуют? 11. Как в случае плоского напряженного состояния найти эквивалентные напряжения по третьей и четвертой теориям прочности? 12. Почему существуют несколько теорий прочности? 13. Чему равна удельная работа деформаций при объемном напряженном состоянии? 

Геометрические характеристики плоских сечений

1. Что называют поперечным сечением стержня? 2. Для чего необходимы геометрические характеристики плоских сечений? 3. Что такое статический момент плоской фигуры? Какова его размерность? 4. Какими свойствами обладает статический момент? 5. Относительно каких осей статический момент равен нулю? 6. Какую размерность имеет статический момент сечения? 7. Как определяется положение центра тяжести сечения? 8. Каким соотношением связаны площадь, статические моменты и координаты центра тяжести фигуры? 9. Как определяются координаты центра тяжести сложного сечения?  10. Что понимается под осевым, полярным и центробежным моментами инерций? Какими свойствами они обладают? Их размерность?  11. Что такое полярный момент инерции? 12. Почему осевые и полярные моменты инерции не могут быть отрицательными? 13. Относительно какой из параллельных осей осевой момент инерции наименьший? 14. Когда используют полярный момент сопротивления? 15. Размерность моментов инерции сечения? 16. Какие свойства имеют главные центральные моменты инерции сечений? 17. Как определяют главные моменты инерции сложных сечений, имеющих оси симметрии? 18. У каких фигур положение главных центральных осей можно указать без вычислений? 19. Какие оси являются главными центральными у симметричной фигуры? 20. Какими экстремальными свойствами обладают главные оси?  21. Как определяется угол поворота осей до положения главных?  22. Чему равен осевой момент инерции относительно центральной оси? 23. Какие оси называются главными центральными осями инерции? 24. Чему равна сумма осевых моментов инерции сечения относительно двух взаимно перпендикулярных осей? 25. Как изменяется осевой момент инерции при повороте оси? 26. От чего зависит знак центробежного момента инерции сечения? 27. Для каких сечений положение главных осей можно указать без вычислений? 28. Что такое момент сопротивления сечения? Чему он равен для прямоугольного и круглого сечения? 29. Что такое радиус инерции? 30. Как строится эллипс инерции сечения? Для чего он строится?  31. Что такое главные центральные оси инерции и почему необходимо вычислять значения главных моментов инерции относительно главных центральных осей?  32. Как определяют главные моменты инерции и положение главных осей? 33. Чему равен центробежный момент инерции относительно главных осей инерции? 34. Как изменяется центробежный момент инерции при повороте осей? 35. Какие центральные оси являются главными у сечений, имеющих более двух осей симметрии? 36. Назовите основные геометрические характеристики поперечных сечений. 37. Какие оси называются центральными осями? 38. Как изменяются моменты инерции при повороте координатных осей? 39. Какие оси и какие моменты инерции называются главными? 40. В какой последовательности определяется положение главных центральных осей для составных сечений? 

Сдвиг и кручение

1. Что называется абсолютным и относительным сдвигом? 2.Что называется законом парности касательных напряжений при сдвиге? 3. Как формулируется закон Гука при сдвиге? 4. Как связаны между собой модуль продольной упругости Е и модуль сдвига G? 5. Как производится расчет на прочность при сдвиге (срезе)?6. Как распределены напряжения в поперечном сечении при сдвиге?7. Как рассчитывают на срез заклепочные и сварныесоединения?8. Что называют кручением? 9. Какие напряжения возникают в поперечном сечении круглого стержня при кручении? 10. Как определить величину напряжений при кручении? 11. Как определить допустимые напряжения при кручении? 12. Как определить полярный момент инерции и полярный момент сопротивления сечения при кручении? Какова их размерность? 13. Как определить угол закручивания стержня? 14. Как записать условие прочности при кручении? 15. В чем заключается расчет вала на жесткость? .16. Как рассчитывают валы на сложное сопротивление (изгиб совместно с кручением)?

Плоский изгиб

1. Какой изгиб называют чистым, а какой поперечным? 2. Какие балки называют статически определимыми? 3. Как определить вгибающий момент и поперечную силу в каком-либо сечении балки? 4.Как формулируются правила знаков при определении величин изгибающих моментов и поперечных сил? 5. Какие допущения принимаются при изгибе? 6. Какая зависимость имеется между моментом и перерезывающей силой? 7. Как определить максимальный изгибающий момент? 8. Как распределены нормальные напряжения в поперечных сечениях балки? 9. Чему равны напряжения изгиба? 10. Что называется нейтральным слоем и где он расположен? 11. Что называется моментом инерции при изгибе? 12. В каких плоскостях возникают касательные напряжения при изгибе? 13. По какой формуле определяют величину касательных напряжений? 14. Как определить координаты центра тяжести плоской фигуры? 15. Чему равна сумма осевых моментов инерции относительно двух взаимно перпендикулярных осей? 16. Какие оси называют главными? 17. Для каких фигур можно без вычислений определить положение главных центральных осей? 18. Относительно каких центральных осей осевые моменты инерции имеют наибольшее и наименьшее значения? 19. Что называют моментом сопротивления при изгибе? 20. Как выгоднее нагрузить балку прямоугольного сечения? 21. Как запишется дифференциальное уравнение изогнутой оси балки в общем виде? 22. Как найти постоянные интегрирования и что они обозначают? 23. Как найти наибольшее значение прогиба? 24. Какой случай изгиба называют косым изгибом? 25. В каких точках поперечного сечения, возникают наибольшие напряжения при косом изгибе? 26. Как находят положение нейтральной линии при косом изгибе? 27. Как пройдет нейтральная линия, если плоскость действия сил совпадает с диагональной плоскостью балки прямоугольного поперечного сечения? 28. Как определяют деформации при косом изгибе? 29. Чему равно напряжение в центре тяжести поперечного сечения при внецентренном растяжении или сжатии? 30. Как находят напряжения в произвольной точке поперечного сечения при внецентренном растяжении или сжатии? 31. Чему равно напряжение в центре тяжести поперечного сечения при. внецентренном растяжении или сжатии? 32. Какое положение занимает нейтральная линия, когда продольная сила приложена в вершине ядра сечения? 33. Какие напряжения возникают в поперечном сечении стержня при изгибе с кручением? 34. Как находят опасные сечения стержня при изгибе с кручением? 35. В каких точках круглого поперечного сечения возникают наибольшие напряжения при изгибе с кручением? 36. Как находится числовое значение расчетного момента при изгибе с кручением стержня круглого поперечного сечения?

Контрольные задания
Задача №1. Растяжение-сжатие прямого стержня (ОПК-1)
Стальной стержень ступенчатого сечения находится под действием внешней силы и собственного веса. Необходимо построить эпюры нормальных продольных сил, нормальных напряжений, перемещений сечений стержня относительно жесткой заделки. Площадь большего поперечного сечения стержня в 2 раза превышает меньшую.
Исходные данные к задаче №1
Вариант

Нагрузка

F, кН

Площадь сечения

А, см2
Длины участков, м

a
b
c
1

1,1

1,5

12

10

8

2

1,2

1,6

14

11

9

3

1,3

1,7

16

12

10

4

1,4

1,8

18

13

11

5

1,5

1,9

20

14

12

6

1,6

2,0

21

15

13

7

1,7

2,1

22

16

14

8

1,8

2,2

23

17

15

9

1,9

2,3

24

18

16

10

2,0

2,4

25

19

17
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Задача №2. Кручение вала круглого сечения (ОПК-1)
Стальной вал круглого сплошного поперечного сечения нагружен внешними скручивающими моментами в соответствии с заданной схемой. Требуется построить эпюру внутренних крутящих моментов и из условия прочности определить диаметр вала. Полученный из расчета диаметр вала округлить до ближайшего целого числа. Для принятого диаметра вала построить эпюру углов закручивания поперечных сечений относительно крайнего левого сечения. Определить также наибольший угол закручивания.
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Исходные данные к задаче №2

Вариант

Длины участков, м

Внешние скручивающие моменты, кНм

Допускаемое касательное напряжение,

[τ], МПа
а

в

с

М1

М2

М3

М4

1

1,1

1,3

0,8

1,3

1,5

1,8

1,0

35

2

1,2

1,4

0,9

1,4

1,6

1,9

1,1

40

3

1,3

1,5

1,0

1,5

1,7

2,0

1,2

45

4

1,4

1,6

1,1

1,6

1,8

2,1

1,3

50

5

1,5

1,7

1,2

1,7

1,9

2,2

1,4

55

6

1,6

1,8

1,3

1,8

2,0

2,3

1,5

60

7

1,7

1,9

1,4

1,9

2,1

2,4

1,6

65

8

1,8

2,0

1,5

2,0

2,2

2,5

1,7

70

9

1,9

2,1

1,6

2,1

2,3

2,6

1,8

75

10

2,0

2,2

1,7

2,2

2,4

2,7

1,9

80

Задача №3. Прямой поперечный изгиб балки (ОПК-1)
Для заданной схемы балки требуется написать выражения Qy и Мx для каждого участка в общем виде, построить эпюры Qy и Мx, найти Мx max и подобрать стальную балку двутаврового поперечного сечения при [σ]=160МПа.

Исходные данные к задаче №3

Вариант

Заданная нагрузка

Длины участков, м

F, кН

q, кН/м

М, кНм

a
b
с

1

12

4

15

2,2

1,5

1,0

2

16

6

16

2,4

1,6

1,1

3

18

8

18

2,5

1,8

1,2

4

20

10

20

2,6

2,0

1,3

5

22

12

22

2,8

2,1

1,4

6

25

14

25

3,0

2,2

1,5

7

26

16

26

3,2

2,4

1,6

8

28

18

28

3,4

2,5

1,7

9

30

20

30

3,5

2,6

1,8

10

32

22

32

3,8

2,8

1,9

Задача №4. Расчет сварных и резьбовых соединений (ОПК-1)
Выполнить расчет сварных швов и болтового соединения кронштейна, нагруженного внешней силой F.
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Исходные данные к задаче №4
№ варианта

F,

кН

L,

мм

t,

мм

s, мм

B, мм

H, мм

a,

мм

b, мм

h,

мм

e,

мм

α,

град.

Материал болтов и гаек

1

1

500

12

30

300

400

320

220

300

120

30

Ст3

2

2

450

12

30

320

400

320

240

250

100

45

45

3

3

400

12

30

340

400

320

260

320

140

60

30ХН3А

4

4

350

12

30

360

400

320

280

300

130

30

45

5

5

300

12

30

380

400

320

300

250

110

45

30ХН3А

6

6

500

12

30

400

400

300

320

320

150

60

Ст3

7

7

450

12

30

300

400

300

200

300

120

30

45

8

8

400

12

30

320

400

300

220

250

110

45

Ст3

9

9

350

12

30

340

400

300

240

320

140

60

30ХН3А

10

10

300

12

30

360

400

300

260

300

110

30

45

11

11

500

14

25

380

450

360

280

350

140

45

30ХН3А

12

12

450

14

25

400

450

360

300

300

120

60

Ст3

13

13

400

14

25

300

450

360

220

380

160

30

45

14

14

350

14

25

320

450

360

240

350

150

45

30ХН3А

15

15

300

14

25

340

450

360

260

300

130

60

Ст3

16

16

250

14

25

360

450

340

280

380

170

30

45

17

17

200

14

25

380

450

340

300

350

140

45

30ХН3А

18

18

500

14

25

400

450

340

320

300

110

60

Ст3

19

19

450

14

25

300

450

340

200

380

160

30

45

20

20

400

14

25

320

450

340

220

350

140

45

30ХН3А

21

21

350

16

40

340

500

420

240

400

180

60

Ст3

22

22

300

16

40

360

500

420

260

420

190

30

45

23

23

250

16

40

380

500

420

280

380

170

45

Ст3

24

24

200

16

40

400

500

420

300

400

170

60

30ХН3А

25

25

500

16

40

300

500

420

200

420

180

30

Ст3

26

26

450

16

40

320

500

400

220

380

160

45

45

27

27

400

16

40

340

500

400

240

400

160

60

30ХН3А

28

28

350

16

40

360

500

400

260

420

170

30

45

29

29

300

16

40

380

500

400

280

380

160

45

30ХН3А

30

30

250

16

40

400

500

400

300

400

170

60

Ст3

Задача №5. Расчет механической передачи (ОПК-1)
По заданным характеристикам привода рассчитать на прочность и определить все размеры одной из передач: червячной или зубчатой, входящих в привод. При этом межосевое расстояние и модуль зубчатых колес следует согласовать с ГОСТ (для червячных еще и величину q). Результаты расчета свести в таблицу. Предполагается, что нагрузка на передачу близка к постоянной, срок службы длительный.

Приступая к решению задачи, обратите внимание на вид передачи: методики простого расчета открытых и закрытых передач различны.

В приводах с машинным приводом использовать электродвигатели асинхронные серии 4А.
При решении задачи часть величин, необходимых для расчета, потребуется выбрать самостоятельно. К ним относятся материал и термообработка - параметры, определяющие допускаемое напряжение, точность изготовления передачи, коэффициент ширины зубчатых колес, угол наклона зубьев (для косозубой передачи), величину q (для червячных) и некоторые другие параметры. Сделанному выбору необходимо дать в тексте пояснения.

Исходные данные к задаче №5
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Рис.5
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Рис.5 (продолжение)
Тип I. Подобрать электродвигатель 1, разбить передаточное отношение по ступеням зацепления и рассчитать коническую зубчатую передачу редуктора 2 (рис. 5, I) на прочность.

Таблица 5.I
Величина

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P3, кВт

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ω3, рад/с

15

10

8

15

10

8

15

10

8

15

Тип II. Привод шаровой мельницы состоит из электродвигателя, конического редуктора и открытой цилиндрической зубчатой передачи (рис. 5, II). Необходимо подобрать электродвигатель, определить передаточные числа и рассчитать зубчатую передачу конического редуктора, если потребная мощность на валу шаровой мельницы P3 и угловая скорость вращения этого вала ω3 заданы в табл. 5.II. Передаточное число конического редуктора принять равным 2.

Таблица 5.II
Величина

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P3, кВт

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

ω3, рад/с

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Тип III. Рассчитать червячную передачу ручной тали (рис. 5, III). Вес поднимаемого груза F, усилие рабочего на тяговой цепи Fр, диаметр тягового колеса Dт.к. и диаметр звездочки Dз заданы в табл. 5.III.

Таблица 5.III

Величина

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

F, кН

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Fр, Н

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Dт.к., мм

200

200

220

220

240

240

260

260

280

180

Dз, мм

100

100

120

120

130

130

140

140

150

150

Тип IV. Привод к шнеку (рис. 9, IV) осуществляется от электродвигателя через соосный зубчатый редуктор и открытую коническую зубчатую передачу. Определить общее передаточное отношение привода, разбить его по ступеням зацепления и определить все размеры зубчатых колес тихоходной цилиндрической ступени редуктора. Данные для расчета приведены в табл. 5.IV.

Таблица 5.IV
Величина

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P1, кВт

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

ω1, рад/с

77

77

77

100

100

100

150

150

150

150

ω4, рад/с

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

Тип V. Привод к ленточному конвейеру (рис. 5, V) состоит из электродвигателя 1, упругой муфты 2, червячного редуктора 3 и цепной передачи 4. Подобрать электродвигатель, определить общее передаточное отношение и рассчитать червячную передачу при условии, что окружная сила Ft на приводном барабане 5, скорость движения v ленты 6 и диаметр приводного барабана D заданы в табл. 5.V.

Таблица 5.V
Величина

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ft, кН

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

v, м/c
0,5

0,6

0,5

0,6

0,5

0,6

0,7

0,8

0,7

0,8

D, мм

350

375

400

425

450

475

500

525

550

575

Тип VI. На рис. 5, VI показан привод бегунов для приготовления формовочной земли. Привод состоит из электродвигателя 1, муфт 2 и 4, редуктора 3, открытой зубчатой передачи 5 и бегунов 6, служащих для перемешивания формовочной земли. Необходимо подобрать электродвигатель, определить передаточные числа всех ступеней и рассчитать быстроходную цилиндрическую ступень редуктора привода. Требуемая мощность на валу бегунов Р и угловая скорость этого вала ω заданы в табл. 5.VI.

Таблица 5.VI
Величина

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P, кВт

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

ω, рад/с

2

2

2,5

2,5

3

3

3,5

3,5

4

4

Тип VII. Для привода электрической лебедки (рис. 5, VII) подобрать электродвигатель, разбить общее передаточное отношение по ступеням передач и рассчитать открытую зубчатую передачу. Сила F, действующая на канат, диаметр барабана Dб и угловая скорость барабана ω заданы в табл. 5.VII.

Таблица 5.VII
Величина

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

F, кН

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Dб,мм

250

250

300

300

350

350

400

400

450

450

ω, рад/с

4

4,5

5

4,4

4,5

4,5

5,5

5

4

4,5

Тип VIII. Рассчитать зубчатую передачу редуктора, установленную в системе привода, от электродвигателя к ленточному конвейеру (рис. 5, VIII).
Мощность электродвигателя P1, угловая скорость его ω1. Скорость ленты транспортера v. Диаметр барабана D1=400 мм. Передаточные отношения зубчатой передачи и редуктора принять самостоятельно. Данные для расчета приведены в табл. 5.VIII.

Таблица 5.VIII
Величина

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P1, кВт

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

ω1, рад/с

77

77

77

100

100

100

150

150

150

150

v, м/c
0,7

0,8

0,9

0,7

0,8

0,9

0,7

0,8

0,9

1

Тип IX. Рассчитать открытую коническую зубчатую передачу привода подвесного конвейера (рис. 5, IX, табл. 5.IX).

Таблица 5.IX
Величина

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P4, кВт

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ω3, рад/с

9

10

10

9

10

12,5

12,5

15

15

20

ω4, рад/с

3

4

4

3

4

5

5

6

6

8

Тип X. Рассчитать косозубые цилиндрические колеса одноступенчатого редуктора и подобрать электродвигатель (рис. 5, X, табл. 5.Х). Мощность и угловая скорость на выходном валу соответственно равны P2 и ω2.

Таблица 5.X
Величина

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P2, кВт

2,7

4,3

6,7

9,5

13,5

2,7

4,3

6,7

9,5

13,5

ω2, рад/с
8π

11π

9π

7π

12π

10π

15π

13π

14π

9π

Передача
Реверсивная

Нереверсивная

Задача №9. Расчет валов и подшипников качения (ОПК-1)
По заданным геометрическим параметрам вала, крутящему моменту, размеру зубчатых колес требуется выполнить расчет вала на статическую прочность и выносливость, а также подобрать и рассчитать на долговечность подшипники качения. Направление сил, действующих на вал, определяется расположением сопряженных зубчатых колес, показанных на рисунках тонкими линиями. 

Решение задачи следует начинать с проектировочного расчета вала по эквивалентному моменту при совместном действии изгиба и кручения. Разработать конструкцию вала, определив диаметр посадочных мест подшипников. Произвести проверочный расчет на сопротивление усталости выбранной конструкции по одному-двум сечениям.

Расчет на выносливость выполнить по номинальной нагрузке, указанной в таблице, а цикл напряжений принять симметричным для напряжения изгиба и отнулевым для напряжений кручения. По диаметру вала в месте установки подшипников по каталогу подобрать подшипники и проверить их на долговечность, приняв частоту вращения вала n=300 об/мин, а требуемый рабочий ресурс подшипников 10000 ч.
Исходные данные к задаче №9

Таблица I
Величина
Варианты
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
T, Н∙м

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

d1, мм

100

100

110

110

120

120

130

130

140

140

d2, мм

50

50

55

55

60

60

65

65

70

70

l1, мм
40

40

40

45

45

45

50

50

50

50

l2, мм
50

50

50

55

55

50

60

60

60

60

l, мм

180
180

180

190

190

190

200

200

200

200

Таблица II
Величина
Варианты
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
T, Н∙м

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

d1, мм

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

d2, мм

50

50

55

55

60

60

65

65

70

70

l1, мм
45

45

45

50

50

50

55

55

55

55

l2, мм
55

55

55

60

60

60

65

65

65

65

l, мм

185

185

185

190

190

190

195

195

195

195

β, рад

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

Таблица III
Величина
Варианты
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
T, Н∙м

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

d1, мм

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

d2, мм

60

60

60

70

70

70

80

80

80

80

l1, мм
50

50

50

55

55

55

60

60

60

60

l2, мм
55

55

60

60

65

65

70

70

75

75

l, мм

190

190

200

200

210

210

220

220

230

230

β, рад

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

ТаблицаIV
Величина
Варианты
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
T, Н∙м

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

d1, мм

110

110

110

120

120

120

130

130

130

130

d2, мм

60

60

70

70

80

80

90

90

100

100

l1, мм
50

50

50

60

60

60

70

70

70

70

l2, мм
60

60

60

70

70

70

80

80

80

80

l, мм

200

200

200

210

210

210

220

220

230

230

Таблица V
Величина
Варианты
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
T, Н∙м

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

d1, мм

100

100

100

110

110

110

120

120

130

130

d2, мм

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

l1, мм
45

45

50

50

55

55

60

60

65

65

l2, мм
55

55

60

60

65

65

70

70

75

75

l, мм

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

β, рад

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

Таблица VI
Величина
Варианты
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
T, Н∙м

245

250

255

260

265

270

275

280

285

290

d1, мм

90

90

100

100

110

110

120

120

130

135

d2, мм

60

60

70

70

80

80

90

90

100

100

l1, мм
50

50

50

55

55

55

60

60

60

60

l2, мм
60

60

60

65

65

65

70

70

70

70

l, мм

190

190

200

200

210

210

220

220

230

230

β, рад

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

Таблица VII
Величина
Варианты
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
T, Н∙м

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

d1, мм

60

60

65

65

70

70

75

75

80

80

dm2, мм

160

160

170

170

180

180

190

190

200

200

l1, мм
45

45

45

50

50

50

55

55

55

55

l2, мм
90

90

90

95

95

95

100

100

100

100

l, мм

190

190

190

195

195

195

200

200

200

200

Таблица VIII
Величина
Варианты
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
T, Н∙м

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

d1, мм

60

60

65

65

70

70

75

75

80

80

dm2, мм

150

150

160

160

170

170

180

180

190

190

l1, мм
45

45

50

50

55

55

60

60

65

65

l2, мм
90

90

90

95

95

95

100

100

100

100

l, мм

195

195

195

200

200

200

205

205

210

210

β, рад

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

Таблица IX
Величина
Варианты
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
T, Н∙м

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

d1, мм

60

60

65

65

70

70

75

75

80

80

dm2, мм

140

140

150

150

160

160

170

170

180

180

l1, мм
50

50

50

55

55

55

60

60

60

60

l2, мм
40

40

40

45

45

45

50

50

50

50

l, мм

160

160

160

170

170

170

180

180

180

180

Таблица X
Величина
Варианты
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
T, Н∙м

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

d1, мм

60

60

65

65

70

70

75

75

80

80

dm2, мм

140

140

150

150

160

160

170

170

180

180

l1, мм
55

55

55

60

60

60

65

65

65

65

l2, мм
45

45

45

50

50

50

55

55

55

55

l, мм

160

160

160

170

170

170

180

180

180

180

β, рад
π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20

π/20
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	5.2. Темы письменных работ

	-

	5.3. Фонд оценочных средств для оценки сформированности компетенции ОПК-1

	Тестовые задания открытого типа

№ задания

Формулировка задания

Варианты ответов

Правильный ответ

Точка А является точкой с гибкой связью на рисунке…
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1) рис. а

2) рис. б

3) рис. в

4) рис. г

3
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1) рис. а

2) рис. б

3) рис. в

4) рис. г

4
Проекция силы 
[image: image12.wmf]3

12

=

F

 кН на ось Ox равна…
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1) 12 кН

2) 14 кН

3) 16 кН

4) 18 кН

4
Круглая пластинка вращается вокруг оси, проходящей через точку О, перпендикулярной плоскости пластины с угловым ускорением ε. Укажите точку с наибольшим касательным ускорением …
[image: image14.png]



1) В

2) А

3) D

4) С

3
Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси О1О2 по закону 
[image: image15.wmf](
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. В момент времени  t = 1 c  тело будет вращаться … 
[image: image16.jpg]



1) замедленно

2) равнозамед-ленно

3) равноуско-ренно

4) ускоренно

5) равномерно 

5
Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси О1О2 по закону 
[image: image17.wmf]3
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tt

j=-+

. В момент времени  t = 1 c  тело будет вращаться … 
[image: image18.jpg]



1) замедленно

2)равнозамедленно

3) равноускоренно

4) ускоренно

5) равномерно 

4
Плоская фигура не поступательно движется на плоскости. В некоторый момент скорости точек A и B направлены так, как указано на рисунке. МЦС находится в …

[image: image19.emf]


1) не существует

2) находится на прямой L слева от точки A
3) находится на прямой L справа от точки B
4) находится на прямой L между точками A и B
1
Колесо автомобиля движется по дороге без проскальзывания. МЦС находится в …

[image: image20.png]



1) совпадает с точкой B
2) находится на прямой L между точками A и B
3) находится на прямой L ниже точки B
4) находится на прямой L выше точки A
1
Зубчатое колесо 1 перемещается между рейками 2 и 3, имеющими скорости
[image: image21.wmf]1

V

 и 
[image: image22.wmf]2

V

. МЦС находится в …
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1) совпадает с центром колеса

2) не существует

3) находится на прямой L ниже рейки 3
4) находится на прямой L выше рейки 2
1
На рисунке изображено тело, находящееся в равновесии. Соотнесите наименование точки и правильное название опоры в этой точке: 

[image: image24.png]


Варианты ответов (запишите самостоятельно)
1. А

2. B
3. C
4. E
а – стержень

б – гладкая поверхность

в – нить

г – шарнирно-подвижная опора
1 – б

2 – а 

3 – г

4 – в 

Способность материала восстанавливать форму и размеры после снятия нагрузки называется   

1)  однородность;

2)  изотропность;

3)  сплошность;

4)  упругость.

4

Отношение поперечной деформации к продольной называется

1)  коэффициент Пуассона;

 2)  модулем упругости;

 3)  модулем сдвига;

 4) объемным модулем упругости.

1

Материал считается хрупким, если относительное удлинение после разрыва δ находится в диапазоне
1)  < 5%;        

2)  ≥ 5%;      

3)  ≥ 10%;      

4) < 10%.   

1
Закон Гука при растяжении-сжатии выражается формулой

1)  τ = Ε · γ;

2)  τ = G · γ;

3)  σ = Ε · ε;

4)  σ = G · ε.
3
При изгибе с кручением в поперченном сечении возникают напряжения

1) касательные;

2) нормальные;

3) эквивалентные;

4) нормальные и касательные.

4

«Шейкой» стального образца называется 

1)  горизонтальная линия на диаграмме растяжения;

2) местное сужение образца;

 3) место перехода рабочей части образца в головку;

 4) сечение, в котором происходит разрушение образца.
2
Изгибом  с растяжением (сжатием) называется такой вид нагружения, при котором в поперечном сечении возникают силовые факторы
1)  изгибающий момент и поперечная сила;

 2)  изгибающий момент, поперечная и продольная (нормальная) силы;

 3) изгибающий и крутящий моменты;

 4) изгибающий и крутящий моменты и продольная (нормальная).
2
Центробежный момент инерции сечения 
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3
При растяжении-сжатии условие прочности имеет вид
1)  
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4)  
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2
Деталью называется …

1) изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций

2) одно или несколько жестко соединенных твердых тел, входящих в состав механизма

3) тело, расстояние между двумя любыми точками которого всегда остается постоянным

4) комплекс совместно работающих тел, объединенных общим назначением и по конструкции представляющих собой обособленную единицу

1)

Деталью общего назначения является …

1) поршень

2) вал

3) клапан

4) гребной винт

2)

Работоспособность – это …

1) свойство объекта непрерывно выполнять заданные функции в течение некоторого времени или некоторой наработки

2) свойство объекта непрерывно выполнять заданные функции до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонтов

3) состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пределах, установленных нормативно-технической документации

4) свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в нужных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования

3)

Свойство детали сопротивляться изменению формы и размеров в результате трения носит название …

1) твердость

2) прочность

3) жесткость

4) износостойкость

4)

Свойство конструкции выполнять свои функции, не разрушаясь заданное время носит название …

1) твердость

2) прочность

3) жесткость

4) виброустойчивость

2)

К передачам вращательного движения с непосредственным контактом относится(ятся) …

1) ременная передача

2) зубчатая передача

3) фрикционная передача

4) цепная передача

2) и 3)

К передачам вращательного движения трением относится(ятся) …

1) зубчатая передача

2) цепная передача

3) фрикционная передача

4) ременная передача

3) и 4)

В изображенном приводе мощность на выходном валу Pвых=10 кВт, к.п.д. ременной передачи 0,97, к.п.д. цепной передачи 0,95, к.п.д. цилиндрического редуктора 0,97. Требуемая мощность электродвигателя равна …

[image: image35.png]2210




1) 8,94 кВт

2) 10,64 кВт

3) 28,98 кВт

4) 11,18 кВт

4)

В изображенной двухступенчатой передаче угловая скорость ведущего вала ωвх=155рад/с, угловая скорость ведомого вала ωвых=20,5рад/с, числа зубьев шестерни и колеса конической передачи z1=18, z2=54. Передаточное число цилиндрической ступени равно …
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1) 7,51

2) 3

3) 2,52

4) 5,5

3)

Передача, изображенная на рисунке, носит название …
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1) цилиндрическая косозубая передача

2) шевронная передача

3) гипоидная передача

4) цилиндрическая винтовая передача

2)

В нормальной цилиндрической прямозубой зубчатой передаче модуль зубьев равен 4мм, число зубьев шестерни z1=20, число зубьев колеса z2=80. Межосевое расстояние передачи равно…

[image: image38.png]



1) 250 мм

2) 200 мм

3) 400 мм

4) 160 мм

2)

В прямозубой цилиндрической передаче угловая скорость шестерни ω1=10 рад/с. Числа зубьев шестерни z1=20, колеса z2=40. Угловая скорость колеса равна …

1) 4 рад/с

2) 5 рад/с

3) 16 рад/с

4) 20 рад/с

2)

При нарезании прямых зубьев нормального эвольвентного зацепления инструментом реечного типа модуля m в соответствии с требованиями ГОСТ 13755-81 высота зуба равна …

1) 2m
2) 1,2m
3) 2,25m
4) 2,5m
3)

В конической прямозубой передаче число зубьев шестерни z1=20, угол делительного конуса шестерни δ1=45°. Число зубьев колеса равно …

1) 20

2) 40

3) 25

4) 45

1)

Вращающий момент на валу колеса цилиндрической прямозубой передачи 500Н·м, диаметр делительной окружности колеса 200мм. Радиальная сила в зацеплении зубьев колес равна …

1) 1820 Н

2) 1640 Н

3) 2000 Н

4) 5000 Н

1)

В червячной передаче число витков червяка z1=2, число зубьев червячного колеса z2=32, коэффициент диаметра червяка q=8, модуль передачи m=8мм. Межосевое расстояние передачи равно …

1) 80 мм

2) 100 мм

3) 160 мм

4) 200 мм

3)

В изображенном на схеме вариаторе r1=25мм, r2min=80мм, r2max=120мм. Диапазон регулирования вариатора равен …
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1) 1,5
2) 2,25

3) 3,2

4) 4,8

1)

Тяговой способностью ремня называется…

1) способность передавать заданную нагрузку без буксования

2) способность передавать заданную нагрузку без разрушения

3) способность передавать заданную нагрузку, не вытягиваясь

4) способность передавать заданный крутящий момент без предварительного натяжения

1)

В изображенной на рисунке ременной передаче начальное напряжение 1,8 МПа, передаваемая мощность 9,9 кВт, угловая скорость ω1=90 рад/с, диаметр ведущего шкива d1=200мм, площадь поперечного сечения ремня 375 мм2. Натяжение ведущей ветви ременной передачи без учета центробежной силы равно …
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1) 0,675кН

2) 1,225кН

3) 1,1кН

4) 1,775кН

2)

Наиболее нагруженной точкой ремня является точка …
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1) А

2) B
3) C
4) D
2)

В обозначении цепи ПР-31,75-89 числом 89 указывается…

1) разрушающая нагрузка в кН

2) площадь проекции опорной поверхности шарнира в мм2

3) ширина цепи в мм
4) расстояние между внутренними пластинами в мм

1)

Диаметр делительной окружности звездочки с числом зубьев z=25 для цепи ПР-31,75-89 равен …

1) 127,7 мм

2) 253,3 мм
3) 356 мм
4) 396,9 мм

2)

Вал изображен на схеме …
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1) a
2) б
3) в
4) г
2)

Элемент 1 изображенного на рисунке вала носит название …
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1) галтель

2) шейка

3) фаска

4) лыска

3)

В сечении А-А изображенной на рисунке оси действует изгибающий момент Mи=154Н·м. Допускаемое напряжение материала оси [σи]=80МПа. Минимально допустимый диаметр оси в сечении А-А равен …
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1) 18 мм

2) 23 мм

3) 27 мм

4) 34 мм 

3)

Элемент 3 изображенного на рисунке подшипника качения носит название …
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1) распорное кольцо

2) защитное кольцо

3) маслоотражающее кольцо

4) сепаратор

4)

Изображенный на рисунке подшипник носит название …
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1) шарикоподшипник упорно-радиальный двухрядный

2) шарикоподшипник радиально-упорный двухрядный

3) шарикоподшипник упорный двойной

4) шарикоподшипник радиальный сферический двухрядный

4)

Самоустанавливающийся подшипник изображен на рисунке …
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1) а
2) б
3) в
4) г
2)

В формуле 
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 для расчета долговечности однорядного радиального шарикоподшипника параметр m равен…

1) 3

2) 10/3

3) 8/3

4) 1/3

1)

Осевая составляющая радиальной нагрузки изображенного на рисунке подшипника определяется по формуле…
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1) 
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1)

В прямозубом цилиндрическом одноступенчатом редукторе радиальная нагрузка, действующая на радиальный шарикоподшипник 210 (С=35,1кН), равна 3500Н. Нагрузка на подшипник постоянная и спокойная. Угловая скорость вала 50 рад/с. Температура 50ºС. Номинальная долговечность подшипника равна …

1) 3688 ч

2) 10182 ч

3) 20364 ч

4) 35189 ч

4)

Контактное уплотняющее устройство изображено на рисунке …
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1) а
2) б
3) в
4) г
1)

Одним из способов улучшения температурного режима подшипника скольжения с жидкостным трением является …

1) увеличение динамической вязкости масла

2) увеличение шероховатостей поверхностей цапфы и вкладыша

3) уменьшение площади наружной поверхности корпуса подшипника

4) уменьшение объема масла, протекающего через подшипник в единицу времени

1)

Основными деталями резьбовых соединений являются …

1) валы, опоры, шплинты

2) винты, гайки, шпильки

3) оси, втулки, шпонки

4) балки, зубья, штифты

2)

Резьба, изображенная на рисунке, носит название …

[image: image55.png]i)y
-
'//// A\\\\" <

\\\'// m "/’/ R

S \-- N
< e Dt
:é‘ ’§

NRNZA NI

H=0,86603P; Hi=0,54125 P;
R=H/6=0, 144D




1) метрическая

2) дюймовая

3) трубная цилиндрическая

4) трапецеидальная однозаходная

1)

На болт, изображенной на рисунке, действует сила F=100 кН, Материал деталей соединения – сталь Ст3 ([σр]=160 МПа). Минимально допустимый внутренний диаметр резьбы равен…
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1) 25 мм

2) 9,2 мм

3) 14,1 мм

4) 28,2 мм

4)

Головка заклепки, получающаяся в процессе клепки, называется …

1) замыкающей

2) закладной

3) поддерживающей

4) обжимной

1)

Расстояние между заклепками по длине заклепочного шва носит название …

1) заклепочный интервал

2) ход заклепочного шва

3) шаг заклепочного шва

4) период заклепочного шва

3)

Конструкция, изображенная на рисунке, состоит из косынки и двух уголков. Момент, приложенный к уголкам, М=5 кН·м, толщина косынки δ=8 мм, шаг заклепочного шва p=48 мм. Поперечная сила, действующая на наиболее нагруженную заклепку, равна…
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1) 104166 Н

2) 52083 Н

3) 40000 Н

4) 10417 Н

2)

Изображенное на рисунке сварное соединение называется …
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1) нахлесточным

2) угловым

3) стыковым

4) тавровым

4)

В изображенном сварном соединении сила F=40 кН, толщина соединяемых листов δ=8мм. Материал деталей соединения – сталь Ст3 ([σр]=160 МПа). Ручная сварка выполнена электродами Э42А в защитном газе. Необходимая длина сварного шва равна …
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1) 16 мм

2) 32 мм

3) 64 мм

4) 80 мм

2)

В изображенном шпоночном соединении используется призматическая шпонка с плоскими концами. Длина шпонки l. Для проверки прочности шпонки используется условие …
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4)

Изображенное на рисунке шпоночное соединение выполнено …
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1) сегментной шпонкой

2) призматической шпонкой

3) клиновой шпонкой

4) скользящей шпонкой

3)

Шлицевое соединение, изображенное на рисунке, является …
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1) прямоугольным с центрированием по боковым поверхностям шлицев

2) прямобочным с центрированием по внутреннему диаметру шлицев

3) прямобочным с центрированием по наружному диаметру шлицев

4) эвольвентным с центрированием по боковым поверхностям шлицев

2)

Изображенная на рисунке пружина - …
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1) витая цилиндрическая пружина кручения

2) витая цилиндрическая пружина растяжения

3) витая цилиндрическая пружина сжатия

4) плоская спиральная пружина

Индекс пружины равен …
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1)

Для предохранения двигателя от часто повторяющихся перегрузок необходимо применять …

1) упругую втулочно-пальцевую муфту

2) компенсирующую зубчатую муфту

3) предохранительнуюфрикционную муфту

4) предохранительную муфту со срезным шкивом

3)

Изображенная на рисунке муфта называется …
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1) зубчатой

2) кулачковой

3) крестовой

4) втулочной

1)

Изображенная на рисунке муфта носит название …
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1) фланцевая муфта

2) втулочная муфта

3) муфта упругая втулочно-пальцевая

4) муфта с резиновой звездочкой

3)

Тестовые задания открытого типа
№ задания

Формулировка задания

Правильный ответ

Дано: P = 12 кН, BC = BD, α = 60(
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Натяжение троса равно… (в кН)

6

Диск радиуса R=10 см вращается вокруг оси Ох по закону 
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20

Диск радиуса R=10 см вращается вокруг оси Ох по закону 
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Диск радиуса R=10 см вращается вокруг оси Ох по закону 
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Горизонтальная балка длиной 5 м заделана в стену. На балку действует равномерно распределенная нагрузка интенсивностью q=1,5 Н/м на участке длиной 3 м, а также пара сил с моментом 2 Н·м и сила F = 4Н. Горизонтальная составляющая реакции XA равна…
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2,83
Стальной стержень (Е = 2(105 МПа; σу = 240 МПа; σu = 450 МПа), площадью сечения А = 10 см2 растягиватеся силой F. Значение F, при которой коэффициент запаса прочности стержня n = 2 равно…
120

Стальная балка (Е = 2(105 МПа;

σу = 240 МПа; σu = 450 МПа) квадратного сечения со стороной

b = 6 см  изгибается моментом Мх. Значение Мх, при котором коэффициент запаса прочности балки n = 2, равно…
4,32

В опасном сечении стальной балки (E=
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= 450 МПа) действует изгибающий момент 
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= 20 кН. Сечение балки – прямоугольник со сторонами b = 4 см, h = 8 см. Действительный запас прочности балки равен…
1,54

Осевой момент сопротивления сечения 
[image: image91.wmf]x
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 используется в расчетах на прочность при…
изгибе

В опасном сечении растянутого стального стержня (E=
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[image: image94.wmf]в
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- 450 МПа) действует нормальная сила N = 100 кН. Площадь сечения стержня А, обеспечивающая запас его прочности n=1,5, равна…
6,25

При кручении наименьший вес имеет стержень … сечения

кольцевого

Рекомендуемые значения коэффициента запаса прочности для стержня из пластичного материала равны…
1,5/2,0

Изгибающий момент в опасном сечении балки 
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Диаметр d балки круглого сечения при указанных данных равен…
94

Документ, выданный заказчиком разработчику, излагающий все технические, эксплуатационные и экономические параметры будущего изделия, называется …

Техническое задание

Свойство объекта непрерывно сохранять исправное и работоспособное состояние в течение и после срока хранения и (или) транспортирования, называется …

Сохраняемостью

(сохраняемость)

Стандартизация проводимая в пределах отрасли или завода называется …

Нормализацией (нормализация)

Устранение излишнего многообразия типоразмеров и марок продукции путем максимального сокращения их числа, использование деталей и узлов из ранее спроектированных и испытанных машин в конструкциях новых машин, проводимое как в отношении стандартизованных, так и нестандартизованных объектов, называется …

Унификацией (унификация)

Свойство детали сопротивляться изменению формы и размеров в результате трения носит название …

износостойкость

Способность детали работать в нужном диапазоне режимов без недопустимых колебаний носит название …

виброустойчивость

Способность материалов и конструкций сопротивляться действию повторных (циклических) нагрузок носит название …
Выносливость

(сопротивление усталости)

Для обеспечения прочности деталей расчетное напряжение должно быть меньше чем … напряжение
допускаемое

Передача, изображенная на рисунке, называется цилиндрическая…
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винтовая

Первым линейным размером, определяемым в проектировочном расчете открытой цилиндрической прямозубой передачи, является… 
модуль

В условном обозначении изображенного на рисунке подшипника две последние цифры…
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Изображенное на рисунке шпоночное соединение выполнено …шпонкой
[image: image101.png]|
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призматической 

Задания с развернутым ответом

№
Формулировка задания (вопроса)
Элементы правильного ответа
Необходимыми и достаточными условиями равновесия произвольной плоской системы сил являются …

равенство нулю сумм проекций всех сил на каждую из двух координатных осей и равенство нулю алгебраической суммы моментов всех сил относительно произвольного центра, лежащего в плоскости действия сил

Допускаемое напряжение при статическом нагружении – это…

отношение предельного напряжения к допускаемому (нормативному) коэффициенту запаса прочности. При статических нагрузках за предельное напряжение для хрупких материалов принимают предел прочности, для пластичных - предел текучести.
Внутренние силовые факторы методом сечений определяют в следующем порядке
1. Разрезают мысленно брус на две части поперечным сечением. 

2. Отбрасывают одну из частей бруса. 

3. Заменяют действие отброшенной части на оставленную часть внутренними силовыми факторами. 

4. Устанавливают величину внутренних силовых факторов из условия равновесия оставленной части под действием внешних и внутренних сил. 
Выбор треугольного профиля для крепежной резьбы определяется следующими факторами:
1) треугольная резьба обладает высокой прочностью по сравнению с другими типами резьб;

2) силы трения в резьбовой паре с треугольной резьбой выше по сравнению с другими типами резьб;

3) треугольные резьбы являются наиболее технологичными по сравнению с другими типами резьб. Детали резьбовых соединений с треугольной резьбой можно выпускать массово.
Причины, по которым между двигателем и исполнительным механизмом устанавливаются механические передачи:
1) требуемые скорости движения рабочих органов машин, как правило, не совпадают с оптимальными скоростями двигателя; обычно ниже, а создание тихоходных двигателей вызывает увеличение габаритов и стоимости;

2) скорость исполнительного органа рабочей машины необходимо изменять (например, у автомобиля, грузоподъемного крана, токарного станка), а скорость вала двигателя чаще постоянна;

3) нередко от одного двигателя необходимо приводить в движение несколько механизмов с различными скоростями;

4) в отдельные периоды работы рабочему органу машины требуется передать вращающие моменты, превышающие моменты на валу двигателя, а выполнить это возможно за счет уменьшения угловой скорости вала рабочего органа;

5) двигатели обычно выполняют для равномерного вращательного движения, а в машинах часто оказывается необходимым поступательное движение с определенным законом;
6) двигатели не всегда могут быть непосредственно соединены с исполнительными механизмами из-за габаритов машины, условий техники безопасности и удобства обслуживания
В каких случаях в качестве опоры вала используют подшипник, изображенный на рисунке?
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Роликоподшипник радиальный сферический двухрядный предназначен для восприятия радиальной нагрузки. Одновременно с радиальной может воспринимать небольшую осевую нагрузку обоих направлений до 25% от неиспользованной радиальной. Дорожка качения на наружном кольце обработана по сфере. Поэтому подшипник является самоустанавливающимся и способен работать при перекосе внутреннего кольца относительно наружного до 2...3°. 
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Приложение к рабочей программе
дисциплины «Механика»

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(название РПД)
Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению организованы информационные указатели с использованием тактильного шрифта по системе Брайля. Сайт Университета имеет версию для слабовидящих.

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в части освоения следующих разделов (видов контактной работы): (приводятся разделы или виды контактной работы).
2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены в аудиоформате (ссылка на размещение файлов на образовательном портале).
3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости может предоставляется ассистент.

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в части освоения следующих разделов (видов контактной работы): (приводятся разделы или виды контактной работы).
2. При проведении практических (лабораторных) занятий производится дублирование звуковой справочной информации визуальной.
3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости может предоставляется ассистент.

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно двигательного аппарата, корпуса, в которых реализуется образовательная деятельность, укомплектованы необходимым оборудованием для облегчения доступа в аудитории и обслуживающие помещения.

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в части освоения следующих разделов (видов контактной работы): (приводятся разделы или виды контактной работы).
2. При проведении практических (лабораторных) занятий обеспечивается возможность освоения практических навыков обучающимся с ОВЗ с учетом его индивидуальных физических возможностей.
3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости может предоставляется ассистент.
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