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РАЗДЕЛ 1 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Задача 1. Построить линию пересечения треугольников АВС и EDK и показать видимость их в проекциях. Определить натуральную величину треугольника АВС. Данные для своего варианта взять из табл. 1. Пример выполнения листа 1 приведен на рис. 1. Указания к решению задачи 1. В левой половине листа формата А3 намечаются оси координат и из табл. 1 согласно своему варианту берутся координаты точек А, В, С, D, Е, К вершин треугольников (рис. 1). Стороны треугольников и другие вспомогательные прямые проводятся вначале тонкими сплошными линиями. Линии пересечения треугольников строятся по точкам пересечения сторон одного треугольника с другим или по точкам пересечения каждой из сторон одного треугольника с другим порознь. Такую линию можно построить, используя и вспомогательные секущие проецирующие плоскости.
Видимость сторон треугольника определяется способом конкурирующих точек. Видимые отрезки сторон треугольников выделяют сплошными жирными линиями, невидимые следует показать штриховыми линиями. 
Определяется натуральная величина треугольника АВС. Плоскопараллельным перемещением треугольник АВС приводится в положение проецирующей плоскости и далее вращением вокруг прямой треугольник приводится в положение, когда он будет параллелен плоскости проекций.


Таблица 1. Данные к задаче 1 (координаты и размеры, мм)
	
№ вари
анта
	xA
	yA
	zA
	xB
	yB
	zB
	xC
	yC
	zC
	xD
	yD
	zD
	xE
	yE
	zE
	xK
	yK
	zk

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
	117
120
115
120
117
115
120
116
115
18
20
15
16
18
18
18
18
117
117
120
122
20
20
117
117
18
18
	90
90
90
92
9
7
10
8
10
10
12
10
12
12
90
40
79
75
40
38
40
40
10
40
9
40
9
	9
10
10
10
90
85
90
88
92
90
92
85
88
85
10
75
40
40
75
75
75
10
40
9
40
9
46
	52
50
52
50
52
50
48
50
50
83
85
80
85
85
83
83
83
52
52
50
50
85
85
52
52
83
83
	25
25
25
20
79
80
82
78
80
79
80
80
80
80
25
117
6
6
107
108
110
110
80
111
79
111
79
	79
80
80
75
25
25
20
25
25
25
25
20
25
25
79
6
107
107
6
5
8
80
110
79
111
79
111
	0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
135
130
130
135
135
135
135
0
47
0
0
135
135
0
0
135
135
	83
85
80
80
48
50
52
46
50
48
50
50
50
50
83
47
38
38
38
54
50
48
48
47
48
47
48
	48
50
45
46
83
85
82
80
85
83
85
80
80
80
48
38
47
47
135
40
40
48
48
48
47
48
47
	68
70
65
70
68
70
65
70
70
67
70
70
75
70
67
67
67
135
20
135
140
70
70
68
68
67
67
	110
110
105
115
85
85
80
85
85
85
85
80
85
85
110
20
0
0
0
20
20
20
85
20
85
20
85
	85
85
80
85
110
110
110
108
110
110
110
108
110
110
85
0
20
20
0
0
0
85
20
85
20
85
20
	135
135
130
135
135
135
130
135
135
0
0
0
0
0
0
0
0
68
68
70
70
0
0
135
135
0
0
	19
20
18
20
36
40
38
36
35
36
35
35
30
35
19
111
48
48
111
110
110
110
35
111
36
111
36
	36
35
35
32
19
20
20
20
20
19
20
20
15
20
36
48
111
111
48
50
50
35
110
36
111
36
111
	14
15
12
10
14
15
15
15
15
121
120
120
120
120
121
121
121
15
15
15
20
120
120
14
14
121
121
	52
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
78
86
86
78
80
80
80
0
78
0
78
0
	0
0
0
0
52
50
52
52
50
52
52
50
50
50
0
86
78
78
86
85
85
0
80
0
78
0
78







[image: ]Рис.1
Задача 2. Построить линию пересечения конуса вращения с цилиндром вращения. Оси поверхностей вращения — взаимно перпендикулярные проецирующие скрещивающиеся прямые. Данные для своего варианта взять из табл. 3. Пример решения на рис.4.

Указания к решению задачи 2. Намечают оси координат и из табл. 3 берут согласно своему варианту величины, которыми задаются поверхности конуса вращения и цилиндра вращения. Определяют центр (точка К) окружности радиуса R основания конуса вращения в горизонтальной координатной плоскости. На вертикальной оси на расстоянии h от плоскости уровня и выше ее определяют вершину конуса вращения. Осью цилиндра вращения является фронтально-проецирующая прямая точки Е, основаниями цилиндра являются окружности радиуса R. Образующие цилиндра имеют длину, равную 3R1, и делятся пополам фронтальной меридиональной плоскостью конуса вращения.
С помощью вспомогательных секущих плоскостей определяют точки пересечения очерковых образующих одной поверхности с другой и промежуточные точки линии пересечения поверхностей. Проводя вспомогательную секущую фронтальную меридиональную плоскость конуса вращения, определяют точки пересечения главного меридиана (очерковых образующих) конуса вращения с параллелью (окружностью) проецирующего цилиндра. 

Таблица 2. Данные к задаче 2 (координаты и размеры, мм)

	
№ варианта
	xK
	yK
	zK
	R
	h
	xE
	yE
	zE
	R1

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
	80
80
80
80
70
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
70
70
70
70
75
75
75
80
80
80
80
80
	70
70
72
72
70
70
70
72
72
75
75
75
75
70
70
72
72
74
74
70
72
75
75
75
70
70
70
	0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
	45
45
45
45
44
45
45
45
43
44
43
43
42
42
42
43
44
44
44
42
42
46
46
46
46
45
45
	100
100
100
100
102
98
98
98
98
102
102
102
102
102
100
100
100
100
98
98
95
95
96
96
97
97
102
	50
50
53
60
50
65
70
75
80
50
85
85
80
80
75
75
70
70
68
68
66
66
64
64
62
62
60
	70
70
72
72
70
70
70
72
72
75
75
75
75
70
70
72
72
74
74
70
72
75
75
72
70
70
70
	32
32
32
35
32
35
35
35
35
35
36
40
40
40
40
42
40
36
32
32
35
38
36
34
38
38
34
	35
30
32
35
32
35
35
35
35
35
36
35
35
32
32
32
32
32
34
36
35
32
32
34
32
34
34




Выбирая горизонтальную секущую плоскость, проходящую через ось цилиндра вращения, определяют две точки пересечения очерковых образующих цилиндра с поверхностью конуса. Высшую и низшую, а также промежуточные точки линии пересечения поверхности находят с помощью вспомогательных горизонтальных плоскостей — плоскостей уровня. По точкам строят линию пересечения поверхности конуса вращения с цилиндром вращения и устанавливают ее видимость в проекциях. 
Все основные вспомогательные построения на эпюре сохранить и показать тонкими сплошными линиями.
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Рис.4






	













РАЗДЕЛ 2 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
[image: ]
Рис. 0. Форма основной надписи

Тема 1. Построение трех видов по данному наглядному изображению предмета
Задание по теме 1. Построить три вида детали по данному наглядному изображению в аксонометрической проекции. Пример выполнения приведен на рис. 1. Данные для своего варианта взять на рис. 2. Графически работу выполняют на листе чертежной бумаги формата А3 карандашом.
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                                                                                                                Рис. 2

Вопросы для самопроверки
1. Перечислите названия шести основных видов и укажите, как их располагают на чертеже. 
2. Что называется главным видом? 
3. Когда на чертеже делают надписи названий основных видов? 
4. Какой вид называется дополнительным? Как он обозначается на чертеже? 
5. Какой вид называется местным?
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