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Четырехразрядный суммирующий счетчик
Описание используемых контрольно-измерительных приборов
Функциональный генератор (Function Generator)
 
На лицевой панели функционального генератора расположены три кнопки [image: http://mc-plc.ru/ewb/4a1-43f-455-5a0/image019.png], с помощью которых выбирается форма генерируемого сигнала: синусоидальной (выбирается по умолчанию), треугольной и прямоугольной.
[image: http://mc-plc.ru/ewb/4a1-43f-455-5a0/image020.png]
Рис. Лицевая панель функционального генератора
 
В четырех белых окнах устанавливают параметры выходного сигнала:
1)      частоты – [image: http://mc-plc.ru/ewb/4a1-43f-455-5a0/image022.jpg],
2)      коэффициента заполнения в процентах. Для импульсных сигналов это отношение длительности импульса к периоду повторения (величина обратная скважности), для треугольных сигналов – соотношение между длительностями переднего и заднего фронтов – [image: http://mc-plc.ru/ewb/4a1-43f-455-5a0/image023.png],
3)      амплитуды выходного сигнала – [image: http://mc-plc.ru/ewb/4a1-43f-455-5a0/image024.png],
4)      смещения (постоянной составляющей) – [image: http://mc-plc.ru/ewb/4a1-43f-455-5a0/image026.jpg].
Внизу лицевой панели расположены выходные зажимы [image: http://mc-plc.ru/ewb/4a1-43f-455-5a0/image028.jpg]; при заземлении клеммы COM (общий) на клеммах «+» и «-» генератор выдает парафазный сигнал.
 
Логический анализатор (Logic Analyzer)
Логический анализатор предназначен для отображения на экране монитора 16-разрядных кодовых последовательностей одновременно в шестнадцати точках схемы, а также в виде двоичных чисел на входных клеммах-индикаторах.
[image: http://mc-plc.ru/ewb/4a1-43f-455-5a0/image030.jpg]
Рис. Лицевая панель логического анализатора
 
Анализатор снабжен двумя визирными линейками для точных отсчетов временных интервалах Т1, Т2 и Т2 – Т1 (окно в поле Т1, Т2, Т2-Т1), а также линейкой прокрутки по горизонтали для просмотра осциллограмм на большом временном интервале.
На панели Clock в строке Clocks/Div задается длительность развертки. В этом блоке имеются клеммы для подключения как обычного (Extend), так и избирательного (Qualifier) источника запускающих сигналов, параметры которых устанавливаются с помощью меню, вызываемого кнопкой Set.
В окне Trigger можно задать логические сигналы 1, 0 и Х, при наличии которых производится запуск анализатора.
Кнопки Stop и Reset предназначены для остановки и перезапуска режима моделирования.
 
Поместить на схему четыре D-триггера, четыре светодиода, функциональный генератор, логический анализатор и 16-ричный индикатор.
2.     Открыть окно логического анализатора, щелкнув по иконке логического анализатора.
3.     Запустить процесс моделирования, нажав кнопку [image: http://mc-plc.ru/ewb/4a1-43f-455-5a0/image018.png] на панели инструментов, и в появившемся меню выбрать команду Run.
4.     Зарисовать диаграммы сигналов с экрана логического анализатора.
5.     Зарисовать все состояния светодиодов и сравнить их с временными диаграммами.
6.     Наблюдать за показаниями 16-ричного индикатора и сравнить его показания с соответствующими состояниями светодиодов.

image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg
|

E|E

|

i

]

i

i

i

8]

A

N W_u
(e 00 s [ | s
=] ::ﬂ:; ._IB'-‘“"- =





image10.png




image1.jpeg
¢





image2.png




image3.png
Irunction Generator XFGHRET]

T ——
o i
Sorat opire—————— |
Froquency [T | |
oay oy [T %

spieate [0 | V|
[

et Fise/ral Time





image4.jpeg




image5.png
Duty Cycle [0 % |




image6.png
Ampliude {10 |





