Лабораторно-практическая работа
ИЗУЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ
1. На примере ознакомьтесь с компонентами материнской платы:
Материнская плата ASUS P8P67 DELUXE (B3), Socket 1155, Intel P67, 4xDDR3, 3xPCI-E 16x, 2xPCI-E 1x, 2xPCI, 4xSATA II+4xSATA III, RAID0/1/5/10, 7.1 Sound, Glan, USB3.0, ATX, Retail
1. ASUS P8P67 DELUXE (B3) – фирма производитель, модель и ревизия (указывается нечасто)
2. Socket 1155 – тип разъема для установки центрального процессора
3. Intel P67 – название чипсета
4. 4xDDR3 – на плате имеется 4 разъема (слота) для установки модулей оперативной памяти третьего поколения
5. 3xPCI-E 16x – на плате есть целых три разъема для видеокарт, а значит, есть возможность использовать технологии SLI (3-WaySLI) от NVIDIA и CrossFire(CrossFireX) от AMD (ATI)
6. 2xPCI-E 1x – на плате есть два разъема типа PCI-EX1 для установки дополнительных плат расширения (звуковых и сетевых карт, модемов, тв-тюнеров и т.д.)
7. 2xPCI – на плате имеется два разъема PCIдля установки дополнительных плат расширения (звуковых и сетевых карт, модемов, тв-тюнеров и т.д.)
8. 4xSATA II+4xSATA III – на плате распаяно 4 интерфейсных разъема SATAвторой ревизии и четыре третей для подключения жестких дисков и оптических приводов.
9. RAID0/1/5/10 –материнская плата поддерживает технологию объединения нескольких жестких дисков и дает возможность создавать массивы 0-ого, 1-ого, 5-ого и 10-ого уровня
10. 7.1 Sound – имеется встроенная 7-канальная звуковая карта
11. Glan – на системной плате присутствует гигабитная сетевая карта
12. USB 3.0 – на плате есть разъемы  нового стандарта USB3.0
13. АТХ – форм-фактор материнской платы
14. Retail– системная плата продается в коробке и укомплектована соединительными кабелями, программным обеспечением и инструкцией по установке.
2. Рассмотрите схему типовой платы:
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2. Установите местоположение процессора и изучите организацию его системы охлаждения. По маркировке определите тип процессора и фирму-изготовителя.
3. Установите местоположение разъемов для установки модулей оперативной памяти. Выясните их количество и тип используемых модулей (DIMM или SIMM).
4. Установите местоположение слотов для установки плат расширения. Выясните их количество и тип (ISA, VLB, PCI, AGP). Зафиксируйте их различия по форме и цвету:
 5. Установите местоположение микросхемы ПЗУ. По наклейке на ней определите производителя системы BIOS данного компьютера.
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6. Установите местоположение микросхем системного комплекта (чипсета). По маркировке определите тип комплекта и фирму-изготовителя.
7. Заполните отчетные таблицы:
8. Рассмотрите макет платы выполните п.2-7 повторно и внесите недостающие параметры в таблицах.
Задание
	Разъем шины
	Цвет
	Размер

	ISA
	черный
	длинный

	PCI
	белый
	средний

	AGP
	коричневый
	короткий


5. Установите местоположение микросхемы ПЗУ. По наклейке на ней определите производителя системы BIOS данного компьютера.
6. Установите местоположение микросхем системного комплекта (чипсета). По маркировке определите тип комплекта и фирму-изготовителя.
7. Заполните отчетные таблицы:
	
	Изготовитель
	Модель

	Процессор
	
	

	Чипсет
	
	

	Система BIOS
	
	



	Количество разъемов модулей оперативной памяти
	Количество слотов для установки плат расширения

	SIMM
	DIMM
	ISA
	PCI
	AGP















Пример выполнение работы
[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/9/html_iGfGaJbRHZ.gSah/htmlconvd-Yv2mA1_html_m7ae94369.jpg]
Рис. 1 Материнская плата Epox EP-4PDA5+ (S478, i865PE (800MHz), ATX, SATA_PATA, LAN+RAID)
	
	Изготовитель
	Модель

	Процессор
	Intel
	Pentium 4

	Чипсет
	Intel
	865PE

	Система BIOS
	American Megatrends
AMIBIOS
	686 XU42 6773




Табл.1
	Количество разъемов модулей оперативной памяти
	Количество слотов для установки плат расширения

	SIMM
	DIMM
	ISA
	PCI
	AGP

	-
	DDR DIMM, 266 - 400 МГц
2 слота
	-
	5
	1
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