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Прямая линия. Плоскости.
Задание и изображение прямой.
Известно, что прямая линия l в пространстве определяется положением двух ее точек А и В. Следовательно, выполнив комплексный чертеж этих двух точек и соединив одноименные проекции точек прямыми линиями, получим соответственно горизонтальную и фронтальную проекции прямой (рис. 9). 
Прямую, не параллельную ни одной из плоскостей проекций, называют прямой общего положения.
Прямую, параллельную или перпендикулярную одной из плоскостей проекций, называют прямой частного положения.


Рис. 9

Задание и изображение плоскости.
Известно, что в элементарной геометрии плоскость определяется:
а) тремя точками, не лежащими на одной прямой;
б) прямой и точкой, не лежащей на этой прямой;
в) двумя пересекающимися прямыми;
г) двумя параллельными прямыми;
д) любой плоской фигурой.
	

Рис. 10
	На комплексном чертеже плоскость задается проекциями выше указанных элементов. Наиболее часто плоскость в начертательной геометрии задается проекциями треугольника (треугольной плоскости).
Плоскость, не перпендикулярная ни к одной из плоскостей проекций, называется плоскостью общего положения (рис. 10).





Прямые и плоскости частного положения.
Прямая или плоскость, перпендикулярные или параллельные плоскостям проекций, называются прямой или плоскостью частного положения.

 Проецирующие прямая и плоскость.
Прямая или плоскость, перпендикулярные плоскости проекций, называются проецирующими.
На рис. 11 прямая АВ перпендикулярна П1 и называется горизонтально-проецирующей прямой. Плоскость АВС также перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций и называется горизонтально-проецирующей. Ее горизонтальная проекция есть прямая линия (рис. 11).


Рис. 11

Любая фигура, лежащая в горизонтально-проецирующей плоскости, спроецируется на П1 в прямую линию. Поэтому, горизонтально-проецирующую плоскость можно задавать на комплексном чертеже одной своей вырожденной проекцией – прямой линией и обозначать заглавной греческой буковой: Γ, Δ, Σ и т. д. (рис. 12).


Рис. 12

На рис. 13 изображены фронтально-проецирующая прямая CD, перпендикулярная плоскости П2, и фронтально-проецирующая плоскость β, перпендикулярная П2.


Рис. 13

Прямые и плоскости уровня.
Прямая линия или плоскость, параллельные плоскости проекций, называются прямой или плоскостью уровня. В зависимости от того, какой плоскости проекций они параллельны, они имеют следующие названия.
Прямая или плоскость, параллельные горизонтальной плоскости проекций, называются горизонтальной прямой уровня (сокращенно горизонталью) или горизонтальной плоскостью уровня соответственно (рис. 14). 
Отрезок АВ и треугольник АВС спроецируются на П1 в натуральную величину. Угол β, между А1В1 и осью Ох равен углу между прямой АВ и плоскостью П2.



Рис. 14

Горизонталь АВ всегда обозначается на чертеже буквой h.
На рис. 15 изображены фронтальная прямая уровня (сокращенно фронталь), т. е. прямая CD параллельная П2, и фронтальная плоскость уровня DEF, параллельная П2.


Рис. 15

Задача. Через прямую l провести:
а) горизонтально-проецирующую плоскость Γ;
б) фронтально-проецирующую плоскость Σ (рис. 16). 



Рис. 16
Решение.
Так как горизонтальная проекция горизонтально-проецирующей плоскости вырождается в прямую, то Γ1 будет совпадать с l1 (рис. 16). Аналогично Σ2 совпадает с l2 (рис. 16).

Вопросы для самопроверки:
1. Какой чертеж называется комплексным?
2. Как называются и обозначаются основные плоскости проекций?
3. Как называется расстояние, определяющее положение точки относительно плоскости проекций П1, П2?
4. Какими координатами определяется горизонтальная проекция точки, фронтальная, профильная?
5. Какое положение может занимать прямая относительно плоскостей проекций?
6. Какие проецирующие прямые и плоскости Вы знаете?
7. Какие линии уровня и плоскости уровня Вы знаете?
8. Как могут быть расположены в пространстве две различные прямые?
9. Можно ли провести проецирующие плоскости через прямую общего положения?

МНОГОГРАННИКИ.
Основные понятия и определения.
Изображение многогранников на чертеже.
Многогранником называется геометрическая фигура, ограниченная со всех сторон плоскими многоугольниками, которые называются гранями; прямые, по которым пересекаются грани, называются ребрами, точки пересечения ребер – вершинами. Совокупность всех вершин и ребер многогранника называется его сеткой.
На чертеже многогранник удобно задавать проекциями его сетки.
Из многогранников будем рассматривать пирамиду и призму. Пирамидой называется многогранник, у которого одна грань, называемая основанием, есть многоугольник, а боковые грани – треугольники.
Призмой называется многогранник, у которого две грани, называемые основаниями и лежащие обычно в параллельных плоскостях, есть многоугольники, а боковые грани – параллелограммы.


Рис. 22
На рис. 22 пирамида SABC задана проекциями ее сетки. На этом чертеже показано построение горизонтальной проекции Е1 точки Е по заданной ее фронтальной проекции Е2 из условия принадлежности этой точки грани SBC. Горизонтальная проекция построена с помощью прямой S1, проведенной через точку Е в плоскости SBC.
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